사용자 설명서

검색

홈기능/설정 키 설명최대 농도 보정
검색

# 최대 농도 보정

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [시스템 설정]
      - [전문가 조정]
        - [그러데이션 보정]
          - [최대 농도 보정]

인쇄 농도가 너무 진하거나 희미하는 등, 목적의 인쇄 결과를 얻을 수 없는 경우에 수행하십시오. 출력한 테스트 패턴에 부착한 토너량을 읽어 들여, 최적의 농도로 보정합니다.

- 최대 농도 보정을 수행하기 전에, [최대농도조정]에서 인쇄 농도(토너량)의 미세 조정을 수행하십시오.

- 최대 농도 보정을 수행해도, 목적의 인쇄 결과를 얻을 수 없는 경우는, 서비스 센터에 문의하십시오.

1. [최대 농도 보정]을 탭합니다.

2. 테스트 패턴을 출력할 용지를 선택합니다.

3. Start를 누릅니다.

   [A3 /11 17 ]를 선택한 경우는, 테스트 패턴이 1매 출력됩니다. [A4 /8-1/2 11 ]를 선택한 경우는, 테스트 패턴이 2매 출력됩니다.

4. 터치 패널에 표시된 방향으로, 테스트 패턴을 원고면 유리에 놓습니다.

   - [A4 /8-1/2 11 ]의 테스트 패턴은, 출력된 2매를 나란히 놓습니다.

5. 테스트 패턴이 비치지 않도록, 테스트 패턴의 위에, 10매 이상의 백지를 놓습니다.

6. ADF 또는 원고 커버를 닫습니다.

7. Start를 누릅니다.

   테스트 패턴이 읽어 들여집니다.