사용자 설명서

검색

홈기능/설정 키 설명펀치 가로 위치 조정
검색

# 펀치 가로 위치 조정

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [시스템 설정]
      - [전문가 조정]
        - [피니셔 조정]
          - [펀치 가로 위치 조정]

펀치 구멍을 뚫었을 때의 펀치 구멍의 위치가 용지의 가로 방향으로 어긋나 있는 경우에, 펀치 구멍의 위치를 조정합니다.

설정 후에 복사를 수행하여, 필요에 따라서 조정을 반복하십시오.

피니셔 FS-534와 펀칭 키트 PK-520장착 시

설정 | 설명
--- | ---
[용지 종류] | 펀치 구멍의 위치를 조정하는 용지의 종류를 선택합니다.
[조정값] | [-], [+]를 탭하고, -10~10의 조정값을 입력합니다. [-]:펀치 구멍의 위치를 왼쪽으로 이동합니다. [+]:펀치 구멍의 위치를 오른쪽으로 이동합니다. 초기값은 [0]입니다.

#####

- 펀치 구멍의 위치가 어긋난 용지를 확인하면서 조정하십시오.