사용자 설명서

검색

홈기능/설정 키 설명 TSI사용자박스 설정
검색

# TSI사용자박스 설정

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [팩스 설정]
      - [기능 설정]
        - [TSI사용자박스 설정]

TSI 수신 분배 기능을 사용하기 위한 설정을 합니다.

TSI(Transmitting Subscriber Identification)란, 전송처의 팩스 번호입니다. TSI 수신 분배는, 전송처의 팩스 번호(TSI)를 기반으로, 수신한 팩스를 설정한 박스에 자동으로 분배하거나, 사용자의 컴퓨터나 메일 주소로 자동 전송하는 기능입니다.

설정 | 설명
--- | ---
[예]/[아니오] | TSI 수신 분배 기능의 사용 여부를 선택합니다. 초기값은 [아니오]입니다.
[TSI 수신 배분처] | 전송처의 팩스 번호(TSI)별로 분배처를 등록합니다. 등록 번호를 선택하고, [편집]을 탭합니다. [발신자(TSI)]:전송하는 곳의 팩스 번호를 입력합니다. [배분처]:[등록 수신지에서 지정]을 탭해서 수신처를 선택하거나, [박스 번호 지정]을 탭하여, 저장하는 박스 번호를 입력합니다. 옵션의 확장 메모리, i-Option LK-110 v2를 장착한 경우, 등록 수신처에서 수신처를 지정할 때에 [파일 종류]를 탭하면, 전송할 때의 파일 형식을 지정할 수 있습니다. 지정할 수 있는 파일 형식은 PDF, XPS, TIFF입니다.
[해당 박스 없음 설정] | 팩스 번호(TSI)가 미등록으로, 분배처가 없는 팩스를 수신했을 때의 동작을 선택합니다. [수신 인쇄]:박스에 저장하지 않고 인쇄합니다. [강제메모리 수신박스]:강제 메모리 수신 박스에 저장합니다. [등록 수신지에서 지정]:지정한 등록 수신처로 전송합니다. [지정 박스]:박스 번호로 지정한 박스에 저장합니다.
[수신 후 인쇄] | 수신한 후, 이 기기에서도 인쇄 여부를 선택합니다. 초기값은 [아니오]입니다.

#####

- [TSI 수신 배분처]의 분배처의 설정 내용을 변경할 때는, 전송자(TSI)를 선택하여, [편집]을 탭합니다.

- [TSI 수신 배분처]의 분배처를 삭제할 때는, 전송자(TSI)를 선택하여, [삭제]를 탭합니다.

- 전송처를 박스에 지정한 경우, [수신 후 인쇄]에서 [예]를 선택해도 인쇄되지 않습니다.