사용자 설명서

검색

홈확장 기능본체의 설정을 하기

# 본체의 설정을 하기

- i-Option LK-114의 라이선스를 등록하기
- OpenAPI의 기능을 유효하게 하기
- 본체의 인증 설정을 하기
- 인쇄 단순 인증을 허가하기

## i-Option LK-114의 라이선스를 등록하기

본체에서 유니버셜 인쇄 기능을 유효하게 하려면, i-Option LK-114의 라이선스를 등록합니다.

라이선스 등록에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

## OpenAPI의 기능을 유효하게 하기

본체에서 OpenAPI 기능을 유효로 합니다.

1. [유틸리티]-[관리자 설정]-[시스템 접속]-[IS OpenAPI 설정]-[액세스 설정]을 탭합니다.

2. [허가]를 선택하고, [확인]을 탭합니다.

#####

- 유니버셜 인쇄 설정의 완료 후에, [IS OpenAPI 설정]의 [SSL/포트 설정]에서, SSL의 유효/무효를 변경한 경우는, LK-114_SetupTool에서 다시, 설정을 수행하십시오.

## 본체의 인증 설정을 하기

본체의 사용자 인증의 인증 방식을 설정합니다.

본체의 [유틸리티]-[관리자 설정]-[사용자 인증/부문 관리]-[인증 방식]-[사용자 인증]에서 다음의 인증 방식 중 하나를 설정합니다.

- 본체 장치 인증

- 외부 서버 인증

- 본체 장치 인증+외부 서버 인증(인증처:본체 장치 인증)

- 본체 장치 인증+외부 서버 인증(인증처:외부 서버 인증)

#####

- 유니버셜 그룹을 구성하는 모든 본체에 동일한 인증 방식을 설정하십시오.

#####

- IC 카드를 사용해서 외부 서버 인증을 수행하는 경우는, 인쇄 단순 인증을 허가할 필요가 있습니다. 인쇄 단순 인증을 허가하는 방법에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

## 인쇄 단순 인증을 허가하기

다른 기종에서 유니버셜 그룹을 구성할 경우 등에, 인쇄 단순 인증을 허가합니다.

1. [유틸리티]-[관리자 설정]-[사용자 인증/부문 관리]-[인쇄 단순 인증]-[인증 설정]을 탭합니다.

2. [허가]를 선택하고, [확인]을 탭합니다.

#####

- Data Administrator에서 설정할 경우는, 장치 일람의 [장치]를 더블클릭해서, [인증 설정]-[프린트 간이 인증]을 클릭하여, [프린트 간이 인증 유요]에 체크를 하십시오.