사용자 설명서

검색

홈스캔컴퓨터에서 가져오기

# 컴퓨터에서 가져오기

컴퓨터의 컴퓨터 응용 프로그램을 통해서 이 기기를 조작하고, 읽어 들인 원고 데이터를 가져옵니다. 가져온 원고 데이터는 편집하거나, 그대로 컴퓨터에 저장할 수 있습니다. 여기에서는, Windows 7과 컴퓨터 응용 프로그램 [Windows 팩스 및 스캔]을 사용해서 설명합니다.

1. 시작 메뉴에서 [모든 프로그램]-[Windows 팩스 및 스캔]을 클릭합니다.

2. [새 스캔]을 클릭합니다.

   [새 스캔] 윈도우가 표시됩니다.

3. 읽어 들일 원고에 맞춰서, 아래의 각 항목을 임의로 설정합니다.

   설정 | 설명
   --- | ---
   [스캐너] | 이 기기의 스캐너명을 표시합니다. 다른 스캐너로 전환하고 싶을 때는, [변경]을 클릭합니다.
   [프로필] | 이 기기에 놓은 원고에 맞춰서, 프로필을 선택합니다. [photo]:사진이 많은 원고를 읽어 들일 때에 선택합니다. [문서]:문자가 많은 원고를 읽어 들일 때에 선택합니다. [마지막으로 사용한 설정]:이전에 읽어 들였을 때의 설정값을 사용해서 읽어 들일 때에 선택합니다. [프로필 추가...]:상기의 선택지 이외에 새로운 프로필을 작성해서, 선택지를 추가할 때에 선택합니다. [프로필 추가...]를 선택하면, [새 프로필 추가] 윈도우를 표시합니다.
   [원본] | 원고를 놓는 장소를 선택합니다. [평판]:원고를 원고면 유리에 놓을 때에 선택합니다. [평판]을 선택하면, 읽어 들이기 기능인 [미리 보기]를 사용할 수 있습니다. [공급 장치]:원고를 ADF에 놓을 때에 선택합니다.
   [용지 크기] | [원본]에서 [공급 장치]를 선택하면 [페이지 크기 자동 검색]이 작동하여, ADF에 놓은 원고 크기를 자동으로 검출합니다. ADF에 놓은 원고 크기를 자동으로 검출하지 않고, 항상 동일한 크기로 읽어 들이고 싶을 때는, 임의의 크기를 선택합니다.
   [색 형식] | 원고를 읽어 들일 컬러 모드를, [색] 또는 [회색조]에서 선택합니다. 원고의 색상에 관계없이, 선택한 컬러 모드로 읽어 들입니다.
   [파일 형식] | 저장하는 파일 형식을 선택합니다. [BMP]:Windows에 포함된 소프트 "그림판"에서 사용하는 화상 파일의 저장 형식입니다. 저장하는 데이터의 압축 기능이 없으므로, JPEG나 PNG 등과 비교해서, 파일 크기가 커집니다. [JPG]:디지털 카메라에서 자주 사용하고 있는 파일의 저장 형식으로, 사진의 저장에 적합한 파일 형식입니다. JPEG는, 1개의 파일에 복수 페이지를 저장할 수 없습니다. [PNG]:파일 생성시에 압축을 해도 품질이 떨어지지 않는, 화상 파일의 저장 형식입니다. 오래된 Web 브라우저에서는, 표시할 수 없는 것도 있으므로, 주의가 필요합니다. [TIF]:범용도가 높은 화상 형식의 하나입니다. TIFF는, 1개의 파일에 복수 페이지를 가지고 있는 멀티 페이지에 대응하고 있습니다. [XPS]:Windows Vista부터 채용된 파일 형식입니다.
   [해상도(DPI)] | 원고를 읽어 들일 때의 해상도를 지정합니다.
   [밝기] | 원고를 읽어 들일 때의 밝기를 지정합니다. 밝기의 레벨은, 슬라이더를 드래그 하거나, 수치로 지정합니다.
   [대비] | 원고를 읽어 들일 때의 콘트라스트를 지정합니다. 콘트라스트의 레벨은, 슬라이더를 드래그 하거나, 수치로 지정합니다.

4. [스캔]을 클릭합니다.

   - [원본]에서 [평판]을 선택했을 때는, 파일로 저장하기 전에 [미리 보기]를 클릭해서, 읽어 들인 원고의 화상을 확인할 수 있습니다.
     필요에 따라서, 표시된 화상을 트리밍하거나, [밝기]나 [대비], [해상도(DPI)] 등을 변경합니다. 읽어 들인 원고를 확인한 후, [스캔]을 클릭합니다.

   원고가 읽어 들여지고, [Windows 팩스 및 스캔]의 응용 프로그램 윈도우가 표시됩니다.