사용자 설명서

검색

홈목적에서 찾기이 기기의 기본 정보를 설정하고 싶다(관리자용)

### 목적에서 찾기

- 인쇄하고 싶다
  - 인쇄 준비를 하고 싶다
  - Windows 환경에서 인쇄하고 싶다
  - Mac OS 환경에서 인쇄하고 싶다
  - USB 메모리나 모바일 단말기 내의 파일을 긴급하게 인쇄하고 싶다
- 스캔해서 전송하고 싶다
  - 자신에게 전송하고 싶다
  - 사내 사람에게 전송하고 싶다
  - 사외의 사람에게 전송하고 싶다
  - 스캔 전송의 읽어 들이기 설정이나 원고 설정을 하고 싶다
- 팩스를 사용하고 싶다
  - 팩스의 준비를 하고 싶다
  - 팩스를 전송하고 싶다
  - 팩스를 수신하고 싶다
  - 팩스 전송의 읽어 들이기 설정이나 원고 설정을 하고 싶다
- 컴퓨터에서 팩스를 전송하고 싶다(PC-FAX 전송)
  - PC-FAX 전송의 준비를 하고 싶다
  - PC-FAX 전송하고 싶다
- 네트워크 환경에서 팩스를 사용하고 싶다
  - 네트워크 팩스의 준비를 하고 싶다
  - 인터넷 팩스를 송수신하고 싶다
  - IP 주소 팩스를 송수신하고 싶다
  - 네트워크 팩스 전송의 읽어 들이기 설정이나 원고 설정을 하고 싶다
- 복사하고 싶다
  - 화질이나 농도를 지정해서 복사하고 싶다
  - 복사 매수를 절약하고 싶다
  - 용지 크기나 종류를 지정하여 복사하기
  - 배포용 자료나 책자와 같이 마감하고 싶다
  - 읽어 들일 원고의 크기나 방법을 설정하고 싶다
  - 여러 가지 원고를 복사하고 싶다
  - 레이아웃을 조정해서 복사하고 싶다
  - 표지나 백지를 삽입해서 복사하고 싶다
  - 원고에 문자나 화상을 추가해서 복사하고 싶다
  - 남는 부분을 제거해서 복사하기
  - 복사 원고의 2차 복사를 제한하고 싶다
  - 복사와 동시에 박스에도 저장하고 싶다
- 이 기기의 박스(하드 디스크)를 활용하고 싶다
  - 이 기기의 박스에 파일을 저장해서, 사내에서 공유하고 싶다([공유]/[개인]/[그룹])
  - 박스 내의 파일에 관리용 번호를 부가하고 싶다([파일링 넘버])
- 수신처의 등록이나 관리를 하고 싶다
  - 팩스/스캔 전송의 수신처를 등록하고 싶다
  - 수신처를 관리하고 싶다(관리자용)
- 이 기기의 기능을 잘 다루고 싶다
  - 복사 기능을 잘 다루고 싶다
  - 스캔 전송 기능을 잘 다루고 싶다
  - 팩스 기능을 잘 다루고 싶다
  - 네트워크 팩스 기능을 잘 다루고 싶다
  - 박스 기능을 잘 다루고 싶다
  - 인쇄 기능을 잘 다루고 싶다
  - 확장 기능을 유효화하고 싶다(관리자용)
- 이 기기의 사용 환경을 설정하고 싶다
  - 이 기기의 기본 정보를 설정하고 싶다(관리자용)
  - 전원을 관리해서 절전하고 싶다(관리자용)
  - 제어판의 환경을 사용자 지정하고 싶다
  - 이 기기의 사용 상황이나 설정 값을 확인하고 싶다
  - 초기화 시의 동작을 설정하고 싶다(관리자용)
  - 원고의 읽어 들이기나 출력에 관한 동작을 설정하고 싶다
  - 인쇄의 상태 불량을 조정하고 싶다(관리자용)
  - 이 기기의 정보를 수집해서, 장애를 초기에 해결하고 싶다(관리자용)
- 이 기기의 네트워크 설정을 하고 싶다(관리자용)
  - TCP/IP 환경에 연결해서 사용하고 싶다
  - IPX 환경에 연결해서 사용하고 싶다
  - 스캔 전송의 사용 환경을 설정하고 싶다
  - 네트워크 팩스의 사용 환경을 설정하고 싶다
  - 네트워크 프린트의 사용 환경을 설정하고 싶다
  - 다른 시스템이나 응용 프로그램과 연계하고 싶다
- 사용자 인증/부문 관리를 설정하고 싶다
- 이 기기의 보안을 강화하고 싶다(관리자용)

# 이 기기의 기본 정보를 설정하고 싶다(관리자용)

#### 이 기기의 관리자의 이름, 메일 주소, 내선 번호를 등록하려면([관리자 등록])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [관리자/본체 등록]
      - [관리자 등록]

이 기기의 관리자의 이름이나 메일 주소, 내선 번호를 등록합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[관리자 이름] | 이 기기의 관리자 이름을 입력합니다(20문자 이내).
[E-Mail 주소] | 이 기기의 관리자 메일 주소를 입력합니다(128문자 이내). 이 메일 주소가, E-mail 전송의 발신자 주소로 사용됩니다. 그러므로, E-mail 전송 기능을 사용하는 경우는, 설정이 필요합니다.
[회사명] | 회사명을 입력합니다(80문자 이내).
[부서이름을] | 부서명을 입력합니다(80문자 이내).
[내선 번호] | 이 기기의 관리자 내선 번호를 키패드로 입력합니다(8자 이내).

#####

- 등록한 내용은, [도움말 메뉴]의 [서비스/관리 정보]에서, 사용자가 확인할 수 있습니다.

#### 이 기기의 이름이나 메일 주소를 등록하려면([본체 주소 등록])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [관리자/본체 등록]
      - [본체 주소 등록]

이 기기의 장치명과 메일 주소를 등록합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[장치 이름] | 이 기기의 이름을 입력합니다(80문자 이내). [장치 이름]은, 스캔 전송할 경우 등에, 자동으로 명명된 파일명의 일부가 됩니다.
[E-Mail 주소] | 이 기기의 메일 주소를 입력합니다(320문자 이내). 이 메일 주소가, 인터넷 팩스의 발신자 주소로 사용됩니다. 그러므로, 인터넷 팩스 기능을 사용하는 경우는, 설정이 필요합니다.

#### 이 기기의 일시를 설정하려면([일시 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [시스템 설정]
      - [일시 설정]

이 기기의 일시와 타임존을 수동으로 설정합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[현재 시각] | 현재의 일시를 입력합니다. [시각 보정 실행]:NTP 서버를 이용해서 이 기기의 일시를 자동으로 조정합니다. [시간대]에 UTC(협정세계시)와의 시차를 설정해서, [시각 보정 실행]을 탭하면, 시각 보정을 실행합니다. [관리자 설정]-[네트워크 설정]-[상세 설정]-[시각 보정 설정]에서 NTP 서버를 등록한 경우에 이용할 수 있습니다.
[시간대] | NTP 서버를 이용해서 이 기기의 시각을 자동으로 조정할 경우, UTC(협정세계시)와의 시차를 30분 단위로 설정합니다.

#### 이 기기의 시각을 자동 조정하기 위한 NTP 서버를 등록하려면([시각 보정 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [네트워크 설정]
      - [상세 설정]
        - [시각 보정 설정]

NTP(Network Time Protocol) 서버를 이용해서, 이 기기의 일시를 자동 조정하기 위한 설정을 합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[사용 ON]/[사용 OFF] | NTP 서버를 이용해서, 이 기기의 일시의 자동 조정 여부를 선택합니다. 초기값은 [사용 OFF]입니다.
[IPv6 자동 취득] | IPv6 환경에서 사용하는 경우는, NTP 서버의 주소를, DHCPv6에 의해 자동으로 설정할지 선택합니다. 초기값은 [ON]입니다.
[NTP 서버 설정] | Web 서비스를 사용해서 인쇄 또는 스캔할 때에 이용하는, 검색 프록시 서버를 등록합니다. 등록하는 번호를 선택하여, 다음의 항목을 설정합니다.
| [호스트 주소] | NTP 서버의 주소를 입력합니다. 다음 포맷중의 하나를 입력합니다. 호스트명의 입력 예:"host.example.com" IP 주소(IPv4)의 입력 예:"192.168.1.1" IP 주소(IPv6)의 입력 예:"fe80::220:6b.:fe10:2f16"
[포트 번호] | 필요에 따라서, NTP 서버의 포트 번호를 변경합니다. 보통은 그대로 사용할 수 있습니다. 초기값은 [123]입니다.
[시각 보정 실행] | NTP 서버에 연결해서, 이 기기의 일시를 조정합니다.
[자동 시각 보정] | 정기적으로 NTP 서버에 연결해서, 자동으로 일시 조정을 할지 선택합니다. 초기값은 [OFF]입니다.
[폴링 간격] | [자동 시각 보정]에서 [ON]을 선택한 경우, 자동으로 일시 조정을 수행하는 간격을 지정합니다. 초기값은 [24시간]입니다.

#### 이 기기에 섬머 타임을 적용하려면([섬머 타임 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [시스템 설정]
      - [섬머 타임 설정 ]

섬머 타임의 적용 여부를 선택합니다. 섬머 타임을 적용할 경우는, 섬머 타임 시간과, 시작/종료일을 지정합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[사용 가능 설정] | 이 기기의 섬머 타임 적용 여부를 선택합니다. [예]를 선택한 경우는, 섬머 타임으로 앞당기는 시간을 입력합니다. 현재 설정된 시각에, 섬머 타임으로 앞당길 시간을 더한 시각으로 전환합니다. 초기값은 [안 함]입니다.
[시작/종료 설정] | [사용 가능 설정]에서 [예]를 선택한 경우에, 섬머 타임을 적용하는 시작 일시와 종료 일시를 지정합니다. [주/요일] 또는 [일자]를 선택하여, 시작 일시와 종료 일시를 각각 지정합니다.