사용자 설명서

검색

홈목적에서 찾기네트워크 프린트의 사용 환경을 설정하고 싶다

### 목적에서 찾기

- 인쇄하고 싶다
  - 인쇄 준비를 하고 싶다
  - Windows 환경에서 인쇄하고 싶다
  - Mac OS 환경에서 인쇄하고 싶다
  - USB 메모리나 모바일 단말기 내의 파일을 긴급하게 인쇄하고 싶다
- 스캔해서 전송하고 싶다
  - 자신에게 전송하고 싶다
  - 사내 사람에게 전송하고 싶다
  - 사외의 사람에게 전송하고 싶다
  - 스캔 전송의 읽어 들이기 설정이나 원고 설정을 하고 싶다
- 팩스를 사용하고 싶다
  - 팩스의 준비를 하고 싶다
  - 팩스를 전송하고 싶다
  - 팩스를 수신하고 싶다
  - 팩스 전송의 읽어 들이기 설정이나 원고 설정을 하고 싶다
- 컴퓨터에서 팩스를 전송하고 싶다(PC-FAX 전송)
  - PC-FAX 전송의 준비를 하고 싶다
  - PC-FAX 전송하고 싶다
- 네트워크 환경에서 팩스를 사용하고 싶다
  - 네트워크 팩스의 준비를 하고 싶다
  - 인터넷 팩스를 송수신하고 싶다
  - IP 주소 팩스를 송수신하고 싶다
  - 네트워크 팩스 전송의 읽어 들이기 설정이나 원고 설정을 하고 싶다
- 복사하고 싶다
  - 화질이나 농도를 지정해서 복사하고 싶다
  - 복사 매수를 절약하고 싶다
  - 용지 크기나 종류를 지정하여 복사하기
  - 배포용 자료나 책자와 같이 마감하고 싶다
  - 읽어 들일 원고의 크기나 방법을 설정하고 싶다
  - 여러 가지 원고를 복사하고 싶다
  - 레이아웃을 조정해서 복사하고 싶다
  - 표지나 백지를 삽입해서 복사하고 싶다
  - 원고에 문자나 화상을 추가해서 복사하고 싶다
  - 남는 부분을 제거해서 복사하기
  - 복사 원고의 2차 복사를 제한하고 싶다
  - 복사와 동시에 박스에도 저장하고 싶다
- 이 기기의 박스(하드 디스크)를 활용하고 싶다
  - 이 기기의 박스에 파일을 저장해서, 사내에서 공유하고 싶다([공유]/[개인]/[그룹])
  - 박스 내의 파일에 관리용 번호를 부가하고 싶다([파일링 넘버])
- 수신처의 등록이나 관리를 하고 싶다
  - 팩스/스캔 전송의 수신처를 등록하고 싶다
  - 수신처를 관리하고 싶다(관리자용)
- 이 기기의 기능을 잘 다루고 싶다
  - 복사 기능을 잘 다루고 싶다
  - 스캔 전송 기능을 잘 다루고 싶다
  - 팩스 기능을 잘 다루고 싶다
  - 네트워크 팩스 기능을 잘 다루고 싶다
  - 박스 기능을 잘 다루고 싶다
  - 인쇄 기능을 잘 다루고 싶다
  - 확장 기능을 유효화하고 싶다(관리자용)
- 이 기기의 사용 환경을 설정하고 싶다
  - 이 기기의 기본 정보를 설정하고 싶다(관리자용)
  - 전원을 관리해서 절전하고 싶다(관리자용)
  - 제어판의 환경을 사용자 지정하고 싶다
  - 이 기기의 사용 상황이나 설정 값을 확인하고 싶다
  - 초기화 시의 동작을 설정하고 싶다(관리자용)
  - 원고의 읽어 들이기나 출력에 관한 동작을 설정하고 싶다
  - 인쇄의 상태 불량을 조정하고 싶다(관리자용)
  - 이 기기의 정보를 수집해서, 장애를 초기에 해결하고 싶다(관리자용)
- 이 기기의 네트워크 설정을 하고 싶다(관리자용)
  - TCP/IP 환경에 연결해서 사용하고 싶다
  - IPX 환경에 연결해서 사용하고 싶다
  - 스캔 전송의 사용 환경을 설정하고 싶다
  - 네트워크 팩스의 사용 환경을 설정하고 싶다
  - 네트워크 프린트의 사용 환경을 설정하고 싶다
  - 다른 시스템이나 응용 프로그램과 연계하고 싶다
- 사용자 인증/부문 관리를 설정하고 싶다
- 이 기기의 보안을 강화하고 싶다(관리자용)

# 네트워크 프린트의 사용 환경을 설정하고 싶다

#### Port9100 인쇄할 때의, RAW 포트 번호를 설정하려면([RAW 포트 번호])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [네트워크 설정]
      - [TCP/IP설정]
        - [RAW 포트 번호]

Port9100 인쇄에서 사용하는 RAW 포트의 번호를 설정합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[포트 1]～[포트 6] | 필요에 따라서, RAW 포트 번호를 변경합니다. 포트를 사용하지 않을 때는 [사용 OFF]를 선택합니다. 초기값은 아래와 같습니다. [포트 1]:9100 [포트 2]:9112 [포트 3]:9113 [포트 4]:9114 [포트 5]:9115 [포트 6]:9116

#### IPP 인쇄의 사용 환경을 설정하려면([http 서버 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [네트워크 설정]
      - [http 서버 설정]

Web Connection의 사용 금지 여부의 선택, IPP 인쇄의 사용 환경의 설정을 합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[사용 ON]/[사용 OFF] | HTTP 서버로 이 기기의 사용 여부를 선택합니다. 초기값은 [사용 ON]입니다.
[PSWC 설정] | Web Connection의 사용 여부를 선택합니다. 초기값은 [사용 ON]입니다.
[IPP 설정] | IPP 사용 여부를 선택합니다. 초기값은 [사용 ON]입니다.
[IPP 작업 허가] | IPP 인쇄 사용 여부를 선택합니다. 초기값은 [사용 ON]입니다.
[조작 지원 정보] | IPP에 의한 다음 조작의 허가 여부를 선택합니다. [인쇄 작업]:인쇄 작업을 허가합니다. [유효 작업]:유효 작업의 확인을 허가합니다. [취소 작업]:작업의 취소를 허가합니다. [작업 속성 취득]:작업 속성의 취득을 허가합니다. [작업 취득]:작업 속성의 일람의 취득을 허가합니다. [프린터 속성 취득]:프린터 속성의 취득을 허가합니다. 초기값은 모두 [ON](허가)입니다.
[프린터 관련 정보] | 필요에 따라서, 이 기기의 프린터 정보를 입력합니다. [프린터 이름]:이 기기의 프린터 이름을 입력합니다(127문자 이내). [프린터 설치 장소]:이 기기의 설치 장소를 입력합니다(127문자 이내). [프린터 정보]:이 기기의 프린터 정보를 입력합니다(127문자 이내). [프린터 URI]:IPP를 이용해서 프린트할 수 있는 프린터의 URI를 표시합니다.
[IPP 인증 설정] | IPP 인증의 사용 여부를 선택합니다. 초기값은 [사용 ON]입니다.
[인증 방식] | IPP 인증의 인증 방식을 선택합니다. 초기값은 [requesting-user-name]입니다.
[사용자 이름] | 사용자명을 입력합니다(20문자 이내). [인증 방식]에서 [basic] 또는 [digest]를 선택한 경우에 입력합니다.
[암호] | [사용자 이름]에 입력한 사용자명의 암호를 입력합니다. [인증 방식]에서 [basic] 또는 [digest]를 선택한 경우에 입력합니다.
[realm] | [인증 방식]에서 [digest]를 선택한 경우는, 도메인(realm)을 입력합니다.

#### LPD의 유효 여부를 설정하려면([LPD 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [네트워크 설정]
      - [상세 설정]
        - [LPD 설정]

LPD(Line Printer Daemon)의 유효 여부를 선택합니다.

LPR 인쇄 기능을 사용할 때에 [유효]를 선택합니다.

초기값은 [유효]입니다.

#### Mac OS 환경에서 사용할 경우에, AppleTalk의 유효 여부를 설정하려면([AppleTalk 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [네트워크 설정]
      - [AppleTalk 설정]

Mac OS 환경에서 사용할 경우에, AppleTalk의 사용 환경을 설정합니다.

이 기기에서 AppleTalk를 유효로 하면, 컴퓨터가 네트워크에 연결된 이 기기를 자동으로 검출하여, 추가 가능한 프린터로 일람 표시합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[ON]/[OFF] | AppleTalk의 사용 여부를 선택합니다. 초기값은 [OFF]입니다.
[프린터 이름] | 셀렉터에 표시되는 프린터 이름을 입력합니다(31문자 이내).
[구역 이름] | 필요에 따라서, 이 기기가 속하는 구역 이름을 입력합니다(31문자 이내).
[현재 구역] | 현재의 구역 이름을 표시합니다.

#### Mac OS 환경에서 사용할 경우에, Bonjour의 유효 여부를 설정하려면([Bonjour 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [네트워크 설정]
      - [Bonjour 설정]

Mac OS 환경에서 사용할 경우에, Bonjour의 사용 환경을 설정합니다.

이 기기에서 Bonjour를 유효로 하면, 컴퓨터가 네트워크에 연결된 이 기기를 자동으로 검출하여, 추가 가능한 프린터로 일람 표시합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[사용 ON]/[사용 OFF] | Bonjour의 사용 여부를 선택합니다. 초기값은 [사용 OFF]입니다.
[Bonjour명] | 연결 기기명으로 표시하는 Bonjour명을 입력합니다(63문자 이내).