사용자 설명서

검색

홈인쇄 IPP/IPPS 연결로 설치하기

# IPP/IPPS 연결로 설치하기

- 사용하기 위해 필요한 작업(관리자용)
- Windows 8/8.1/Server 2012/Server 2012 R2를 사용할 경우
- Windows Vista/7/Server 2008/Server 2008 R2를 사용할 경우
- Windows Server 2003을 사용할 경우

## 사용하기 위해 필요한 작업(관리자용)

IPP/IPPS 사용 환경을 설정합니다.

설정 방법에 대해서는, Web Connection을 사용해서 설명합니다. 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

## Windows 8/8.1/Server 2012/Server 2012 R2를 사용할 경우

- 이 작업을 수행하기 위해서는, 컴퓨터의 관리자 권한이 필요합니다.

1. 프린터 드라이버의 CD-ROM을 컴퓨터의 CD-ROM 드라이브에 넣습니다.

2. 프린터 윈도우를 표시합니다.

   - Windows 8.1의 경우에는, 시작 화면에서 []를 클릭하고, [제어판]-[하드웨어 및 소리]의 [장치 및 프린터 보기]를 클릭합니다.

   - Windows 8의 경우는, 시작 화면을 오른쪽 클릭하고, [앱 모두 보기]-[제어판]-[하드웨어 및 소리]의 [장치 및 프린터 보기]를 클릭합니다.

   - Windows Server 2012/Server 2012 R2의 경우에는, 시작 화면에서 [제어판]-[하드웨어]-[장치 및 프린터 보기]를 클릭합니다.

3. 프린터의 추가를 선택합니다.

   [프린터 추가] 마법사가 표시됩니다.

4. 프린터가 검출된 화면에서, [원하는 프린터가 목록에 없습니다]를 클릭합니다.

5. [이름으로 공유 프린터 선택]에, 다음의 형식으로 이 기기의 URL을 입력하여, [다음]을 클릭합니다.

   - http://<이 기기의 IP 주소>/ipp
     입력 예:http://192.168.1.20/ipp

   - IPPS 인쇄에 설정할 때는 "https://[호스트 이름]. [도메인 이름]/ipp"를 입력합니다.
     [호스트 이름]. [도메인 이름]에는, 사용하는 DNS 서버에 등록되어 있는 것을 지정하십시오.

   - 이 기기의 증명서가 증명 기관에 의해 발행된 것이 아닌 경우는, 이 기기의 증명서를, Windows 8/8.1/Server 2012/Server 2012 R2에서 컴퓨터 계정용의 신뢰된 루트 증명 기관의 증명서로 등록해 둘 필요가 있습니다.

   - 이 기기에 증명서를 등록할 때, [호스트 이름]. [도메인 이름]이 증명서의 일반 이름에 표시되어 있는지 확인하십시오.

6. [디스크 있음...]을 클릭합니다.

7. [찾아보기...]를 클릭합니다.

8. CD-ROM 내에 목적의 프린터 드라이버가 들어있는 폴더를 지정하여, [열기]를 클릭합니다.

   - 지정할 폴더는, 사용할 프린터 드라이버, OS, 언어에 따라서 선택하십시오.
     선택할 수 있는 프린터 드라이버:PCL 드라이버, PS 드라이버, XPS 드라이버

9. [확인]을 클릭합니다.

   [프린터] 목록이 표시됩니다.

10. [다음]을 클릭합니다.

11. 화면의 지시에 따라서 조작합니다.

    - [사용자 계정 컨트롤]에 관한 화면이 표시된 경우에는, [계속] 또는 [예]를 클릭합니다.

12. [마침]을 클릭합니다.

13. 설치 종료 후, 설치한 프린터 아이콘이 [장치 및 프린터] 윈도우에 표시되는지 확인합니다.

14. CD-ROM을 CD-ROM 드라이브에서 꺼냅니다.

    이상으로, 프린터 드라이버 설치를 완료합니다.

## Windows Vista/7/Server 2008/Server 2008 R2를 사용할 경우

- 이 작업을 수행하기 위해서는, 컴퓨터의 관리자 권한이 필요합니다.

1. 프린터 드라이버의 CD-ROM을 컴퓨터의 CD-ROM 드라이브에 넣습니다.

2. 프린터 윈도우를 표시합니다.

   - Windows 7/Server 2008 R2의 경우는, 시작 메뉴에서 [장치 및 프린터]를 클릭합니다.
     [장치 및 프린터]가 표시되어 있지 않은 경우는, [제어판]-[하드웨어 및 소리]의 [장치 및 프린터 보기]를 클릭합니다. [제어판]이 아이콘 보기로 되어있는 경우는, [장치 및 프린터]를 더블클릭합니다.

   - Windows Vista/Server 2008의 경우는, 시작 메뉴에서 [제어판]-[하드웨어 및 소리]의 [프린터]를 클릭합니다. [제어판]이 클래식 보기로 되어있는 경우는, [프린터]를 더블클릭합니다.

3. 프린터의 추가를 선택합니다.

   - Windows 7/Server 2008 R2의 경우는, [프린터 추가]를 클릭합니다.

   - Windows Vista/Server 2008의 경우는, [프린터 추가]를 클릭합니다.

   Windows Vista의 경우:

   Windows Server 2008의 경우:

   [프린터 추가] 마법사가 표시됩니다.

4. [네트워크, 무선 또는 Bluetooth 프린터 추가]를 클릭합니다.

   연결된 프린터가 검색됩니다.

5. 프린터가 검출된 화면에서, [원하는 프린터가 목록에 없습니다]를 클릭합니다.

6. [이름으로 공유 프린터 선택]에, 다음의 형식으로 이 기기의 URL을 입력하고, [다음]을 클릭합니다.

   - http://<이 기기의 IP 주소>/ipp
     입력 예:http://192.168.1.20/ipp

   - IPPS 인쇄에 설정할 때는 "https://[호스트 이름]. [도메인 이름]/ipp"를 입력합니다.
     [호스트 이름]. [도메인 이름]에는, 사용하는 DNS 서버에 등록되어 있는 것을 지정하십시오.

   - 이 기기의 증명서가 증명 기관에 의해 발행된 것이 아닌 경우는, 이 기기의 증명서를, Windows Vista/7/Server 2008/Server 2008 R2에서 컴퓨터 계정용의 신뢰된 루트 증명 기관의 증명서로 등록해 둘 필요가 있습니다.

   - 이 기기에 증명서를 등록할 때, [호스트 이름]. [도메인 이름]이 증명서의 일반 이름에 표시되어 있는지 확인하십시오.

7. [디스크 있음...]을 클릭합니다.

8. [찾아보기...]를 클릭합니다.

9. CD-ROM 내에 목적의 프린터 드라이버가 들어있는 폴더를 지정하여, [열기]를 클릭합니다.

   - 지정할 폴더는, 사용할 프린터 드라이버, OS, 언어에 따라서 선택하십시오.
     선택할 수 있는 프린터 드라이버:PCL 드라이버, PS 드라이버, XPS 드라이버

10. [확인]을 클릭합니다.

    [프린터] 목록이 표시됩니다.

11. [확인]을 클릭합니다.

12. 화면의 지시에 따라서 조작합니다.

    - [사용자 계정 컨트롤]에 관한 화면이 표시된 경우에는, [계속] 또는 [예]를 클릭합니다.

13. [마침]을 클릭합니다.

14. 설치 종료 후, 설치한 프린터 아이콘이 [프린터] 윈도우 또는 [장치 및 프린터] 윈도우에 표시되는지 확인합니다.

15. CD-ROM을 CD-ROM 드라이브에서 꺼냅니다.

    이상으로, 프린터 드라이버 설치를 완료합니다. 설정이 완료된 프린터는, 보통의 로컬 프린터와 동일하게 사용할 수 있습니다.

## Windows Server 2003을 사용할 경우

- 이 작업을 수행하기 위해서는, 컴퓨터의 관리자 권한이 필요합니다.

1. 프린터 드라이버의 CD-ROM을 컴퓨터의 CD-ROM 드라이브에 넣습니다.

2. 시작 메뉴에서 [프린터 및 팩스]를 클릭합니다.

   - [프린터 및 팩스]가 표시되어 있지 않은 경우에는, 시작 메뉴에서 [제어판]-[프린터 및 기타 하드웨어]-[프린터 및 팩스]를 클릭합니다.

3. [프린터 추가]를 더블클릭합니다.

   [프린터 추가 마법사]가 표시됩니다.

4. [다음 >]을 클릭합니다.

5. [로컬 또는 네트워크 프린터] 화면에서, [네트워크 프린터 또는 다른 컴퓨터에 연결되어 있는 프린터]를 선택하고, [다음 >]을 클릭합니다.

6. [사용자 지정] 화면에서, [인터넷이나 홈 또는 회사 네트워크에 있는 프린터 연결]을 선택합니다.

7. [URL:]에, 다음의 형식으로 이 기기의 URL을 입력하고, [다음 >]을 클릭합니다.

   - http://<이 기기의 IP 주소>/ipp
     입력 예:http://192.168.1.20/ipp

   - IPPS 인쇄에 설정할 때는 "https://[이 기기의 IP 주소]/ipp"를 입력합니다.

   - [다음 >]을 클릭한 후에, 확인 대화 상자가 표시되는 경우는, [확인]을 클릭합니다.

8. [디스크 있음...]을 클릭합니다.

9. [찾아보기...]를 클릭합니다.

10. CD-ROM 내에 목적의 프린터 드라이버가 들어있는 폴더를 지정하여, [열기]를 클릭합니다.

    - 지정할 폴더는, 사용할 프린터 드라이버, OS, 언어에 따라서 선택하십시오.
      선택할 수 있는 프린터 드라이버:PCL 드라이버, PS 드라이버

11. [확인]을 클릭합니다.

    [프린터] 목록이 표시됩니다.

12. [확인]을 클릭합니다.

13. 화면의 지시에 따라서 조작합니다.

14. [마침]을 클릭합니다.

15. 설치 종료 후, 설치한 프린터 아이콘이 [프린터 및 팩스] 윈도우에 표시되는지 확인합니다.

16. CD-ROM을 CD-ROM 드라이브에서 꺼냅니다.

    이상으로, 프린터 드라이버 설치를 완료합니다. 설정이 완료된 프린터는, 보통의 로컬 프린터와 동일하게 사용할 수 있습니다.