사용자 설명서

검색

홈확장 기능사용하기 위해서 필요한 작업

# 사용하기 위해서 필요한 작업

- NetBIOS의 설정을 하기

## NetBIOS의 설정을 하기

LK-114_SetupTool을 사용하려면, 컴퓨터에서 NetBIOS의 설정을 수행합니다.

- 여기에서는, Windows 7의 환경에서 NetBIOS의 설정을 수행하는 순서를 설명합니다.

1. 시작 메뉴에서 [제어판]-[네트워크 및 인터넷]-[네트워크 및 공유 센터]-[로컬 영역 연결]을 클릭합니다.

2. [속성]을 클릭합니다.

3. 연결 항목 목록에서 [Internet Protocol Version 4(TCP/IPv4)]를 선택하고, [속성]을 클릭합니다.

4. [고급]을 클릭합니다.

5. [고급 TCP/IP 설정] 화면의 [WINS] 탭에서 NetBIOS의 설정을 수행하고, [확인]을 클릭합니다.

   - [LMHOSTS 조회 가능]의 체크를 해제합니다.

   - [NetBIOS 설정]에서 [NetBIOS over TCP/IP 사용 안 함]을 선택합니다.

6. 시작 메뉴에서 [모든 프로그램]-[보조프로그램]-[명령 프롬프트]를 클릭합니다.

7. "ipconfig /flushdns"의 명령을 실행합니다.

   - "ipconfig"와 "/flushdns"의 사이에 스페이스를 넣습니다.

   아래 그림의 메시지가 표시됩니다.

   이상으로, NetBIOS의 설정을 완료합니다.