사용자 설명서

검색

홈기능/설정 키 설명인증 조작 금지 기능
검색

# 인증 조작 금지 기능

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [보안 설정]
      - [보안 상세]
        - [인증 조작 금지 기능]

인증 조작에서 잘못된 암호를 입력했을 때의 패널티의 강도를 설정합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[인증 조작 금지 기능] | 인증 조작에서 잘못된 암호를 입력했을 때의 패널티의 강도를 선택합니다. [모드 1]:인증에 실패한 경우, 5초 사이에, 인증 조작(암호의 입력)을 금지합니다. [모드 2]:인증에 실패한 경우, 5초 사이에, 인증 조작(암호의 입력)을 금지합니다. 또, 인증에 실패한 횟수를 체크하여, 실패 횟수가 설정 횟수에 이르면, 인증 조작을 금지하여, 액세스 잠금 상태가 됩니다. 초기값은 [모드 1]입니다.
[조작 금지 해제] | 인증 실패에 따른 액세스 잠금 상태를 해제하는 대상을 선택합니다.
[해제 시간 설정] | 필요에 따라서, 관리자 설정 모드의 액세스 잠금 상태를 해제하기까지의 시간을 변경합니다. 이 기기를 재기동한 후, 지정한 시간이 경과되면, 액세스 잠금 상태를 해제합니다. 초기값은 [5]분입니다.