사용자 설명서

검색

홈기능/설정 키 설명인증 방식
검색

# 인증 방식

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [사용자 인증/부문 관리]
      - [인증 장치 설정]
        - [인증 방식]

IC 카드 인증 또는 신체 인증의 로그인 방법이나, 인증 시의 동작을 설정합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[IC카드 인증] | 인증 장치(IC 카드 인증 타입)를 장착하고 있는 경우에 설정할 수 있습니다.
| [IC카드 유형 설정] | 사용하는 IC 카드의 종류를 선택합니다. Felica 카드를 사용하는 경우에는, [Felica]/[SSFC]/[FCF]/[FCF(캠퍼스)]중 하나를 선택합니다. [SSFC]를 선택한 경우에는, 회사 코드나 회사 식별 코드 등의 상세 정보를 등록합니다. Type A 카드를 사용하는 경우에는, [Type A]를 선택합니다. Felica 카드와 Type A 카드를 병용하는 경우에는, [Felica+TypeA]/[SSFC+TypeA]/[FCF+TypeA]/[FCF(Campus)+TypeA]중 하나를 선택합니다. [SSFC+TypeA]를 선택한 경우에는, 회사 코드나 회사 식별 코드 등의 상세 정보를 등록합니다.
[IC카드 종류] | 사용하시는 적재 드라이버의 종류에 따라서, 설정되어 있는 IC 카드의 종류가 표시됩니다.
[동작 설정] | 이 기기로의 로그인 방법을 선택합니다. [IC카드 인증]:IC 카드를 대는 것만으로 로그인합니다. [IC카드 인증+암호 인증]:IC 카드를 대고, 암호를 입력하는 것으로 로그인합니다. 초기값은 [IC카드 인증]입니다.
[인증 카드 ID 알림] | 이 기기의 사용 환경을 수집하는 카운터 정보에, 인증 카드 ID의 통지 여부를 선택합니다. 초기값은 [통지 안 함]입니다.
[신체 인증] | 인증 장치(지정맥 신체 인증 타입)를 장착하고 있는 경우에 설정할 수 있습니다.
| [알림음] | 지정맥 패턴의 읽기에 성공했을 때에, "삣" 하는 소리의 울림 여부를 선택합니다. 초기값은 [ON]입니다.
[동작 설정] | 이 기기로의 로그인 방법을 선택합니다. [1 대 다 인증]:손가락을 대는 것만으로 로그인합니다. [1 대 1 인증]:사용자명을 입력해서 손가락을 대는 것으로 로그인합니다. 초기값은 [1 대 다 인증]입니다.