사용자 설명서

검색

홈기능/설정 키 설명사용 개방 레벨
검색

# 사용 개방 레벨

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [보안 설정]
      - [사용 개방 레벨]

관리자가 설정하는 항목 중, 사용자에 설정 변경을 허락하는 레벨을 선택합니다. 초기값은 [금지]입니다.

개방한 설정 항목은, [사용자 설정]에서 설정할 수 있습니다.

설정 | 설명
--- | ---
[레벨 1] | 아래의 설정 항목을 사용자에게 개방합니다. [저-전력 모드 설정] [슬립 모드 설정] [원고대 자동 배율] [ADF 자동 배율] [APS 해제시의 트레이 지정] [3단 접지 인쇄면 방향] [자동 화상 회전]
[레벨 2] | 아래의 설정 항목을 사용자에게 개방합니다. [레벨 1]에서 개방되는 설정 항목 [수신 인쇄 출력 설정] [배지 트레이 설정] [AE레벨 조정] [백지 페이지 인자 설정] [페이지 인자 위치 설정] [E-Mail 주소 변경] [복사 조작시의 인쇄 접수]
[금지] | 설정 항목을 사용자에게 개방하지 않습니다.