사용자 설명서

검색

홈인쇄프린터 드라이버의 페이지 설정 화면에 대해

# 프린터 드라이버의 [페이지 설정] 화면에 대해

- 페이지 설정 화면의 표시 방법
- 페이지 속성에서 할 수 있는 것

## [페이지 설정] 화면의 표시 방법

1. 컴퓨터 응용 프로그램에서 원고 데이터를 열고, [파일] 메뉴에서 [페이지 설정](또는 [페이지 설정])을 클릭합니다.

2. [포맷]에서, 인쇄할 프린터가 선택되어 있는지 확인합니다.

   [페이지 속성] 화면이 표시됩니다.

## [페이지 속성]에서 할 수 있는 것

[페이지 속성]에서는, 용지에 관한 기본적인 설정을 할 수 있습니다.

설정 | 설명
--- | ---
[용지 크기:] | 인쇄할 용지의 크기를 선택합니다. 부정형 크기의 용지에 인쇄할 경우는, [사용자 설정 크기 관리...]를 선택합니다. 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[방향:] | 컴퓨터 응용 프로그램에서 만든 원고의 방향을 지정합니다. 프린터 드라이버를 열었을 때, 컴퓨터 응용 프로그램에서 설정한 내용과 다른 경우는 맞춰주십시오.
[크기 조절:] | 원고 화상을 확대 또는 축소할 때에, 배율을 지정합니다. 설정 범위는 Mac OS X의 버전으로 달라집니다.

#####

- 정형 크기 전면에 인쇄하고 싶은 경우는, [용지 크기:]에서 각 정형 용지의 "W"를 선택하여 원고 크기 보다 큰 용지에 중앙 정렬해서 인쇄할 수 있습니다.
  예를 들면, 8-1/2 11(A4) 크기의 데이터를 11 17(A3) 크기의 용지에 중앙 정렬해서 인쇄하는 경우, "8-1/2 11W(A4W)"의 용지 크기로 데이터를 작성하여, 프린터 드라이버에서 [용지 크기:]를 [8-1/2 11W(A4W)], [급지 트레이]를 사용하는 트레이에 설정합니다.
  이 기기에서는, 사용하는 트레이에 11 17(A3) 크기의 용지를 놓아서, 다음 방법으로 용지 크기를 확인합니다.
  복사 모드의 [용지]에서 트레이를 선택하여, [트레이 설정 변경]-[넓은 용지]에서 [8-1/2 11W(A4W)]를 지정했을 때에, [용지 크기]에서 [자동 검출]이 선택되어, 11 17(A3)이 표시되는 것을 확인합니다.
  인쇄 용지가 부정형 크기인 경우는, 수동 트레이를 사용하여, [트레이 설정 변경]-[넓은 용지]에서 [8-1/2 11W(A4W)], [크기 변경]에서 사용하는 용지 크기를 입력합니다.

- 프린트 화면에서도 [용지 크기:]와 [방향:]의 설정을 할 수 있습니다.