사용자 설명서

검색

홈팩스암호로 통신 상대를 제한하기(폐쇄형 네트워크 수신)

# 암호로 통신 상대를 제한하기(폐쇄형 네트워크 수신)

- 폐쇄형 네트워크 수신에 대해
- 사용하기 위해서 필요한 작업

## 폐쇄형 네트워크 수신에 대해

폐쇄형 네트워크 수신은, 암호로 팩스의 통신 상대를 제한하는 기능입니다.

팩스를 수신할 때, 이 기기에서 설정하고 있는 암호와 전송하는 곳에서 보내 온 암호를 대조해서, 암호가 일치하면 통신이 이루어집니다. 통신 상대를 제한함으로써, 불필요한 인쇄를 방지하여, 용지 사용을 절약할 수 있습니다.

#####

- 전송하는 곳이 암호 전송 기능을 가진, 저희 회사의 기종일 때만 사용할 수 있습니다.

#####

- 이 기기에서 암호 전송 기능을 사용해서, 폐쇄형 네트워크 수신이 설정된 전송처에 암호를 넣어서 전송할 수도 있습니다. 암호 전송 기능에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

## 사용하기 위해서 필요한 작업

폐쇄형 네트워크 수신 기능을 유효하게 합니다. 아울러, 통신을 제한하기 위한 암호를 설정합니다.

설정 방법에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.