사용자 설명서

검색

홈목적에서 찾기박스 기능을 잘 다루고 싶다

### 목적에서 찾기

- 인쇄하고 싶다
  - 인쇄 준비를 하고 싶다
  - Windows 환경에서 인쇄하고 싶다
  - Mac OS 환경에서 인쇄하고 싶다
  - USB 메모리나 모바일 단말기 내의 파일을 긴급하게 인쇄하고 싶다
- 스캔해서 전송하고 싶다
  - 자신에게 전송하고 싶다
  - 사내 사람에게 전송하고 싶다
  - 사외의 사람에게 전송하고 싶다
  - 스캔 전송의 읽어 들이기 설정이나 원고 설정을 하고 싶다
- 팩스를 사용하고 싶다
  - 팩스의 준비를 하고 싶다
  - 팩스를 전송하고 싶다
  - 팩스를 수신하고 싶다
  - 팩스 전송의 읽어 들이기 설정이나 원고 설정을 하고 싶다
- 컴퓨터에서 팩스를 전송하고 싶다(PC-FAX 전송)
  - PC-FAX 전송의 준비를 하고 싶다
  - PC-FAX 전송하고 싶다
- 네트워크 환경에서 팩스를 사용하고 싶다
  - 네트워크 팩스의 준비를 하고 싶다
  - 인터넷 팩스를 송수신하고 싶다
  - IP 주소 팩스를 송수신하고 싶다
  - 네트워크 팩스 전송의 읽어 들이기 설정이나 원고 설정을 하고 싶다
- 복사하고 싶다
  - 화질이나 농도를 지정해서 복사하고 싶다
  - 복사 매수를 절약하고 싶다
  - 용지 크기나 종류를 지정하여 복사하기
  - 배포용 자료나 책자와 같이 마감하고 싶다
  - 읽어 들일 원고의 크기나 방법을 설정하고 싶다
  - 여러 가지 원고를 복사하고 싶다
  - 레이아웃을 조정해서 복사하고 싶다
  - 표지나 백지를 삽입해서 복사하고 싶다
  - 원고에 문자나 화상을 추가해서 복사하고 싶다
  - 남는 부분을 제거해서 복사하기
  - 복사 원고의 2차 복사를 제한하고 싶다
  - 복사와 동시에 박스에도 저장하고 싶다
- 이 기기의 박스(하드 디스크)를 활용하고 싶다
  - 이 기기의 박스에 파일을 저장해서, 사내에서 공유하고 싶다([공유]/[개인]/[그룹])
  - 박스 내의 파일에 관리용 번호를 부가하고 싶다([파일링 넘버])
- 수신처의 등록이나 관리를 하고 싶다
  - 팩스/스캔 전송의 수신처를 등록하고 싶다
  - 수신처를 관리하고 싶다(관리자용)
- 이 기기의 기능을 잘 다루고 싶다
  - 복사 기능을 잘 다루고 싶다
  - 스캔 전송 기능을 잘 다루고 싶다
  - 팩스 기능을 잘 다루고 싶다
  - 네트워크 팩스 기능을 잘 다루고 싶다
  - 박스 기능을 잘 다루고 싶다
  - 인쇄 기능을 잘 다루고 싶다
  - 확장 기능을 유효화하고 싶다(관리자용)
- 이 기기의 사용 환경을 설정하고 싶다
  - 이 기기의 기본 정보를 설정하고 싶다(관리자용)
  - 전원을 관리해서 절전하고 싶다(관리자용)
  - 제어판의 환경을 사용자 지정하고 싶다
  - 이 기기의 사용 상황이나 설정 값을 확인하고 싶다
  - 초기화 시의 동작을 설정하고 싶다(관리자용)
  - 원고의 읽어 들이기나 출력에 관한 동작을 설정하고 싶다
  - 인쇄의 상태 불량을 조정하고 싶다(관리자용)
  - 이 기기의 정보를 수집해서, 장애를 초기에 해결하고 싶다(관리자용)
- 이 기기의 네트워크 설정을 하고 싶다(관리자용)
  - TCP/IP 환경에 연결해서 사용하고 싶다
  - IPX 환경에 연결해서 사용하고 싶다
  - 스캔 전송의 사용 환경을 설정하고 싶다
  - 네트워크 팩스의 사용 환경을 설정하고 싶다
  - 네트워크 프린트의 사용 환경을 설정하고 싶다
  - 다른 시스템이나 응용 프로그램과 연계하고 싶다
- 사용자 인증/부문 관리를 설정하고 싶다
- 이 기기의 보안을 강화하고 싶다(관리자용)

# 박스 기능을 잘 다루고 싶다

### 누구든지 변경할 수 있는 설정

#### 공유/개인/그룹 박스를 등록하려면([공유/개인 박스])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [수신지/박스 등록]
    - [박스 등록]
      - [공유/개인 박스]
        - [신규 등록]

공유 박스를 등록합니다. 이 기기에서 사용자 인증이나 부문 관리를 도입한 경우는, 개인 박스나 그룹 박스도 등록할 수 있습니다.

설정 | 설명
--- | ---
[박스 번호] | 박스의 등록 번호입니다. [박스 번호]는, 비어있는 작은 숫자부터 자동으로 등록됩니다. 번호를 지정하고 싶을 때는, [박스 번호]를 탭하고 나서, 1~999999999의 범위로 입력합니다.
[박스 이름] | 터치 패널에 표시할, 박스의 이름을 입력합니다(20문자 이내). 등록할 박스에, 알기 쉬운 이름을 넣습니다.
[암호] | 박스의 이용을 암호로 제한할 경우는, 암호를 입력합니다(64문자 이내).
[검색 문자] | 박스를 [박스 이름]으로 인덱스 검색할 수 있도록, 해당하는 문자를 선택합니다.
[박스 종류] | 사용자 인증이나 부문 관리의 상황에 따라서, [공유]/[개인]/[그룹]을 선택할 수 있습니다. [개인]을 선택했을 때는, 필요에 따라서, 소유자를 변경할 수 있습니다. [소유자 변경]을 탭하고, 변경하고 싶은 사용자를 선택합니다. [그룹]을 선택했을 때는, 필요에 따라서, 소유 부문을 변경할 수 있습니다. [소유 부문 변경]을 탭하고, 변경하고 싶은 부문을 선택합니다.
[박스내 문서 삭제 시간] | 박스에 파일을 저장한 일시 또는 마지막으로 인쇄, 전송한 일시부터, 자동으로 삭제하기까지의 시간을 설정합니다. 일수로 지정할 경우는, [1일]/[2일]/[3일]/[7일]/[30일] 중에서 선택합니다. 시간으로 지정할 경우는, [시간]을 탭하여, 5분~12시간 사이에서 입력합니다(1분 단위). 박스에 파일을 남길 경우는, [저장]을 선택합니다. 관리자에 의해 삭제 시간이 정해져 있을 경우는, 설정할 수 없습니다. 초기값은 [1일]입니다.
[기밀 수신] | 팩스 키트를 장착하고 있는 경우에 설정할 수 있습니다. 박스에 친전 수신 기능의 부가 여부를 선택합니다. 친전 수신 기능을 부가하는 경우는, [기밀 수신]을 탭해서, 친전 수신용의 암호를 입력합니다(8자리 이내). 암호는, 확인을 위해 두 번 입력합니다. 여기에서 설정한 암호는, 이 기기에 친전 전송할 때에 필요합니다. 전송하는 곳에, 설정한 암호를 알려주십시오. [SMB 폴더에 문서 자동 저장]과는 동시에 설정할 수 없습니다.
[SMB 폴더에 문서 자동 저장] | 공유 박스에 저장한 파일을 SMB 폴더에 자동으로 등록할지 선택합니다. 이 기기에서 SMB 파일 공유 기능이 유효인 경우에 설정할 수 있습니다. [기밀 수신]과는 동시에 설정할 수 없습니다. 초기값은 [사용 OFF]입니다.

#####

- 이 기능을 사용하려면, 옵션의 하드디스크의 장착이 필요합니다.

- 등록한 박스의 설정 내용을 변경할 때는, 박스명을 선택하고, [편집]을 탭합니다.

- 등록한 박스를 삭제할 때는, 박스명을 선택하고, [삭제]를 탭합니다.

#### 박스 모드의 메인 화면의 초기 표시를 사용자 지정하려면([박스 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [사용자 설정]
    - [화면 사용자 설정]
      - [박스 설정]

박스 모드의 메인 화면의 초기 상태를 변경합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[기본 화면 표시] | 박스 모드의 메인 화면을, [공유], [개인], [시스템], [그룹]에서 선택합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[단축 키 1]/[단축 키 2] | 시스템 박스의 단축키를 메인 화면에 배치할지 선택합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

#####

- 이 기능을 사용하려면, 옵션의 하드디스크의 장착이 필요합니다.

### 관리자만 변경할 수 있는 설정

#### 파일링 번호 박스를 등록하려면([파일 번호])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [수신지/박스 등록]
      - [박스 등록]
        - [파일 번호]
          - [신규 등록]

파일을 인쇄 또는 전송할 때에, 일시나 파일링 번호를 자동으로 부가하는 박스를 등록합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[박스 번호] | 박스의 등록 번호입니다. [박스 번호]는, 비어있는 작은 숫자부터 자동으로 등록됩니다. 번호를 지정하고 싶을 때는, [박스 번호]를 탭하고 나서, 1~999999999의 범위에서 입력합니다.
[박스 이름] | 터치 패널에 표시하는, 박스의 이름을 입력합니다(20문자 이내). 등록할 박스에, 알기 쉬운 이름을 넣습니다.
[암호] | 박스의 이용을 암호로 제한하는 경우는, 암호를 입력합니다(64문자 이내).
[번호 카운트 방식] | 파일에 부가하는 번호를, 작업 단위 또는 페이지 단위에서 선택합니다. [작업 단위]:파일별로 번호를 부가합니다. 한 개의 파일이 복수의 페이지에 있어도, 한 작업으로 같은 번호를 부가합니다. [페이지 단위]:페이지별로 번호를 부가합니다. 초기값은 [작업 단위]입니다.
[문자열 지정] | 필요에 따라서, 파일에 부가하는 고정의 문자열이나, 일시, 문자 위치 등을 지정합니다. [번호 문자열]:파일링 번호의 선두에 임의의 문자열을 추가할 수 있습니다(20문자 이내). [일자/시각]:일시의 표시 종류를 선택합니다. [농도]:인쇄하는 일시나 파일링 번호의 문자의 농도를 선택합니다. [카운터 출력 형식]:파일링 번호의 자리수를 선택합니다. [인자 위치]:파일링 번호를 인자할 위치를 선택합니다. [문자열]:임의의 문자열을 추가할 수 있습니다(40문자 이내).
[박스내 문서 삭제 시간] | 박스에 파일을 저장한 일시 또는 마지막으로 인쇄, 전송한 일시부터, 자동으로 삭제하기까지의 시간을 설정합니다. 일수로 지정할 경우는, [1일]/[2일]/[3일]/[7일]/[30일] 중에서 선택합니다. 시간으로 지정할 경우는, [시간]을 탭하여, 5분~12시간 사이에서 입력합니다(1분 단위). 박스에 파일을 남길 경우는, [저장]을 선택합니다. 복사 시 등, 저장이나 이용의 필요가 없이, 파일링 번호만 부가하는 목적으로 사용하는 경우는, [없음]을 선택합니다. 초기값은 [1일]입니다.

#####

- 이 기능은, Web 브라우저 기능이 무효인 경우에 이용할 수 있습니다. 옵션의 확장 메모리를 장착한 경우는, Web 브라우저 기능의 유효/무효에 관계없이 이용할 수 있습니다.

- 이 기능을 사용하려면, 옵션의 하드디스크의 장착이 필요합니다.

- 등록한 파일링 번호 박스의 설정 내용을 변경할 때는, 박스명을 선택하고, [편집]을 탭합니다.

- 등록한 파일링 번호 박스를 삭제할 때는, 박스명을 선택하고, [삭제]를 탭합니다.

#### 사용하지 않은 빈 박스를 종합해서 삭제하려면([불필요 박스 삭제])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [시스템 설정]
      - [박스 설정]
        - [불필요 박스 삭제]

파일이 저장되지 않은 박스를 불필요 박스로 해서 삭제합니다.

박스를 삭제할 경우는, [예]를 선택하여, [확인]을 탭합니다.

#####

- 이 기능을 사용하려면, 옵션의 하드디스크의 장착이 필요합니다.

#### 보안 문서 박스의 파일을 모두 삭제하려면([기밀 문서 삭제])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [시스템 설정]
      - [박스 설정]
        - [기밀 문서 삭제]

보안 문서 박스에 저장되어 있는 모든 파일을 삭제합니다.

삭제할 경우는, [예]를 선택하여, [확인]을 탭합니다.

#####

- 이 기능을 사용하려면, 옵션의 하드디스크의 장착이 필요합니다.

#### 보안 문서 박스의 파일이, 지정된 시간이 경과 후, 자동으로 삭제되도록 하려면([기밀 문서 삭제 시간 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [시스템 설정]
      - [박스 설정]
        - [기밀 문서 삭제 시간 설정]

보안 문서 박스에 파일을 저장한 일시부터, 자동으로 삭제하기까지의 시간을 설정합니다.

- 일수로 지정할 경우는, [1일]/[2일]/[3일]/[7일]/[30일] 중에서 선택합니다.

- 시간으로 지정할 경우는, [시간]을 탭하여, 5분~12시간 사이에서 입력합니다(1분 단위).

- 박스에 파일을 남길 경우는, [저장]을 선택합니다.

초기값은 [1일]입니다.

#####

- 이 기능을 사용하려면, 옵션의 하드디스크의 장착이 필요합니다.

#### 암호 암호화 PDF 박스의 파일이, 지정된 시간이 경과 후, 자동으로 삭제되도록 하려면([암호화 PDF 삭제 시간 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [시스템 설정]
      - [박스 설정]
        - [암호화 PDF 삭제 시간 설정]

암호 암호화 PDF 박스에 파일을 저장한 일시부터, 자동으로 삭제하기까지의 시간을 설정합니다.

- 일수로 지정할 경우는, [1일]/[2일]/[3일]/[7일]/[30일] 중에서 선택합니다.

- 시간으로 지정할 경우는, [시간]을 탭하여, 5분~12시간 사이에서 입력합니다(1분 단위).

- 박스에 파일을 남길 경우는, [저장]을 선택합니다.

초기값은 [1일]입니다.

#####

- 이 기능을 사용하려면, 옵션의 하드디스크의 장착이 필요합니다.

#### 인증&인쇄 박스의 파일이, 지정된 시간이 경과 후, 자동으로 삭제되도록 하려면([인증 & 인쇄 삭제 시간 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [시스템 설정]
      - [박스 설정]
        - [인증 & 인쇄 삭제 시간 설정]

인증&인쇄 박스에 파일을 저장한 일시 또는 마지막으로 인쇄한 일시부터, 자동으로 삭제하기까지의 시간을 설정합니다.

- 일수로 지정할 경우는, [1일]/[2일]/[3일]/[7일]/[30일] 중에서 선택합니다.

- 시간으로 지정할 경우는, [시간]을 탭하여, 5분~12시간 사이에서 입력합니다(1분 단위).

- 박스에 파일을 남길 경우는, [저장]을 선택합니다.

초기값은 [1일]입니다.

#####

- 이 기능을 사용하려면, 옵션의 하드디스크의 장착이 필요합니다.

#####

- 인증&인쇄 박스 내의 파일을 인쇄한 후, 파일을 박스에서 삭제할지 사용자에게 선택하게 할 수 있습니다. 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

#### 박스 내의 파일을 인쇄 또는 전송한 후, 박스에 파일의 유지 여부를 설정하려면([문서 보관 유지 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [시스템 설정]
      - [박스 설정]
        - [문서 보관 유지 설정]

공유/개인/그룹/파일링 번호 박스 내의 파일을 인쇄 또는 전송한 후, 파일을 박스에 남겨 둘 것인지 아닌지를 설정합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[예]/[안 함] | 박스 내의 파일을 인쇄 또는 전송한 후, 파일을 박스에 남겨 둘 것인지 아닌지를 선택할 수 있습니다. 초기값은 [예]입니다.
[삭제 선택 화면] | 파일을 박스에 남기는 경우는, 삭제 확인의 화면을 표시할지 선택합니다. [ON]을 선택하면, 박스 내의 파일을 인쇄 또는 전송한 후, 파일을 박스에 남길 것인지, 사용자에게 선택하게 할 수 있습니다. 초기 표시는 [OFF]입니다.

#####

- 이 기능을 사용하려면, 옵션의 하드디스크의 장착이 필요합니다.

#### USB 메모리에서의 인쇄, USB 메모리로의 저장을 허가할지 설정하려면([외부 메모리 기능 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [시스템 설정]
      - [박스 설정]
        - [외부 메모리 기능 설정]

USB 메모리에서 파일의 인쇄와 읽어 들이기, USB 메모리로의 파일 저장을 허가할지 설정합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[문서 저장] | USB 메모리에 파일 저장의 허가 여부를 선택합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[문서 인쇄] | USB 메모리에서의 파일 인쇄를 허가할지 선택합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[외부 메모리 문서스캔] | USB 메모리에서 읽어 들인 파일을 박스에 저장하는 것을 허가할지 선택합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

#####

- 이 기능을 사용하려면, 옵션의 하드디스크의 장착이 필요합니다.

#### 사용자에 의한 박스의 작성/편집/삭제를 금지하려면([박스의 조작 권한])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [시스템 설정]
      - [박스 설정]
        - [박스의 조작 권한]

사용자에 대해서, 박스의 등록, 편집, 삭제 권한을 부여할지 설정합니다.

박스의 등록, 편집. 삭제를 관리자만 수행할 경우는, [금지]를 선택합니다.

초기값은 [허가]입니다.

#####

- 이 기능을 사용하려면, 옵션의 하드디스크의 장착이 필요합니다.

#### 인증&인쇄 박스의 파일을 인쇄한 후의, 박스에 파일의 유지 여부를 설정하려면([인증 & 인쇄 인자후 삭제설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [시스템 설정]
      - [박스 설정]
        - [인증 & 인쇄 인자후 삭제설정]

인증&인쇄 박스 내의 파일을 인쇄한 후, 사용자에 대해, 파일의 삭제 확인을 하거나, 확인하지 않고 항상 삭제할지 선택합니다.

초기값은 [사용자에게 확인]입니다.

#####

- 이 기능을 사용하려면, 옵션의 하드디스크의 장착이 필요합니다.

#### 박스 내의 파일 저장 기간을 관리자가 일괄해서 설정하려면([문서 삭제 시간 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [시스템 설정]
      - [박스 설정]
        - [문서 삭제 시간 설정]

공유/개인/그룹 박스에 파일을 저장한 일시 또는 마지막으로 인쇄, 전송한 일시부터, 자동으로 삭제하기까지의 시간을, 관리자가 일괄 설정합니다.

여기에서 설정한 삭제 시간이, 이미 등록 완료된 박스 내의 파일 및 이후로 등록할 박스 내의 파일 삭제 시간으로 적용됩니다.

설정 | 설명
--- | ---
[예]/[안 함] | 박스 내의 파일을 자동적으로 삭제할 때까지의 시간을, 관리자가 일괄 설정할 지를 선택합니다. [예]를 선택하면, [사용자 설정]에서 박스를 작성할 때에, 박스별로 삭제 시간을 설정할 수 없게 됩니다. 초기값은 [안 함]입니다.
삭제 시간 | 박스 내의 파일을 자동으로 삭제하기까지의 시간을 설정합니다. 일수로 지정할 경우는, [1일]/[2일]/[3일]/[7일]/[30일] 중에서 선택합니다. 시간으로 지정할 경우는, [시간]을 탭하여, 5분~12시간 사이에서 입력합니다(1분 단위). 박스에 파일을 남길 경우는, [저장]을 선택합니다.

#####

- 이 기능을 사용하려면, 옵션의 하드디스크의 장착이 필요합니다.

#### SMB 파일 공유 기능을 사용할 경우에, SMB 폴더 내의 파일이, 지정된 시간이 경과 후, 자동으로 삭제되도록 하려면([SMB 폴더 문서 삭제 시간 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [시스템 설정]
      - [박스 설정]
        - [SMB 폴더 문서 삭제 시간 설정]

SMB 파일 공유 기능을 사용해서, 공유 박스의 파일을 네트워크 상에서 공유하고 있을 경우에, 공유 박스를 통해서 SMB 폴더에 파일을 저장한 일시부터, 자동으로 삭제하기까지의 시간을 설정합니다.

- 일수로 지정할 경우는, [1일]/[2일]/[3일]/[7일]/[30일] 중에서 선택합니다.

- 박스에 파일을 남길 경우는, [저장]을 선택합니다.

초기값은 [1일]입니다.

#####

- 이 기능을 사용하려면, 옵션의 하드디스크의 장착이 필요합니다.

#### 읽어 들인 원고 데이터의 파일명에, 스캔한 모드명의 이니셜을 추가할지 설정하려면([머리말 기능])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [시스템 설정]
      - [스캔 문서명 설정]
        - [머리말 기능]

파일명에 기능의 이니셜을 넣을지 선택합니다. 파일명의 앞에, 아래의 문자를 넣습니다.

C:복사

S:팩스/스캔, 박스

P:프린터

초기값은 [첨부]입니다.

#### 읽어 들인 원고 데이터의 파일명에, 임의의 문자열을 추가하려면([추가할 문자열])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [시스템 설정]
      - [스캔 문서명 설정]
        - [추가할 문자열]

파일명에 장치명을 추가할지, 임의의 문자열을 추가할지 선택합니다. 임의의 문자열을 추가할 때는, 추가할 문자열을 입력합니다.

장치명에는, [관리자/본체 등록]-[본체 주소 등록]-[장치 이름]의 이름을 사용합니다.

초기값은 [장치 이름]입니다.

#### 사용자가 작성할 수 있는 박스 수의 상한을 설정하려면([최대 박스 수 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [수신지/박스 등록]
      - [최대 박스 수 설정]

사용자별로 작성할 수 있는 박스의 최대수를 지정합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[박스 상한 관리] | 사용자별로 작성할 수 있는 박스의 상한을 설정할지 선택합니다. 사용자 인증이나 부문 관리의 상황에 따라, 박스의 종류([공유]/[개인]/[그룹])를 선택할 수 있습니다. 상한을 설정할 때는, 박스의 종류를 선택하고 나서, 사용자명/부문명을 선택하고, [ON]을 탭합니다.
[박스 상한 설정] | [박스 상한 관리]에서 [ON]을 선택한 경우에, 박스의 상한수를 입력합니다. [확정]을 탭하면, 상한수를 적용합니다. 설정할 수 있는 박스의 상한수는 0~1000까지입니다.

#####

- 이 기능을 사용하려면, 옵션의 하드디스크의 장착이 필요합니다.

- 박스 상한수를 "0"으로 설정하면, 박스의 신규 등록을 할 수 없게 됩니다.

- 선택한 사용자가 이미 3개의 박스를 작성한 경우, 설정할 수 있는 박스 상한수의 범위는 3~1000이 됩니다.

#### 박스 내의 파일을 관리하는 박스 관리자를 설정하려면([박스 관리자 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [보안 설정]
      - [박스 관리자 설정]

이 기기에서 사용자 인증을 도입한 경우에, 필요에 따라서, 박스 관리자를 설정합니다.

박스 관리자는, 모든 사용자의 박스의 등록/삭제나, 사용자 박스와 시스템 박스 내의 파일의 이용을 할 수 있습니다. 시스템 박스의 [외부 메모리]는, 파일의 인쇄만 이용할 수 있습니다.

이 기기의 관리자가, 박스 내의 파일 관리만을 위임하고 싶은 경우에, 박스 관리자를 설정합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[허 가]/[금 지] | 박스 관리자를 허가할지 선택합니다. 초기값은 [금 지]입니다.
[암호의 설정] | 박스 관리자 암호를 입력합니다(64문자 이내).
[E-Mail 주소] | 박스 관리자의 메일 주소를 입력합니다(128문자 이내). SMB 폴더 파일의 총용량이, 하드디스크에서 확보하고 있는 용량의 90%를 넘고 있는 경우, 박스 관리자의 메일 주소로 통지됩니다. 박스 관리자의 메일 주소가 설정되어 있지 않은 경우에는, 이 기기의 관리자의 메일 주소로 통지됩니다.

#####

- 이 기능을 사용하려면, 옵션의 하드디스크의 장착이 필요합니다.

#####

박스 관리자로 로그인하려면, 로그인 화면에서 다음의 정보를 입력하십시오.

- [사용자명]:boxadmin

- [암호]:위에서 설정한 암호