사용자 설명서

검색

홈기능/설정 키 설명시스템 설정
검색

# 시스템 설정

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [시스템 설정]

이 기기의 일시, 절전 기능, 기능의 동작이나 화면 표시 등, 이 기기의 조작 환경을 설정합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[전원/절전 설정] | Power 키의 사용 방법이나, 절전 모드의 동작을 설정합니다.
[출력 설정] | 프린트/팩스의 수신 데이터의 인쇄 설정이나, 우선 배지하는 트레이의 변경 등, 이 기기에서의 출력에 관한 설정을 합니다.
[일시 설정] | 이 기기의 일시와 타임존을 수동으로 설정합니다.
[섬머 타임 설정 ] | 섬머 타임의 적용 여부를 선택합니다. 섬머 타임을 적용할 경우는, 섬머 타임 시간과, 시작/종료일을 지정합니다.
[주간 타이머 설정] | 주간 타이머를 사용하여, 일반 모드와 절전 모드의 자동 전환을 위한 설정을 합니다. 주간 타이머를 사용하는 경우는, 일반 모드와 절전 모드를 전환하는 스케줄을 설정합니다. 오피스의 사용 상황에 맞춰서 스케줄을 자동 설정하는 추적 기능을 이용할 수도 있습니다.
[사용자 조작 금지 설정] | 사용자에 대해서, 변경이나 삭제 조작을 제한하는 것이나, 등록되어 있는 복사 프로그램을 삭제할 수 있습니다.
[전문가 조정] | 인쇄 화상의 색감이나, 스테이플/펀치/접지 위치가 변화한 경우 등에 설정합니다. 인쇄 화상의 상태 불량의 보정이나, 스테이플/펀치/접지 위치의 조정 등, 여러 가지 조정을 할 수 있습니다.
[목록/카운터] | 이 기기의 설정값을 기재한 목록의 인쇄나, 카운터의 관리를 합니다.
[초기화 설정] | 이 기기를 일정 시간 조작하지 않았을 때, 현재 표시되어 있는 기능이나 설정의 초기화 여부를 선택합니다.
[박스 설정] | 불필요한 박스/파일의 삭제, 각 박스에 저장한 파일을 자동으로 삭제하기까지 시간의 설정 등, 박스 기능에 관한 설정을 합니다.
[크기 설정] | 원고면 유리에서의 원고 크기의 검지 능력이나, Foolscap의 용지 크기에 관한 설정을 합니다.
[스탬프 설정] | 머리말/꼬리말의 프로그램의 등록이나, 팩스 전송 시의 스탬프의 인자 설정을 합니다.
[백지 페이지 인자 설정] | 표지나 삽입 용지 기능에 의해서 삽입할 백지 페이지에, 일시나 스탬프 등의 인자 여부를 선택합니다.
[등록 키 설정] | 사용하시는 환경에 맞춰서, 제어판의 하드 키 및 슬라이드 메뉴의 소프트 키에 할당된 기능을 변경합니다.
[작업 우선순위 설정] | 인쇄의 우선 순위의 지정이나, 바로 인쇄할 수 없을 때에 작업 건너뛰기 여부를 선택합니다.
[수동트레이 용지종류초기설정] | 수동 트레이에서 사용하는 용지 종류의 초기값을 설정합니다.
[페이지 인자 위치 설정] | 양면 인쇄나 소책자와, 페이지 번호를 동시에 설정해서 인쇄할 때, 앞면의 페이지 번호의 인자 위치에 대해서, 뒷면의 어느 위치에 인자할지 선택합니다.
[미리보기 설정] | 제어판의 미리보기를 눌렀을 때의 미리보기 표시 방법 등, 미리보기 기능에 관한 설정을 합니다.
[확대 표시 설정] | 터치 패널의 초기 표시를 확대 표시로 할지 선택합니다. 또, 보통의 화면 표시에서 확대 표시로 전환할 때에, 보통의 화면 표시의 설정을 이어받을지 선택합니다.
[스캔 문서명 설정] | 읽어 들인 원고 데이터를 저장할 때의 파일명의 초기값을 변경합니다.
[PDF 설정] | PDF 처리 기능 및 검색 가능 PDF 기능에 관한 설정의 초기값을 변경합니다.
[사용자 용지명 설정] | 임의의 용지명과 용지 종류를 등록한 사용자 용지의 사용 여부를 선택합니다. 사용자 지정 용지를 사용하는 경우는, 사용자 용지에 할당하는 용지명과 용지 종류를 등록합니다.
[화면 사용자 설정] | 탑 메뉴나 각 모드의 메인 화면을, 사용자가 사용하기 쉽도록 변경합니다.