사용자 설명서

검색

홈기능/설정 키 설명 IPsec 설정
검색

# IPsec 설정

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [네트워크 설정]
      - [TCP/IP설정]
        - [IPsec 설정]

이 기기에서 IPsec을 사용하기 위한 설정을 합니다.

IPsec은, 암호화 기술을 이용해서, IP 패킷 단위로 데이터의 조작이나 데이터의 누출을 방지하는 기술입니다. 네트워크 계층에서 암호화가 이루어지므로, 암호화를 지원하지 않는 상위층의 프로토콜이나, 암호화에 대응하지 않는 응용 프로그램을 사용해도, 안전하게 통신할 수 있습니다.

설정 | 설명
--- | ---
[IPsec 설정] | IPsec 통신에서 사용하는 파라미터를 설정합니다. IKE(Internet Key Exchange)의 설정, SA(Security Association)의 설정, IPsec의 통신 상대의 설정, IPsec에서 사용하는 프로토콜의 설정을 할 수 있습니다.
| [IKE 설정] | IPsec의 공통 키 생성 프로세스에 필요한 설정을 합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[IPsec SA설정] | 암호화에 통신을 수행할 때에 사용하는 SA(Security Association)의 설정을 합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[통신 수신처] | IPsec을 사용할 때의 이 기기의 통신 상대를 등록합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[프로토콜 지정] | IPsec 통신을 수행하는 프로토콜을 지정합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[Ipsec 사용 설정] | 이 기기에서 IPsec을 사용하기 위한 설정을 합니다. 또한 IPsec 통신의 정책을 설정합니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[통신 확인] | IPsec의 통신 오류 로그를 확인할 수 있습니다. 설정 내용에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.