사용자 설명서

검색

홈목적에서 찾기남는 부분을 제거해서 복사하기

### 목적에서 찾기

- 인쇄하고 싶다
  - 인쇄 준비를 하고 싶다
  - Windows 환경에서 인쇄하고 싶다
  - Mac OS 환경에서 인쇄하고 싶다
  - USB 메모리나 모바일 단말기 내의 파일을 긴급하게 인쇄하고 싶다
- 스캔해서 전송하고 싶다
  - 자신에게 전송하고 싶다
  - 사내 사람에게 전송하고 싶다
  - 사외의 사람에게 전송하고 싶다
  - 스캔 전송의 읽어 들이기 설정이나 원고 설정을 하고 싶다
- 팩스를 사용하고 싶다
  - 팩스의 준비를 하고 싶다
  - 팩스를 전송하고 싶다
  - 팩스를 수신하고 싶다
  - 팩스 전송의 읽어 들이기 설정이나 원고 설정을 하고 싶다
- 컴퓨터에서 팩스를 전송하고 싶다(PC-FAX 전송)
  - PC-FAX 전송의 준비를 하고 싶다
  - PC-FAX 전송하고 싶다
- 네트워크 환경에서 팩스를 사용하고 싶다
  - 네트워크 팩스의 준비를 하고 싶다
  - 인터넷 팩스를 송수신하고 싶다
  - IP 주소 팩스를 송수신하고 싶다
  - 네트워크 팩스 전송의 읽어 들이기 설정이나 원고 설정을 하고 싶다
- 복사하고 싶다
  - 화질이나 농도를 지정해서 복사하고 싶다
  - 복사 매수를 절약하고 싶다
  - 용지 크기나 종류를 지정하여 복사하기
  - 배포용 자료나 책자와 같이 마감하고 싶다
  - 읽어 들일 원고의 크기나 방법을 설정하고 싶다
  - 여러 가지 원고를 복사하고 싶다
  - 레이아웃을 조정해서 복사하고 싶다
  - 표지나 백지를 삽입해서 복사하고 싶다
  - 원고에 문자나 화상을 추가해서 복사하고 싶다
  - 남는 부분을 제거해서 복사하기
  - 복사 원고의 2차 복사를 제한하고 싶다
  - 복사와 동시에 박스에도 저장하고 싶다
- 이 기기의 박스(하드 디스크)를 활용하고 싶다
  - 이 기기의 박스에 파일을 저장해서, 사내에서 공유하고 싶다([공유]/[개인]/[그룹])
  - 박스 내의 파일에 관리용 번호를 부가하고 싶다([파일링 넘버])
- 수신처의 등록이나 관리를 하고 싶다
  - 팩스/스캔 전송의 수신처를 등록하고 싶다
  - 수신처를 관리하고 싶다(관리자용)
- 이 기기의 기능을 잘 다루고 싶다
  - 복사 기능을 잘 다루고 싶다
  - 스캔 전송 기능을 잘 다루고 싶다
  - 팩스 기능을 잘 다루고 싶다
  - 네트워크 팩스 기능을 잘 다루고 싶다
  - 박스 기능을 잘 다루고 싶다
  - 인쇄 기능을 잘 다루고 싶다
  - 확장 기능을 유효화하고 싶다(관리자용)
- 이 기기의 사용 환경을 설정하고 싶다
  - 이 기기의 기본 정보를 설정하고 싶다(관리자용)
  - 전원을 관리해서 절전하고 싶다(관리자용)
  - 제어판의 환경을 사용자 지정하고 싶다
  - 이 기기의 사용 상황이나 설정 값을 확인하고 싶다
  - 초기화 시의 동작을 설정하고 싶다(관리자용)
  - 원고의 읽어 들이기나 출력에 관한 동작을 설정하고 싶다
  - 인쇄의 상태 불량을 조정하고 싶다(관리자용)
  - 이 기기의 정보를 수집해서, 장애를 초기에 해결하고 싶다(관리자용)
- 이 기기의 네트워크 설정을 하고 싶다(관리자용)
  - TCP/IP 환경에 연결해서 사용하고 싶다
  - IPX 환경에 연결해서 사용하고 싶다
  - 스캔 전송의 사용 환경을 설정하고 싶다
  - 네트워크 팩스의 사용 환경을 설정하고 싶다
  - 네트워크 프린트의 사용 환경을 설정하고 싶다
  - 다른 시스템이나 응용 프로그램과 연계하고 싶다
- 사용자 인증/부문 관리를 설정하고 싶다
- 이 기기의 보안을 강화하고 싶다(관리자용)

# 남는 부분을 제거해서 복사하기

#### 원고의 끝 부분(가장자리)에 있는 문자나 그림자를 제거해서 복사하려면([테두리 제거])

##### 표시하려면:

- [복사]
  - [응용 설정]
    - [삭제]
      - [테두리 제거]

원고 주위 4변을 동일한 폭으로 제거합니다. 변마다 다른 폭을 지정해서 제거할 수도 있습니다.

설정 | 설명
--- | ---
[ON]/[OFF] | 테두리 삭제를 설정할 때에 [ON]을 선택합니다.
[테두리 전체] | 원고 주위 4변을 동일한 폭으로 제거할 때에 선택합니다. [삭제량]에서, 인치 영역의 경우에는 [+]/[-]를 탭하고, 센치 영역의 경우에는 [+]/[-] 또는 키패드를 탭해서, 제거할 폭을 지정합니다. 숫자의 입력 영역을 탭하면, 키패드가 표시됩니다.
[상단]/[하단]/[좌측]/[우측] | 원고의 각 변마다 다른 폭을 지정해서 제거할 때에 선택합니다. [테두리 전체]의 체크를 제외하고, 변([상단][하단][좌측][우측])을 선택하고, [삭제량]에서, 인치 영역의 경우에는 [+]/[-]를 탭하고, 센치 영역의 경우에는 [+]/[-] 또는 키패드를 탭해서, 변 별로 제거할 폭을 지정합니다. 숫자의 입력 영역을 탭하면, 키패드가 표시됩니다. 제거하지 않을 경우에는, [삭제함]의 설정을 해제합니다.

#### 책 등의 두께가 있는 원고를, 원고 이외의 부분이 검게 되지 않도록 복사하려면([원고 외 영역 삭제])

##### 표시하려면:

- [복사]
  - [응용 설정]
    - [삭제]
      - [원고 외 영역 삭제]

ADF를 연 상태로, 원고면 유리 위에 원고를 놓고 복사할 때에, 원고를 자동으로 검지해서, 원고 이외 부분을 제거합니다.

#####

- 원고면 유리 상의 읽어 들이는 영역은, 복사하는 용지 크기와 같은 크기입니다. 원고는, 읽어 들이는 영역내에 놓아주십시오.

- 자동적으로 검지할 수 있는 원고 크기는 3/8인치 3/8인치(10mm 10mm)이상입니다. 검지할 수 없었던 경우에는, 백지가 배지됩니다.

- 원고 화상이 앞 끝이나 뒤 끝에서 결손되는 경우가 있습니다.

#####

제거 방법은, [사각 제거]와 [구형 제거]에서 선택할 수 있습니다. 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

- [사각 제거]:원고의 배경이 연한 경우는, 원고와 원고 이외의 구별이 쉬우므로, 원고의 바깥쪽(외부의 빛에 의한 그림자)을 제거하고 복사합니다.

- [구형 제거]:원고의 배경이 진한 경우는, 원고와 원고 이외의 구별이 어려워, 원고의 바깥쪽(외부의 빛에 의한 그림자)도 남긴 채 복사합니다.