사용자 설명서

검색

홈복사용지 크기나 종류를 지정하여 복사하기

# 용지 크기나 종류를 지정하여 복사하기

- 용지의 크기나 종류를 선택하기(용지)
- 특수한 크기의 용지에 복사하기(비정형)
- 와이드지에 복사하기(넓은 용지)
- 급지 트레이의 용지 설정을 변경하기(트레이 설정 변경)

## 용지의 크기나 종류를 선택하기([용지])

이 기기는, 검지한 원고 크기에 맞춰서 자동적으로 용지를 선택해서 복사합니다만, 원고와 다른 크기나 용지 종류를 지정해서 복사할 수도 있습니다.

또한, 급지 트레이에 놓여 있는 용지 크기와 종류의 설정을 변경할 수 있습니다.

자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

## 특수한 크기의 용지에 복사하기([비정형])

수동 트레이를 사용해서, 비정형 크기의 용지에 복사합니다. 용지의 길이와 폭을 지정합니다. 지정한 크기와, 이름을 붙여서 메모리에 등록해 두면, 다음 번부터 호출해서 사용할 수 있습니다.

자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

## 와이드지에 복사하기([넓은 용지])

원고 크기에 대해서, 훨씬 더 큰 크기의 용지를 와이드지라고 설정 함으로써, 원고 화상을 결손시키지 않고 원고의 중앙에 배치해서 복사할 수 있습니다.

자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

#####

- 와이드지를 설정하려면, 용지 크기에 W가 붙은 용지(8-1/2 11W(A4W)등)를 선택합니다. 원고의 크기와 동일한 와이드지를 선택하면, 와이드지에 등배로 복사합니다.
  예를 들면, 11 17(A3)의 용지를 급지 트레이에 놓고, 용지 크기를 8-1/2 11W(A4W)로 설정합니다. 8-1/2 11(A4)의 원고를 복사할 때에 그 트레이를 선택하면, 등배로 복사합니다.

## 급지 트레이의 용지 설정을 변경하기([트레이 설정 변경])

급지 트레이의 용지 종류와 용지 크기 설정을 변경합니다.

자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.