사용자 설명서

검색

홈인쇄출력 방법에서 할 수 있는 것

# [출력 방법]에서 할 수 있는 것

[출력 방법]에서는, 인쇄의 처리에 관한 설정을 할 수 있습니다.

설정 | 설명
--- | ---
[한 부씩 인쇄] | 복수의 부수를 인쇄할 때, 1부씩 구별하여 배지하려면 체크합니다. 체크를 해제하면, 원고의 첫 번째 페이지가 [매수:]에서 지정한 매수를 배지하며, 동일하게 두 번째 페이지, 세 번째 페이지대로 배지합니다.
[오프셋] | 복수의 부수를 인쇄할 때, 1부씩 위치를 이동해서 배지하려면 체크합니다.
[출력 방법:] | 이 기기에서 원고를 인쇄하는 방법을 선택합니다.
| [인쇄] | 보통의 인쇄를 할 때 선택합니다.
[보안 인쇄] | 기밀성이 높은 문서를 인쇄할 때 선택합니다. 이 기기에서 ID와 암호를 입력하면 인쇄합니다. 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[박스에 저장] | 원고를 이 기기의 박스에 저장할 때에 선택합니다. 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[박스에 저장 후 인쇄] | 원고를 이 기기의 박스에 저장하고, 동시에 인쇄할 때 선택합니다. 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[시험 인쇄] | 대량의 부수를 인쇄할 때 선택합니다. 1부만 인쇄하고 남은 부수는 인쇄를 대기합니다. 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[ID&인쇄] | 사용자 인증을 도입한 환경에서, 기밀성이 높은 문서를 인쇄할 때 선택합니다. 이 기기에서 인증을 실시하면 인쇄합니다. 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[인증] | 사용자 인증을 도입한 환경에, 체크를 합니다. 표시되는 화면에서, 사용자명과 암호를 입력합니다. 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[부문 관리] | 부문 관리를 도입한 경우에, 체크를 합니다. 표시되는 화면에서 부문명과 암호를 입력합니다. 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[상세 설정...] | 상세 설정 항목이 있는 기능을 표시합니다.

[상세 설정...]을 클릭하면, [출력 방법:] 중, 상세 설정 항목이 있는 기능을 표시합니다. 각 기능을 선택하고 나서 [설정...]을 클릭하면, 각 기능의 상세 설정 다이얼로그를 표시합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[보안 인쇄] | 보안 인쇄의 ID와 암호를 입력합니다. 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[박스에 저장] | 전송하는 곳의 박스를 지정합니다. 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[인증] | 사용자 인증을 도입한 경우에, 사용자명과 암호를 입력합니다. 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[부문 관리] | 부문 관리를 도입한 경우에, 부문명과 암호를 입력합니다. 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[관리자 설정] | 인증 설정의 입력 다이얼로그의 표시 설정이나, 암호화 워드를 변경하는 다이얼로그를 표시합니다. Mac OS X 10.9/10.10에서 샌드 박스 대응 응용 프로그램을 사용할 경우, 이 기능은 이용할 수 없습니다.

[관리자 설정]을 클릭하면, 인증 설정의 입력 다이얼로그의 표시 설정이나, 암호화 워드를 변경하는 다이얼로그를 표시합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[인증/부문 관리] | 사용자 인증/부문 관리 기능을 사용할 때의 동작을 설정합니다.
| [인쇄 시 인증 설정의 입력 화면 표시] | 인쇄할 때에 [인증]이나 [부문 관리] 대화 상자를 표시할 경우에 체크를 합니다. 사용자명이나 부문명의 사용자명이나 암호 분실을 방지합니다.
[확장 서버 인증:] | 확장 서버 인증의 유효 여부를 선택합니다. 유효로 하는 경우는, 본체 장치에서 인증을 함께 사용할지 선택합니다.
[보안 인쇄] | 보안 인쇄 기능을 사용할 때의 동작을 설정합니다.
| [인쇄 시 인증 설정의 입력 화면 표시] | 인쇄할 때에 [보안 인쇄] 대화 상자를 표시할 경우에 체크를 합니다. 보안 인쇄의 ID와 암호 분실을 방지합니다.
[암호 미입력 시의 인쇄] | 암호가 미입력인 상태에서 인쇄의 허가 여부를 선택합니다.
[암호화 키:] | 암호화 워드를 단독으로 설정할 경우에 체크합니다. 암호화 워드는, 인쇄할 때에 이 기기로 보내는 인증 암호를 암호화하기 위해 사용합니다. 보통은, 이 기기에 미리 등록되어 있는 암호화 워드를 사용해서 암호화하지만, 필요에 따라서 암호화 워드를 변경할 수 있습니다. 암호화 워드를 변경할 경우는, 먼저 이 기기의 설정을 변경하고, 프린터 드라이버에는 이 기기에서 설정한 암호화 워드와 동일한 암호화 워드를 입력합니다. 암호화 워드의 변경 방법에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

#####

- [보안 인쇄], [박스에 저장], [박스에 저장 후 인쇄], [ID&인쇄]를 사용하려면, 옵션의 하드디스크의 장착이 필요합니다.

- Mac OS X 10.9/10.10에서 샌드 박스 대응 응용 프로그램을 사용할 경우, 각 설정 다이얼로그에 표시되는 [설정을 저장합니다]를 이용할 수 없습니다.