사용자 설명서

홈접근성확대 표시의 동작을 설정하기

# 확대 표시의 동작을 설정하기

- 확대 표시의 초기값을 변경하기
- 확대 표시로 전환할 때에 확인 화면을 표시하기
- 확대 표시가 해제될 때에 확인 화면을 표시하기
- 설정 내용이 초기화 되었을 때에 확인 화면을 표시하기
- 키를 길게 눌러서 입력할 때의 시간을 조정하기

## 확대 표시의 초기값을 변경하기

확대 표시할 때의 초기값(전원을 ON으로 했을 때나, Reset을 눌렀을 때의 설정값)을 변경합니다. 각 기능의 설정값을 변경한 상태에서 [현재의 설정치]를 선택함으로써, 초기값을 변경할 수 있습니다. (초기값:[출하시의 설정치]).

1. 확대 표시에서, 복사 모드 또는 팩스/스캔 모드의 각종 설정을 변경합니다.

   - 한 번의 조작으로, 양쪽 모드의 초기값을 변경할 수는 없습니다.

2. [메뉴]-[유니버설 설정]-[확대 표시 초기설정]을 탭합니다.

3. 설정값을 변경할 모드를 선택합니다.

   - [유니버설 설정]을 탭하기 전에 표시하고 있는 모드를 선택합니다.

4. [현재의 설정치]를 선택하고, [확인]을 탭합니다.

   - 출하시의 상태로 되돌릴 때는, [출하시의 설정치]를 선택합니다.

## 확대 표시로 전환할 때에 확인 화면을 표시하기

[확대 표시]를 탭해서, 확대 표시로 전환하면, 보통의 화면 표시에서 수행한 설정 내용이 해제됩니다. 필요에 따라서, 보통의 화면 표시에서 수행한 설정 내용을 해제하여 확대 표시 전환 여부의 확인 화면을 표시할 수 있습니다.

1. [유니버설 설정]-[확대 표시 전환 확인]에서, 확대 표시로의 전환에 대해, 화면 표시 확인 여부를 선택합니다(초기값:[표시 안 함]).

#####

- [일반/확대 표시 설정]을 [모드 1]로 설정하고 있는 경우, [확대 표시 전환 확인]은 표시되지 않습니다(초기값:[모드 2]). [일반/확대 표시 설정]에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

#####

- 보통의 화면 표시로 전환할 때는, 확인 화면을 표시하지 않습니다.

## 확대 표시가 해제될 때에 확인 화면을 표시하기

확대 표시 중에 이 기기를 조작하지 않는 시간이 계속되면, 자동적으로 확대 표시가 해제됩니다. 필요에 따라서, 확대 표시 해제 여부의 확인 화면을 표시할 수 있습니다.

1. [유니버설 설정]-[시스템 자동 초기화 설정 해제 확인]에서, 확대 표시의 해제에 대한, 화면 표시 확인 여부를 선택합니다(초기값:[안 함]). 화면을 표시하는 경우에는, 표시할 시간을 선택합니다.

#####

- 터치 패널의 초기 표시가 확대 표시인 경우에는, 이 설정은 표시되지 않습니다.

- 터치 패널의 초기 표시에 대한, 확대 표시 여부를 선택할 수 있습니다(초기값:[안 함]). 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

## 설정 내용이 초기화 되었을 때에 확인 화면을 표시하기

이 기기를 조작하지 않는 시간이 계속되면, 자동적으로 설정 내용이 초기화됩니다. 필요에 따라서, 설정 내용의 초기화 여부 확인 화면을 표시할 수 있습니다.

1. [유니버설 설정]-[자동 초기화 설정 해제 확인]에서, 설정 내용의 초기화에 대한, 화면 표시 확인 여부를 선택합니다(초기값:[안 함]). 화면을 표시하는 경우에는, 표시할 시간을 선택합니다.

## 키를 길게 눌러서 입력할 때의 시간을 조정하기

확대 표시중에는, 키를 누르면 먼저 1문자가 입력되고, 그대로 키를 계속 누르면 연속 입력을 시작합니다. 이것을 반복키라고 부릅니다.

필요에 따라서, 키를 누르고 나서 반복키를 시작하기까지의 시간과, 연속 입력할 때의 간격을 변경합니다.

1. [유니버설 설정]-[키 반복 시작/간격 시간]을 탭합니다.

   설정 | 설명
   --- | ---
   [시작까지의 시간] | 키를 계속 눌렀을 때, 연속 입력을 시작하기까지의 시간을 변경합니다. 초기값은 [0.8]초입니다.
   [간격 시간] | 키를 계속 눌러 연속 입력할 때의 간격을 변경합니다. 초기값은 [0.3]초입니다.