사용자 설명서

검색

홈웹 관리 도구 및 기타중계 박스를 등록하기

# 중계 박스를 등록하기

중계 박스는, 이 기기를 팩스의 중계기로써 사용하는 경우에 설정하는, 중계용의 박스입니다.

중계 전달을 사용하면, 1통의 팩스를 중계기에 전송하는 것만으로, 수신한 중계기는, 미리 중계 박스에 등록한 수신처 각각으로 수신한 팩스를 전송합니다.

원거리로 동보 송신을 하고 싶을 때 등, 중간 기기를 경유해서 전체의 통신 비용을 줄일 수 있습니다.

관리자 모드의 [박스]-[시스템 박스 목록]-[새 등록]-[중계 박스]에서, 다음의 설정을 합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[박스 번호] | 박스의 등록 번호입니다. [빈 번호를 사용]을 선택하면, 비어 있는 작은 번호부터 자동적으로 등록됩니다. 번호를 지정하고 싶을 때는, [직접 입력]을 선택하고, 1~999999999의 범위로 입력합니다.
[박스 이름] | 박스 이름을 입력합니다(20문자 이내). 등록하는 박스에, 알기 쉬운 이름을 붙입니다.
[중계처] | [수신지 목록으로부터 선택]을 클릭하고, 팩스의 전달처를 등록한 그룹 수신처를 선택합니다. 중계 수신처로써 등록하는 그룹 수신처에는, 팩스 수신처가 포함되어 있을 필요가 있습니다.
[중계 암호]/[중계 암호 재입력] | 박스의 이용을 암호로 제한하는 경우에는, 암호를 입력합니다(숫자 8문자 이내, 기호는 #, *을 사용 가능). 여기에서 설정한 암호는, 이 기기로 중계 의뢰할 때에 필요합니다. 의뢰자에게, 설정한 암호를 연락하십시오.

#####

- 이 기능을 사용하려면, 옵션의 하드디스크와 팩스 키트의 장착이 필요합니다.