사용자 설명서

검색

홈확장 기능클라이언트 장치에서 인쇄하기

# 클라이언트 장치에서 인쇄하기

저장 장치에 축적된 인쇄 작업을 클라이언트 장치에서 인쇄합니다.

저장 장치의 클라이언트 기능이 유효로 설정되어 있는 경우에는, 저장 장치에서도 인쇄할 수 있습니다.

1. 탑 메뉴에서 [유니버셜 인쇄]를 탭합니다.

2. 인쇄할 작업을 선택합니다.

   - [목록 갱신]을 탭하면, 인쇄 작업의 목록을 최신 정보로 갱신합니다.

   - [상태 확인]을 탭하면, 유니버셜 그룹의 본체 상태를 표시합니다.

   - [모두 선택]을 탭하면, 모든 인쇄 작업이 선택됩니다.

   - [재설정]을 탭하면, 인쇄 작업의 선택이 해제됩니다.

   - [삭제]를 탭하면, 선택한 인쇄 작업을 삭제합니다.

3. 필요에 따라서, 를 탭하고, 인쇄 설정을 변경합니다.

   - PCL 드라이버에서 저장된 작업만 인쇄 설정을 변경할 수 있습니다.

   설정 | 설명
   --- | ---
   [부수] | 인쇄할 부수를 지정합니다.
   [인쇄] | 용지의 인쇄면을 선택합니다.
   [컬러] | 인쇄할 색을 선택합니다.
   [피니싱] | [스테이플] | 용지를 스테이플로 철할 때에, 제본 위치를 선택합니다.
   [펀치] | 용지에 펀치 구멍을 낼 때에, 펀치 위치를 선택합니다.
   [위치 지정] | 스테이플과 펀치의 위치를 선택합니다.

4. Start를 누릅니다.

   인쇄가 시작됩니다.

#####

클라이언트 장치에서 유니버셜 인쇄의 경우, 아래의 제한이 있습니다.

- 저장 장치에서 클라이언트 장치로의 인쇄 작업을 전송할 때에, 암호화는 이루어지지 않습니다.

- 스테이플 기능 및 펀치 기능을 사용하려면, 클라이언트 장치에 대응하는 옵션이 장착되어 있을 필요가 있습니다.

- 동일한 사용자가 복수의 클라이언트 장치에 동시에 로그인 한 경우, 인쇄 작업의 조작이나 인쇄를 할 수 없는 경우가 있습니다.

- 클라이언트 장치의 프린트 수신 포트가 사용중인 경우에는, 유니버셜 인쇄에서의 인쇄는 순서 대기로 됩니다.

- 프린터 드라이버에서 화상 처리를 수행하고 있는 경우에는, 인쇄 설정 화면의 컬러의 설정을 변경해도 반영되지 않습니다.

- 클라이언트 장치가 흑백기의 경우에는, 컬러 인쇄로 설정해도, 흑백으로 인쇄됩니다.

- 본체 또는 외부 서버의 등록 사용자를 삭제해도, 저장 장치에 축적되어 있는 등록 사용자의 인쇄 작업은 삭제되지 않습니다.관리자에 의한 인쇄 작업의 삭제가 필요합니다.