사용자 설명서

검색

홈이 기기에 대해사용자의 인증 정보를 등록하기

# 사용자의 인증 정보를 등록하기

이 기기의 인증 기능(본체 장치 인증) 설정이 끝나면, 사용자의 인증 정보를 등록합니다.

등록 방법에는, 다음의 2가지가 있습니다.

- 인증 장치를 이 기기로 연결해서, 터치 패널의 조작으로 등록하기

- 인증 장치를 컴퓨터로 연결해서, 컴퓨터에서 Data Administrator를 사용해서 등록하기

여기에서는, 인증 장치를 이 기기로 연결해서, 터치 패널의 조작으로 등록하는 방법을 설명합니다. Data Administrator를 사용해서 등록하는 방법에 대해서는, 여기를 읽어주십시오.

#####

- 사용자 정보는, 이 기기의 하드디스크에 저장됩니다. 이 기기의 인증 방식을 변경한 경우나, 하드디스크를 포맷한 경우는, 등록된 사용자 정보가 삭제됩니다.

- 미리, 인증 장치를 이 기기로 연결하십시오.

1. [유틸리티]-[관리자 설정]-[사용자 인증/부문 관리]-[사용자 인증 설정]-[사용자 등록]을 탭합니다.

2. 등록 번호를 선택하고, [편집]을 탭합니다.

3. 사용자명, 암호를 입력하고, [인증 정보 등록]을 탭합니다.

   - 사용자가 사용할 수 있는 기능을 제한하는 경우에는, 기능 제한을 설정합니다.

4. [편집]을 탭합니다.

   - 인증 정보는 한 사용자당, 2개를 등록할 수 있습니다. [생체 인증 1]과 [생체 인증 2]는 각각 다른 손가락을 등록하십시오. 손가락을 다칠 경우 등에 대비해서, 2개의 인증 정보를 등록할 것을 권장합니다.

5. 인증 장치에 손가락을 두고, 지정맥 패턴의 읽기를 실행합니다.

   - 손가락은 읽어 들이는 부분의 들어간 부분과 돌기 부분을 목표로 하여, 손가락 끝의 가운데로 가볍게 접촉하도록 똑바로 한 상태로 두십시오.

   - 지정맥 패턴의 읽기는 3번 실행합니다. 같은 손가락을 1번씩 번갈아 두고, [스캔]을 탭합니다.

   - 지정맥 패턴의 읽기 후, 같은 손가락을 두고 [인증 테스트]를 탭합니다. 인증에 성공한 경우에는, [등록]을 탭합니다. 인증에 실패한 경우에는, 다시 읽기를 실행합니다.

   #####

   - 읽기 중에는 인증 장치의 읽는 부분에 손가락 이외의 것을 두지 않도록 하십시오. 잘못된 동작의 원인이 됩니다.

   - 읽기 중에 인증 장치에서 USB 케이블을 빼지 마십시오. 시스템이 불안정하게 되는 경우가 있습니다.

6. [확인]을 탭해서, 사용자 정보의 등록을 종료합니다.