사용자 설명서

검색

홈팩스게시판에 등록된 파일을 수신하기(폴링 수신)

# 게시판에 등록된 파일을 수신하기(폴링 수신)

- 폴링 수신(게시판)에 대해
- 조작 순서

## 폴링 수신(게시판)에 대해

폴링 수신(게시판)은, 전송하는 곳의 게시판 박스에 등록되어 있는 폴링용 파일을, 이 기기에서 지시해서 수신하는 기능입니다.

폴링 수신하는 경우, 통신 요금은 수신하는 쪽이 부담합니다.

#####

- 폴링 수신(게시판) 기능을 유효하게 하면, 아래의 기능은 함께 사용할 수 없습니다.
  중계 전달, 친전 통신, ECM OFF, V34 OFF, 퀵메모리 송신, 해외 통신 모드, 암호 전송, 폴링 송신, 폴링 송신(게시판), 폴링 수신

#####

- 폴링 송신 기능을 사용해서, 이 기기의 게시판 박스에 폴링용 파일을 등록할 수도 있습니다. 폴링 송신 기능에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

- 타이머 통신 기능과 폴링 수신 기능을 조합하면, 시각을 지정해서 폴링용 파일을 수신할 수 있습니다. 타이머 통신 기능에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

## 조작 순서

1. [팩스/스캔]을 탭합니다.

2. 수신처를 지정합니다.

3. [응용 설정]-[팩스 설정]-[폴링 수신]을 탭하고, [ON]을 탭합니다.

4. [게시판]을 탭하고, 상대 기기의 게시판 박스의 박스 번호를 키패드에서 입력하고 나서, []를 탭합니다.

   - 숫자의 입력 영역을 탭하면, 키패드가 표시됩니다.

5. Start를 누릅니다.

   수신이 시작됩니다.