사용자 설명서

검색

홈유지 관리폐토너 박스의 교체

# 폐토너 박스의 교체

#####

- 다 쓴 폐토너 박스는 서비스 센터가 회수하므로, 커버를 장착한한 후, 개별 포장 박스에 넣어서 보관하십시오.

#####

- 토너나 토너가 담긴 용기(예:토너 카트리지 및 현상 유닛)를 화염에 넣지 마십시오. 고온의 토너가 분산되면 화상이나 기타 부상을 입을 수 있습니다.

#####

- 토너 관련 부품(예:토너 카트리지 및 현상 유닛)을 어린이의 손이 닿는 곳에 두지 마십시오. 이런 부품을 핥거나 토너를 섭취하면 건강에 유해할 수 있습니다.

- 정밀 장비, 데이터 저장장치 같이 자성에 민감한 장치 근처에 토너 관련 부품(예:토너 카트리지 및 현상 유닛)을 보관하지 마십시오. 그렇지 않으면 해당 장치가 오작동하거나 관련 제품에 고장이 발생할 수 있습니다.

- 토너 관련 부품(예:토너 카트리지 및 현상 유닛)을 강제로 열지 마십시오. 토너가 토너 용기에서 흘러나온 경우 토너를 흡입하거나 피부에 닿지 않도록 세심한 주의를 기울이십시오.

- 토너가 피부나 옷에 닿은 경우 비눗물로 완전하게 씻어내십시오.

- 토너를 흡입한 경우 신선한 공기가 있는 장소로 이동하고 다량의 물로 반복해서 입 안을 헹구십시오. 기침 등의 증상이 나타날 경우 의사의 진료를 받으십시오.

- 토너가 눈에 들어간 경우 즉시 흐르는 물로 15분 이상 씻어내십시오. 자극 상태가 지속될 경우 의사의 진료를 받으십시오.

- 토너를 삼킨 경우 입 안을 헹구고 몇 잔의 물을 마십시오. 필요한 경우 의사의 진료를 받으십시오.