사용자 설명서

검색

홈인쇄 IPP 연결로 사용하기

# IPP 연결로 사용하기

- 사용하기 위해 필요한 작업(관리자용)
- 프린터의 추가 방법

## 사용하기 위해 필요한 작업(관리자용)

IPP의 사용 환경을 설정합니다.

설정 방법에 대해서는, Web Connection을 사용해서 설명합니다. 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

## 프린터의 추가 방법

IPP 연결로 프린터를 추가하는 순서를 설명합니다.

1. 애플 메뉴의 [시스템 환경설정...]을 선택합니다.

2. [네트워크] 아이콘을 클릭합니다.

3. Ethernet의 설정 화면을 표시합니다.

   - [이더넷]을 선택하고, [고급...]을 클릭합니다.

4. [TCP/IP] 탭을 클릭합니다.

5. 컴퓨터를 연결하는 네트워크의 설정에 따라서, 설정 방법과 IP 주소나 서브넷 마스크 등을 설정합니다.

6. [적용]을 클릭하고 나서, 화면 왼쪽 위의 닫기 버튼을 클릭합니다.

   계속해서, 컴퓨터에 프린터를 추가합니다.

7. 애플 메뉴의 [시스템 환경설정...]을 선택합니다.

8. [프린트 & 팩스] 아이콘을 클릭합니다.

   - Mac OS X 10.7/10.8의 경우, [프린트 및 스캔] 아이콘을 클릭합니다. Mac OS X 10.9/10.10의 경우, [프린터 및 스캐너] 아이콘을 클릭합니다.

9. 화면 왼쪽 아래의 [+]를 클릭합니다.

   - Mac OS X 10.7 이후의 경우, [+]를 클릭한 일람에서 [다른 프린터 또는 스캐너 추가...] 또는 [프린터 또는 스캐너 추가...]를 선택합니다.

   [프린터 브라우저]가 표시됩니다.

10. [IP] 또는 [IP 프린터]를 클릭합니다.

11. [프로토콜:]에서 [인터넷 프린팅 프로토콜-IPP]를 선택합니다.

12. [주소:]에 이 기기의 IP 주소를 입력하여, [대기열:]에 "ipp"를 입력합니다.

    IP 주소로 지정한 이 기기에 대응하는 프린터 드라이버가 [사용:]에 표시됩니다.

    - 프린터 드라이버가 표시된 경우는, 순서 14로 넘어갑니다.

    - 프린터 드라이버가 올바르게 표시되어 있지 않을 경우는, 순서 13으로 넘어갑니다.

13. 프린터 드라이버를 수동으로 선택합니다.

    - Mac OS X 10.9/10.10의 경우는, [사용:]에서 [소프트웨어 선택...]을 선택하고, 다른 윈도우에 표시되는 일람에서 목적의 프린터 드라이버를 클릭합니다.

    - Mac OS X 10.6/10.7/10.8의 경우는, [사용:]에서 [프린터 소프트웨어 선택...]을 선택하고, 다른 윈도우에 표시되는 일람에서 목적의 프린터 드라이버를 클릭합니다.

14. [추가]를 클릭합니다.

    이상으로, 프린터의 추가를 완료합니다. 계속해서, [설치 옵션] 화면에서, 이 기기의 옵션 환경의 설정을 합니다. 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.