사용자 설명서

검색

홈확장 기능유니버셜 인쇄 설정의 설정값을 동기화하기

# 유니버셜 인쇄 설정의 설정값을 동기화하기

LK-114_SetupTool과 본체의 유니버셜 인쇄 설정의 설정값을 동기화합니다.

LK-114_SetupTool의 재기동이나 설정 파일의 가져오기 등을 수행한 경우, LK-114_SetupTool과 다른 유니버셜 인쇄 설정의 본체가 있으면, 그 본체명이 빨간 글씨로 표시됩니다.

빨간 글씨의 본체명을 선택하면, [본체 설정] 및 [그룹 설정]에 유니버셜 인쇄의 설정값이 표시됩니다.

[본체 설정]에 빨간 글씨의 설정값이 표시되어 있는 경우는, LK-114_SetupTool과 본체의 유니버셜 인쇄 설정의 설정값이 다른 것을 나타냅니다.

[그룹 설정]에 빨간 글씨의 설정값이 표시되어 있는 경우는, LK-114_SetupTool에서 유니버셜 그룹 설정이 되어 있지만, 본체에서는 설정되어 있지 않은 것을 나타냅니다.

[그룹 설정]에 그레이의 설정값이 표시되어 있는 경우는, 본체에서 유니버셜 그룹 설정이 되어 있지만, LK-114_SetupTool에서는 설정되어 있지 않은 것을 나타냅니다.

유니버셜 인쇄 설정의 설정값을 동기화하는 순서는 아래와 같습니다.

1. 설정 값을 동기화하는 본체명을 선택하고, [설정 값을 동기화]를 클릭합니다.

   LK-114_SetupTool과 본체의 유니버셜 인쇄 설정의 설정값이 표시되어, 설정값이 다른 항목에 체크 박스가 표시됩니다.

2. [bizhub 설정]과 [설정 도구 설정]의 내용을 확인하여, 적용하는 설정값에 체크를 합니다.

3. [동기화 실행]을 클릭합니다.

4. 본체의 관리자 암호, 및 OpenAPI의 사용자명과 암호를 입력하고, [확인]을 클릭합니다.

   - OpenAPI 인증의 사용자명과 암호를 사용하지 않는 경우는, 관리자 암호만 입력합니다.

5. [확인]을 클릭합니다.