사용자 설명서

홈접근성복사의 각종 설정(원본 설정)

# 복사의 각종 설정([원본 설정])

- 원고의 제본 여백을 지정하기(여백)
- 원고의 내용에 적합한 화질을 선택하기(원고 화질)
- 원고를 놓는 방향을 지정하기(원고 방향)
- 다른 크기의 원고를 함께 읽어 들이기(혼합 원고)
- 접지 원고를 읽어 들이기(Z-접지 원고)

## 원고의 제본 여백을 지정하기([여백])

양면 원고를 읽어 들일 때는, 제본 여백의 위치가 반대로 되지 않도록 [여백]에서 원고의 제본 여백 위치를 지정합니다.

1. [원본 설정]-[여백]을 탭합니다.

   설정 | 설명
   --- | ---
   [자동] | 원고의 제본 여백이 자동으로 설정됩니다. 원고의 긴 쪽이 11-11/16인치(297mm) 이하인 경우, 용지의 긴 쪽에 제본 여백을 설정합니다. 원고의 긴 쪽이 11-11/16인치(297mm)를 넘는 경우, 용지의 짧은 쪽에 제본 여백을 설정합니다.
   [상단 제본] | 원고의 위쪽에 제본 여백이 있을 때에 선택합니다.
   [왼쪽 제본] | 원고의 좌측에 제본 여백이 있을 때에 선택합니다.
   [오른쪽 제본] | 원고의 우측에 제본 여백이 있을 때에 선택합니다.

## 원고의 내용에 적합한 화질을 선택하기([원고 화질])

원고의 기재 내용에 적합한 설정을 선택해서, 최적의 화질로 복사합니다.

1. [원본 설정]-[원고 화질]을 탭합니다.

   설정 | 설명
   --- | ---
   [문자] | 문자가 많은 원고를, 최적의 화질로 복사합니다. 문자의 테두리를 샤프하게 재현해서, 읽기 쉬운 화상으로 합니다.
   [점-행렬 원고] | 문자가 많은 원고에서, 가는 문자나 농도가 연한 문자의 경우에, 최적의 화질로 복사합니다. 문자의 농도를 진하게 재현해서, 읽기 쉬운 문자로 합니다.
   [복사 원고] | 복사나 프린터로 출력한, 농도가 균일한 원고를, 최적의 화질로 복사합니다.
   [문자/사진] | 문자와 사진으로 구성된 원고를, 최적의 화질로 복사합니다. 문자의 테두리는 샤프하게 재현하고, 사진은 매끄럽게 재현합니다. [인화지 사진]:사진의 부분이, 인화지에 인쇄된 원고를 읽어 들일 때에 선택합니다. [인쇄 사진]:팜플렛이나 카탈로그 등, 인쇄된 원고를 읽어 들일 때에 선택합니다.
   [사진 크기] | 사진만으로 구성된 원고를, 최적의 화질로 복사합니다. [인화지 사진]:인화지에 인쇄된 원고를 읽어 들일 때에 선택합니다. [인쇄 사진]:팜플렛이나 카탈로그 등, 인쇄된 원고를 읽어 들일 때에 선택합니다.

## 원고를 놓는 방향을 지정하기([원고 방향])

양면 원고를 읽어 들일 경우 등에, 읽어 들인 후의 상하가 올바르게 되도록 원고를 놓는 방향을 지정할 수 있습니다.

1. [원본 설정]-[원고 방향]을 탭해서, 원고를 놓는 방향을 선택합니다.

## 다른 크기의 원고를 함께 읽어 들이기([혼합 원고])

크기가 다른 복수 페이지의 원고라도, ADF를 사용함으로써, 원고별로 크기를 검지해서 읽어 들입니다.

#####

- 모든 원고는 ADF의 좌측과 뒷 부분을 기준으로 놓습니다.

1. [원본 설정]-[혼합 원고]를 탭합니다.

## 접지 원고를 읽어 들이기([Z-접지 원고])

접지된 원고라도, 원고 크기를 정확하게 검지합니다.

접지된 원고를 ADF에 놓으면, 원고 크기를 정확하게 검지 못할 수 있습니다. 접지된 원고를 ADF에서 읽어 들일 때는, [Z-접지 원고]에서 읽어 들이십시오.

#####

- 접지된 원고는, ADF에 놓기 전에 펴 주십시오. 펴지 않고, 읽어 들이면, 용지 걸림이나 크기 검지 오류의 원인이 됩니다.

1. [원본 설정]-[Z-접지 원고]를 탭합니다.