사용자 설명서

검색

홈기능/설정 키 설명분할선 검출 설정
검색

# 분할선 검출 설정

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [시스템 설정]
      - [전문가 조정]
        - [분할선 검출 설정]

슬릿 유리의 얼룩 검출 레벨이나, 슬릿 유리의 청소에 대해 설정합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[사전 검출 설정] | 슬릿 유리가 얼룩져 있을 때의 경고 표시와, 얼룩의 검출 레벨을 설정합니다.
| [예]/[안 함] | 슬릿 유리의 얼룩을 사전에 검출할지 선택합니다. 초기값은 [예]입니다.
[경고 표시] | 터치 패널에 표시하는 경고의 종류를 선택합니다. [TYPE1]:터치 패널의 아이콘 표시 영역에 경고 아이콘을 표시합니다. [TYPE2]:터치 패널의 메시지 표시 영역에 경고 메시지를 표시합니다. [TYPE3]:터치 패널 전체에 경고 메시지를 표시합니다. [표시 OFF]:경고를 표시하지 않습니다. 초기값은 [TYPE1]입니다.
[검출 레벨] | 얼룩의 검출 레벨을 선택합니다. [저]:얼룩을 검출하기 어렵게 합니다. [보통]:보통의 레벨로 얼룩을 검출합니다. [고]:얼룩을 검출하기 쉽게 합니다. 초기값은 [보통]입니다.
[급지 클리닝 설정] | ADF에서 원고를 읽어 들일 때에, 슬릿 유리의 청소 여부를 선택합니다. 초기값은 [청소합니다.]입니다.