사용자 설명서

검색

홈기능/설정 키 설명용지 설정
검색

# 용지 설정

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [사용자 설정]
    - [프린터 설정]
      - [용지 설정]

사용하는 급지 트레이나 용지 크기의 초기값을 설정합니다.

프린터 드라이버에서 급지 트레이나 용지 크기의 지정이 없는 경우에는, 이 설정에 따라서 동작됩니다.

설정 | 설명
--- | ---
[급지 트레이] | 인쇄할 용지의 급지 트레이를 선택합니다. 초기값은 [자동]입니다.
[용지 크기] | 인쇄할 용지의 크기를 선택합니다. 초기값은 [A4]입니다.
[용지 종류] | 인쇄할 용지의 종류를 선택합니다. 초기값은 [지정 안 함]입니다.
[양면 프린트] | 복수 페이지의 데이터를 인쇄할 때에, 용지의 양면 인쇄 여부를 선택합니다. 초기값은 [OFF]입니다.
[제본 방향] | 양면 인쇄할 때의, 제본 방향을 선택합니다. 초기값은 [왼쪽 제본]입니다.
[스테이플] | 스테이플 철 여부를 선택합니다.스테이플 철하는 경우에는, 스테이플 수를 선택합니다. 초기값은 [OFF]입니다.
[펀치] | 펀치 구멍의 유무를 선택합니다.펀치 구멍을 내는 경우에는, 펀치 구멍의 수를 선택합니다. 초기값은 [OFF]입니다.
[배너 용지 급지 트레이] | 배너 페이지(표지)를 인쇄할 때에 사용할 급지 트레이를 선택합니다. 초기값은 [자동]입니다.