사용자 설명서

검색

홈기능/설정 키 설명등록 오버레이
검색

# 등록 오버레이

##### 표시하려면:

- [복사]
  - [응용 설정]
    - [스탬프/페이지 인자]
      - [등록 오버레이]

[등록 이미지]에서, 원고 화상을 오버레이 화상으로 이 기기의 하드디스크에 등록합니다.

또한, 등록한 오버레이 화상을 호출해서, 나중에 읽어 들인 원고 화상에 합성합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[ON]/[OFF] | 오버레이 화상을 새로 등록하거나, 등록한 오버레이 화상을 원고에 합성할 때에 [ON]을 선택합니다.
[오버레이 이미지 호출] | 오버레이 화상을 용지의 앞면, 뒷면의 한 쪽으로 합성할지를 지정하고 나서, 합성하는 오버레이 화상을 선택합니다. 필요에 따라서, 합성하는 오버레이 화상의 농도, 합성 방법이나, 미리보기 화상을 확인합니다. [뒷면 동일 적용]을 설정하면, 앞면과 같은 화상을 뒷면에도 합성합니다.
[인쇄페이지] | 오버레이 화상을 합성할 페이지의 범위를 선택합니다.
[원고 크기] | 원고 크기를 지정합니다. 원고 크기가, 정형 크기일 때는 [자동]을 선택해서 자동 검출하여, 비정형이나 사진 등 자동 검출되지 않을 때는, 수동으로 크기를 지정합니다.
[등록 이미지] | 오버레이 화상을 등록합니다. 필요에 따라서, 등록 시에, 오버레이 화상의 농도를 선택합니다. 오버레이 화상을 새로 등록할 때는, [신규 등록]을 탭하고 나서, 등록하는 오버레이 화상의 이름을 입력합니다. 이 기기에 원고를 놓고, Start를 누르면 화상이 등록됩니다. ADF에 복수의 원고가 놓여져 있는 경우는, 첫 번째만 등록됩니다. 등록한 오버레이 화상은, 덮어쓰기 등록이나 삭제를 할 수 있습니다.

#####

- 이 기능은, 옵션의 확장 메모리를 장착하고 있는 경우에 이용할 수 있습니다.

- 옵션의 확장 메모리를 장착한 경우, 옵션의 하드디스크의 장착도 필요합니다.

#####

- 사용자에 대해서, 오버레이 화상의 덮어쓰기 등록이나 삭제를 허가할지 선택할 수 있습니다(초기값:[허가]). 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.