사용자 설명서

검색

홈인쇄 Wi-Fi Direct를 사용해서 인쇄하기

# Wi-Fi Direct를 사용해서 인쇄하기

- Wi-Fi Direct에 대해
- 이 기기 쪽:사용하기 위해 필요한 작업(관리자용)
- 단말기 쪽:사용하기 위해서 필요한 작업
- 모바일 단말기에서 인쇄하기
- 컴퓨터에서 인쇄하기

## Wi-Fi Direct에 대해

Wi-Fi Direct는 액세스 포인트가 없어도, 무선으로 단말기를 직접 연결할 수 있는 규격입니다.

Wi-Fi Direct 대응 스마트폰이나 태블릿 PC 등의 모바일 단말기에서, 단말기에 저장되어 있는 파일을 지정해서 인쇄할 수 있습니다.

#####

- Wi-Fi Direct를 사용하려면, 옵션의 무선 LAN 접속 키트와 로컬 인터페이스 키트가 필요합니다.

## 이 기기 쪽:사용하기 위해 필요한 작업(관리자용)

이 기기에서 Wi-Fi Direct를 사용하기 위한 설정을 합니다.

설정 방법에 대해서는, Web Connection을 사용해서 설명합니다. 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

## 단말기 쪽:사용하기 위해서 필요한 작업

Wi-Fi Direct 대응 단말기와 이 기기를 Wi-Fi Direct로 연결합니다.

- 단말기의 조작 방법에 대해 자세한 내용은, 단말기의 설명서를 읽어주십시오.

- 사용하시는 단말기에 따라서는, Wi-Fi Direct로 이 기기에 연결할 수 없을 수 있습니다. 자세한 내용은, 단말기의 설명서를 읽어주십시오.

1. 단말기의 설정 메뉴에서 "Wi-Fi Direct"를 선택합니다.

   Wi-Fi Direct 대응 기기의 일람이 표시됩니다.

2. 일람에서 이 기기의 SSID를 선택합니다.

   단말기에 이 기기가 등록되고, 연결 설정이 완료됩니다.

#####

- Wi-Fi Direct에 미대응인 단말기의 경우, Wi-Fi(설정) 화면에 이 기기의 Wi-Fi Direct 연결용 가상 SSID가 표시됩니다. 단말기의 Wi-Fi(설정) 화면에서 이 기기의 가상 SSID를 선택하는 것으로, 단말기와 이 기기를 Wi-Fi Direct로 연결할 수 있습니다.

## 모바일 단말기에서 인쇄하기

- 모바일 단말기에 Mobile (for iPhone/iPad/Android)의 설치가 필요합니다.

1. Mobile (for iPhone/iPad/Android)에 이 기기를 등록합니다.

   - Mobile (for iPhone/iPad/Android)을 사용해서 이 기기의 화면에 표시된 QR 코드를 읽어 들여서, Mobile (for iPhone/iPad/Android)에 이 기기를 간단하게 등록할 수 있습니다. QR 코드의 표시 방법에 대해 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

   - Mobile for Android를 설치한 NFC 대응 모바일 단말기를 사용하는 경우, 이 기기의 제어판의 NFC 영역에 모바일 단말기를 대서, Mobile for Android에 이 기기를 간단하게 등록할 수 있습니다. NFC 영역에 대해 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

2. 인쇄할 파일을 지정하여, 인쇄를 실행합니다.

   - 인쇄 방법에 대한 자세한 내용은, Mobile (for iPhone/iPad/Android)의 도움말을 읽어주십시오.

## 컴퓨터에서 인쇄하기

컴퓨터와 이 기기를 Wi-Fi Direct로 연결한 후, 컴퓨터에 프린터 드라이버를 설치합니다.