사용자 설명서

검색

홈목적에서 찾기여러 가지 원고를 복사하고 싶다

### 목적에서 찾기

- 인쇄하고 싶다
  - 인쇄 준비를 하고 싶다
  - Windows 환경에서 인쇄하고 싶다
  - Mac OS 환경에서 인쇄하고 싶다
  - USB 메모리나 모바일 단말기 내의 파일을 긴급하게 인쇄하고 싶다
- 스캔해서 전송하고 싶다
  - 자신에게 전송하고 싶다
  - 사내 사람에게 전송하고 싶다
  - 사외의 사람에게 전송하고 싶다
  - 스캔 전송의 읽어 들이기 설정이나 원고 설정을 하고 싶다
- 팩스를 사용하고 싶다
  - 팩스의 준비를 하고 싶다
  - 팩스를 전송하고 싶다
  - 팩스를 수신하고 싶다
  - 팩스 전송의 읽어 들이기 설정이나 원고 설정을 하고 싶다
- 컴퓨터에서 팩스를 전송하고 싶다(PC-FAX 전송)
  - PC-FAX 전송의 준비를 하고 싶다
  - PC-FAX 전송하고 싶다
- 네트워크 환경에서 팩스를 사용하고 싶다
  - 네트워크 팩스의 준비를 하고 싶다
  - 인터넷 팩스를 송수신하고 싶다
  - IP 주소 팩스를 송수신하고 싶다
  - 네트워크 팩스 전송의 읽어 들이기 설정이나 원고 설정을 하고 싶다
- 복사하고 싶다
  - 화질이나 농도를 지정해서 복사하고 싶다
  - 복사 매수를 절약하고 싶다
  - 용지 크기나 종류를 지정하여 복사하기
  - 배포용 자료나 책자와 같이 마감하고 싶다
  - 읽어 들일 원고의 크기나 방법을 설정하고 싶다
  - 여러 가지 원고를 복사하고 싶다
  - 레이아웃을 조정해서 복사하고 싶다
  - 표지나 백지를 삽입해서 복사하고 싶다
  - 원고에 문자나 화상을 추가해서 복사하고 싶다
  - 남는 부분을 제거해서 복사하기
  - 복사 원고의 2차 복사를 제한하고 싶다
  - 복사와 동시에 박스에도 저장하고 싶다
- 이 기기의 박스(하드 디스크)를 활용하고 싶다
  - 이 기기의 박스에 파일을 저장해서, 사내에서 공유하고 싶다([공유]/[개인]/[그룹])
  - 박스 내의 파일에 관리용 번호를 부가하고 싶다([파일링 넘버])
- 수신처의 등록이나 관리를 하고 싶다
  - 팩스/스캔 전송의 수신처를 등록하고 싶다
  - 수신처를 관리하고 싶다(관리자용)
- 이 기기의 기능을 잘 다루고 싶다
  - 복사 기능을 잘 다루고 싶다
  - 스캔 전송 기능을 잘 다루고 싶다
  - 팩스 기능을 잘 다루고 싶다
  - 네트워크 팩스 기능을 잘 다루고 싶다
  - 박스 기능을 잘 다루고 싶다
  - 인쇄 기능을 잘 다루고 싶다
  - 확장 기능을 유효화하고 싶다(관리자용)
- 이 기기의 사용 환경을 설정하고 싶다
  - 이 기기의 기본 정보를 설정하고 싶다(관리자용)
  - 전원을 관리해서 절전하고 싶다(관리자용)
  - 제어판의 환경을 사용자 지정하고 싶다
  - 이 기기의 사용 상황이나 설정 값을 확인하고 싶다
  - 초기화 시의 동작을 설정하고 싶다(관리자용)
  - 원고의 읽어 들이기나 출력에 관한 동작을 설정하고 싶다
  - 인쇄의 상태 불량을 조정하고 싶다(관리자용)
  - 이 기기의 정보를 수집해서, 장애를 초기에 해결하고 싶다(관리자용)
- 이 기기의 네트워크 설정을 하고 싶다(관리자용)
  - TCP/IP 환경에 연결해서 사용하고 싶다
  - IPX 환경에 연결해서 사용하고 싶다
  - 스캔 전송의 사용 환경을 설정하고 싶다
  - 네트워크 팩스의 사용 환경을 설정하고 싶다
  - 네트워크 프린트의 사용 환경을 설정하고 싶다
  - 다른 시스템이나 응용 프로그램과 연계하고 싶다
- 사용자 인증/부문 관리를 설정하고 싶다
- 이 기기의 보안을 강화하고 싶다(관리자용)

# 여러 가지 원고를 복사하고 싶다

#### 책의 좌우 페이지를 분할해서 복사하려면([책 원고])

##### 표시하려면:

- [복사]
  - [응용 설정]
    - [원고]
      - [책 원고]

책이나 카탈로그 등의 펼친 원고를, 좌우의 페이지 각각으로 분할하거나, 펼친 그대로 복사할 수 있습니다. 책이나 카탈로그 등은, 원고면 유리에 놓고 ADF를 연 채로 읽어 들입니다.

설정 | 설명
--- | ---
[ON]/[OFF] | 책 원고를 설정할 때에 [ON]을 선택합니다.
[출력 방법] | 펼친 원고의 복사 방법을 선택합니다. [좌우 양면]:펼친 원고를 그대로 복사합니다. [분할]:펼친 원고를 페이지 순서로, 좌우 1페이지 씩 분할해서 복사합니다. [앞 표지]:표지와, 좌우로 분할된 펼친 원고를, 원고의 순서대로 읽어 들여, 복사합니다(표지, 펼친 원고의 순서로 읽어 들입니다). [앞/뒤 표지]:표지/뒤표지와, 좌우로 분할된 펼친 원고를 원고의 순서대로 읽어 들여서, 복사합니다(표지, 뒤표지, 펼친 원고의 순서로 읽어 들입니다).
[테두리 제거] | 원고의 두께에 의해 원고 커버를 확실하게 닫을 수 없을 때에 생기는 주위의 그림자를 제거합니다. 원고 주위 4변을 같은 폭으로 제거하는 것 뿐만 아니라, 변별로 다른 폭이라도 제거할 수 있습니다. [테두리 전체]:원고 주위 4변을 동일한 폭으로 제거할 때에 선택합니다. [삭제량]에서, 인치 영역의 경우에는 [+]/[-]를 탭하고, 센치 영역의 경우에는 [+]/[-] 또는 키패드를 탭해서, 제거할 폭을 지정합니다. 숫자의 입력 영역을 탭하면, 키패드가 표시됩니다. [상단]/[하단]/[좌측]/[우측]:원고의 변마다 다른 폭을 지정해서 제거할 때에 선택합니다. [테두리 전체]의 체크를 해제하고, 변([상단][하단][좌측][우측])을 선택하고, [삭제량]에서, 인치 영역의 경우에는, [+]/[-]를 탭하고, 센치 영역의 경우에는 [+]/[-] 또는 키패드를 탭해서, 변마다 제거할 폭을 지정합니다. 숫자의 입력 영역을 탭하면, 키패드가 표시됩니다. 제거하지 않을 경우에는, [삭제함]의 설정을 해제합니다.
[중앙 제거] | 원고의 두께에 의해 원고 커버를 확실하게 닫을 수 없을 때에 생기는 중앙 부분의 그림자를 제거합니다. 인치 영역의 경우에는 [+]/[-]를 탭하고, 센치 영역의 경우에는 [+]/[-] 또한 키패드를 탭해서, 제거할 폭을 지정합니다. 숫자의 입력 영역을 탭하면, 키패드가 표시됩니다.
[원고외 영역 삭제] | 책 원고를 설정하면, 자동으로 설정됩니다. ADF를 연 상태로, 원고면 유리 위에 원고를 놓고 복사했을 때에, 원고를 자동으로 검지해서, 원고 이외 부분을 제거합니다. 필요에 따라서, 설정을 해제합니다.
[중앙 정렬] | 책 원고를 설정하면, 자동으로 설정됩니다. 원고 화상을 확대하지 않고, 용지의 중앙에 배치합니다. 필요에 따라서, 설정을 해제합니다.
[제본 방향] | [출력 방법]에서 [분할], [앞 표지], [앞/뒤 표지] 중 하나를 선택했을 때에, 읽어 들일 펼친 원고의 제본 방향을 선택합니다. 좌측으로 철한 펼친 원고는 [좌측 제본], 우측으로 철한 펼친 원고는 [우측 제본]을 선택합니다. 제본 방향의 설정이 틀린 경우, 펼친 원고의 좌우 페이지 순서가 반대로 되므로 주의하십시오.
[원고 크기] | 원고 크기가 올바르게 검출되지 않았을 때에, 읽어 들인 원고와 같은 크기를 나타내는 키를 선택합니다.

#### 펼친 원고의 좌우 페이지를 분할해서 복사하려면([페이지 구분])

##### 표시하려면:

- [복사]
  - [응용 설정]
    - [원고]
      - [페이지 구분]

펼친 원고의 좌우 페이지를 각각 분할해서 복사합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[ON]/[OFF] | 서적 분리를 설정할 때에 [ON]을 선택합니다.
[원고 여백 위치] | 읽어 들인 펼친 원고의 제본 방향을 [좌측 제본] 또는 [우측 제본]에서 선택합니다.
[원고 크기] | 원고 크기가 올바르게 검출되지 않을 때에, 읽어 들인 원고와 같은 크기를 나타내는 키를 선택합니다. 또, 비정형 크기의 원고나 사진 등 자동 검출되지 않을 때는, 수동으로 크기를 지정합니다.

#####

- 원고는 ADF에만 놓을 수 있습니다.

- 단면 복사의 경우는 용지 두 장에, 양면 복사의 경우는 용지의 앞뒤에 복사할 수 있습니다.

#### 인덱스가 있는 원고를, 인덱스 용지에 복사하려면([인덱스 원고])

##### 표시하려면:

- [복사]
  - [응용 설정]
    - [원고]
      - [인덱스 원고]

인덱스 원고를, 인덱스 부분을 포함해서 인덱스지에 복사합니다.

인덱스 원고는, 원고면 유리에 놓습니다.

설정 | 설명
--- | ---
[ON]/[OFF] | 인덱스 원고를 복사할 때는 [ON]을 선택합니다. 아울러, 인덱스 원고의 크기를 선택합니다.

#####

- 복사할 인덱스지는, 수동 트레이에 놓습니다. 인덱스지의 놓는 방법에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

#### 카탈로그를 복제하려면([소책자 원고])

##### 표시하려면:

- [복사]
  - [응용 설정]
    - [원고]
      - [원고 설정]
        - [소책자 원고]

스테이플을 제거한 카탈로그를 양면 원고로 읽어 들인 후, 양면 복사하여, 원래의 카탈로그와 같이, 용지의 중앙을 스테이플로 철합니다.

#####

- [소책자 원고]를 설정하려면, 피니셔 FS-534와 중철기 SD-511이 필요합니다.

#####

- 카탈로그의 복사 방법에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.