사용자 설명서

검색

홈문제 해결오류 코드 목록

# 오류 코드 목록

- LAN (IEEE802.1X)
- LDAP
- 수신(E-mail/인터넷 팩스)
- FTP 전송
- SMB 전송
- 전송(E-mail/인터넷 팩스/IP 주소 팩스)
- WebDAV 전송
- SMB 브라우징
- 사용자 인증
- WebDAV 클라이언트/원격 패널
- WebService 스캔
- 분산 스캔 서버 전송
- 단일 로그온
- 무선 LAN (WPS)

## LAN (IEEE802.1X)

코드 | 설명
--- | ---
1 | 이미 연결 처리 중이다.
2 | 설정값 오류.
3 | 연결처 AP가 발견되지 않는다(SSID).
5 | EAP 방법의 협상에 실패했다.
6 | EAP 인증에 실패했다(사용자 ID, 암호, 증명서 등).
10 | 서버 증명서의 검증 오류(EAP-TLS/EAP-TTLS/PEAP).
14 | Phase2 방법의 협상에 실패했다(PEAP).
15 | 서버에서의 응답이 타임 아웃되었다.
17 | 요청자 태스크의 기동에 실패했다.
19 | 서버 증명서의 기한 오류(EAP-TLS/EAP-TTLS/PEAP).
20 | 서버 증명서의 CA 검증 오류(EAP-TLS/EAP-TTLS/PEAP).
21 | 서버 증명서의 서버 ID 검증 오류(EAP-TLS/EAP-TTLS/PEAP).
24 | 설정 조합이 정상이다.
25 | 연결 및 인증이 완료되었다.
31 | 서버 증명서의 형식이 올바르지 않다(EAP-TLS/EAP-TTLS/PEAP).
33 | 증명서 검증(PKI) 기능에서 하드디스크 경로가 미설정(EAP-TLS/EAP-TTLS/PEAP)이다.
34 | 증명서 검증(PKI) 기능에서 다중 처리 초과 상태(EAP-TLS/EAP-TTLS/PEAP)이다.
35 | 증명서의 파라미터 오류(EAP-TLS/EAP-TTLS/PEAP).
36 | 증명서 검증(PKI) 기능의 내부 오류(EAP-TLS/EAP-TTLS/PEAP).

## LDAP

코드 | 설명
--- | ---
1 | 부정한 조작을 했다.
2 | 프로토콜 오류가 발생했다.
3 | 시간의 제한을 넘었다.
4 | 검색 결과가 최대 건수를 넘었다.
5 | 비교 결과가 FALSE이다.
6 | 비교 결과가 TRUE이다.
7 | LDAP 서버가 SASL을 지원하고 있지 않다.
8 | 강력한 인증이 필요하다.
10 | Referral이 설정되어 있지만, 참조대상을 찾을 수 없다.
11 | 서버에서의 관리 제한을 넘었다.
12 | 중요한 확장 기능을 사용할 수 없다.
13 | 기밀성이 필요하다.
14 | 멀티 스테이지 바인드용의 중간 바인드 결과.
15 | 요구된 속성이 존재하지 않는다.
16 | 미정의 유형이다.
17 | 일치 방법이 부적절하다.
18 | 제한 위반이 발생했다.
19 | 속성 또는 값이 이미 존재하고 있다.
20 | 구문이 무효이다.
32 | 검색 루트가 발견되지 않는다.
33 | 별칭이 무효이다.
34 | DN명의 구문이 무효이다.
35 | 오브젝트가 종단(리프)이다.
36 | 별칭을 전개할 수 없다.
48 | 인증이 부적절하다.
49 | LDAP 서버로의 로그인에 실패했다.
50 | 사용자의 권한이 불충분하다.
51 | 서버가 Busy이다.
52 | 서버를 이용할 수 없다.
53 | 서버가 디렉토리 요구를 받지 않는다.
54 | 참조 체인이 원래의 서버를 참조하고 있다.
64 | 이름 명명 위반이 발생했다.
65 | 오브젝트 클래스 위반이 발생했다.
66 | 이 조작은 종단 이외(비리프)의 오브젝트에서는 실행할 수 없다.
67 | 이 조작은 상대 식별명(RDN)에서는 실행할 수 없다.
68 | 오브젝트가 이미 존재하고 있다.
69 | 오브젝트 클래스를 변경할 수 없다.
70 | 결과의 크기가 너무 크다.
71 | 복수의 디렉토리 서비스 에이전트(DSA)에 영향이 발생했다.
80 | 예기치 못한 오류가 발생했다.
81 | LDAP 서버로 연결할 수 없다.
82 | 내부 오류가 발생했다.
83 | 엔코드 오류가 발생했다.
84 | 디코드 오류가 발생했다.
85 | 연결이 타임 아웃되었다.
86 | 지원하는 SASL이 LDAP 서버 쪽과 일치하지 않는다.
87 | 검색 필터가 올바르지 않다.
88 | 사용자에 의해 취소되었다.
89 | 내부 파라미터 오류.
90 | 메모리의 확보에 실패했다.
91 | LDAP 서버로 연결할 수 없다.
92 | 지원하는 LDAP의 버전이 LDAP 서버 쪽과 일치하지 않는다.
93 | 지정된 컨트롤이 LDAP 함수에서 발견되지 않는다.
94 | 메시지 중에 결과가 존재하지 않는다.
95 | 결과가 나머지로 되돌려졌다.
96 | 클라이언트에서 루프가 검출되었다.
97 | 참조 횟수의 제한을 넘었다.
128 | DNS 서버에 의한 LDAP 서버의 이름 해결에 실패했다.
129 | LDAP 서버의 증명서 유효기한이 경과되었다.
130 | GSS-SPNEGO(Kerberos v5)에서의 상호 인증에 실패했다.
131 | 검색 결과가 남아 있다.
132 | 리셋에 의한 처리가 중단되었다.
2238 | LDAP 서버의 증명서의 CN 필드와 서버의 주소가 일치하지 않는다.
2239 | LDAP 서버의 증명서는 서버로써 기대된 용법을 가지고 있지 않다.
2240 | LDAP 서버의 증명서를 신뢰할 수 없다. 증명서를 신뢰하기 위해서는 시스템에 증명서를 등록할 필요가 있다.
2241 | LDAP 서버의 증명서가 실효되어 있다.
2242 | CA 서버에 연결이 거부되었다.
2243 | 증명서의 실효 확인 서버로의 연결이 타임 아웃되었다.
2244 | CRL의 크기가 유지 가능한 크기(1MB)를 넘었기 때문에 실효 확인을 할 수 없다.
2261 | LDAP 서버의 증명서의 형식이 부정하다.
2263 | 하드디스크가 미설정이다.
2264 | 현재 검증 중의 증명서가 너무 많아서 검증을 수행할 수 없다(동시에 검증할 수 있는 증명서의 수는 20).
2266 | 증명서 검증/관리 모듈의 내부 오류.
2267 | 장치 증명서가 존재하지 않는다.
2268 | 상대로부터 증명서를 받지 못했다.
10000 | PKI 카드(PKI 토큰)에 의한 인증에 실패했다.
12236 | 티켓의 증명서의 기한 경과.
12239 | 티켓의 증명서는 서버로써 기대된 용법을 가지고 있지 않다.
12240 | 티켓의 증명서를 신뢰할 수 없다. 증명서를 신뢰하기 위해서는 시스템에 증명서를 등록할 필요가 있다.
12241 | 티켓의 증명서가 실효되어 있다.
12242 | CA 서버에 연결이 거부되었다.
12243 | 증명서의 실효 확인 서버로의 연결이 타임 아웃되었다.
12244 | CRL의 크기가 유지 가능한 크기(1MB)를 넘었기 때문에 실효 확인을 할 수 없다.
12261 | 티켓 증명서의 형식이 부정하다.
12263 | 하드디스크가 미설정이다.
12264 | 현재 검증 중의 증명서가 너무 많아서 검증을 수행할 수 없다(동시에 검증할 수 있는 증명서의 수는 20).
12266 | 증명서 검증/관리 모듈의 내부 오류.

## 수신(E-mail/인터넷 팩스)

코드 | 설명
--- | ---
1 | 메일 서버로의 로그인에 실패했다.
2 | 내부 오류가 발생했다.
3 | 서버로의 연결에 실패했다.
4 | 연결이 타임 아웃되었다.
5 | MIME 포맷 또는 S/MIME 포맷의 부정에 의해 복호화에 실패했다.
6 | 메모리의 확보에 실패했다.
7 | 작업 ID가 부정하다.
9 | 메일의 삭제에 실패했다.
10 | 메일 박스가 가득 차있다.
11 | 증명서의 검색에 실패했다.
12 | 장치 증명서 또는 비밀 키의 취득에 실패했다.
13 | I/O 오류가 발생했다. 하드디스크의 동작 불량 또는 용량이 부족할 가능성이 있다.
14 | S/MIME 기능이 무효이다.
15 | 하드디스크가 무효이다.
16 | 메일 발신자의 증명서 형식이 부정하다.
2236 | 증명서의 유효기한 경과, 또는, 아직 유효기한이 도래하지 않았다.
2238 | 증명서의 CN 필드와 서버의 주소가 일치하지 않는다.
2239 | 증명서가 기대된 용법을 가지고 있지 않다.
2240 | 증명서를 신뢰할 수 없다. 증명서를 신뢰하기 위해서는 시스템에 증명서를 등록할 필요가 있다.
2241 | 증명서가 실효되어 있다.
2242 | CA 서버에 연결이 거부되었다.
2243 | 증명서의 실효 확인 서버로의 연결이 타임 아웃되었다.
2244 | CRL의 크기가 유지 가능한 크기(1MB)를 넘었기 때문에 실효 확인을 할 수 없다.
2261 | 증명서의 형식이 부정하다.
2263 | 증명서 검증의 초기화에 실패했다.
2264 | 현재 검증 중의 증명서가 너무 많아서 검증을 수행할 수 없다(동시에 검증할 수 있는 증명서의 수는 20).
2266 | 증명서 검증의 내부 오류.
2267 | 장치 증명서가 존재하지 않는다.
2268 | 서버로부터 증명서를 받지 못했다.

## FTP 전송

코드 | 설명
--- | ---
11 | 네트워크 처리가 Busy 상태이다.
22 | 파라미터 오류(파일명이 NULL 등).
27 | 파라미터가 부정하다.
92 | 지정된 프로토콜을 이용할 수 없다.
100 | 네트워크에 연결되어 있지 않다.
102 | 리셋에 의한 처리가 중단되었다.
105 | 메모리의 확보에 실패했다.
106 | 이미 FTP 커넥션이 오픈되어 있다.
107 | 서버로의 연결에 실패했다.
110 | 연결이 타임 아웃되었다.
111 | 연결이 끊어졌다.
450 | 파일 삭제 조작이 이루어지지 않았다.
451 | 파일 전송에 실패했다(서버의 용량 부족 등).
452 | 파일 전송에 실패했다(서버의 용량 부족 등).
530 | 로그인명 및 암호가 잘못되어 있다.
550 | 지정된 폴더가 존재하지 않는다.
552 | 파일 조작에 실패했다(서버의 용량 부족 등).
1001 | 폴더 작성에 실패했다.

## SMB 전송

코드 | 설명
--- | ---
11 | 네트워크 처리가 Busy 상태이다.
92 | 프로토콜이 초기화되어 있지 않다.
100 | 네트워크에 연결되어 있지 않다. 커넥션이 끊어졌다.
102 | 전송 중에 네트워크가 리셋되었다.
105 | I/O 버퍼 부족이 발생했다.
107 | 서버로의 연결에 실패했다.
4096 | 호스트명이 지정되어 있지 않다. 지정된 호스트명이 네트워크 내에 존재하고 있지 않다.
4097 | 사용자명이 지정되어 있지 않다. 지정된 사용자명 및 암호로 로그인할 수 없다. 사용자가 폴더로의 쓰기 권한을 가지고 있지 않다. SMB 프로토콜의 오류로 인해 로그인에 실패했다.
4098 | 폴더명이 지정되어 있지 않다. 지정된 폴더가 존재하지 않는다.
4099 | 사용자명이 지정되어 있지 않다. 지정된 사용자명 및 암호로 로그인할 수 없다. 사용자가 폴더로의 쓰기 권한을 가지고 있지 않다. SMB 프로토콜의 오류로 인해 로그인에 실패했다.
4100 | 지정된 파일명이 부정하다.
4101 | 지정된 파일은 이미 존재하고 있고, 쓰기 금지 상태이다. 폴더 및 디스크가 쓰기 금지 상태이다.
4102 | 지정된 쓰기 장소의 매체가 미 포맷 상태이다. 지정된 쓰기 장소의 매체 파일 시스템에 이상이 있다.
4103 | 서버에 빈 용량이 없다.
4104 | 쓰기 중에 서버의 빈 용량이 부족했다.
4105 | 기타, 오류 코드가 할당되어져 있지 않은 오류.
4106 | 지정한 파일이 존재하고 있지 않다.
4107 | 지정 디렉토리가 발견되지 않는다.
4108 | 지정 디렉토리 작성에 실패했다.
10000 | PKI 카드(PKI 토큰)에 의한 인증에 실패했다.
12236 | 증명서의 유효기한 경과, 또는, 아직 유효기한이 도래하지 않았다.
12239 | 증명서의 목적이 틀렸다.
12240 | 신뢰할 수 없는 CA, 혹은, 미등록의 CA이다.
12241 | 증명서가 실효되어 있다.
12242 | CA 서버에 연결이 거부되었다.
12243 | 증명서의 실효 확인 서버로의 연결이 타임 아웃되었다.
12244 | 실효 목록의 크기가 너무 크다.
12263 | 증명서 검증의 초기화 실패.
12264 | 현재 검증 중의 증명서가 너무 많아서 검증을 수행할 수 없다(동시에 검증할 수 있는 증명서의 수는 20).
12266 | 증명서 검증의 내부 오류.
12267 | 장치 증명서가 존재하지 않는다.
12268 | 서버로부터 증명서를 받지 못했다.

## 전송(E-mail/인터넷 팩스/IP 주소 팩스)

코드 | 설명
--- | ---
11 | 네트워크 처리가 Busy 상태이다.
22 | 인수가 무효이다.
27 | 파일 크기가 너무 크다.
28 | 디바이스의 빈 용량이 부족하다.
32 | 파이프가 고장이다.
92 | 지정된 프로토콜을 이용할 수 없다.
100 | 네트워크에 연결되어 있지 않다.
101 | 수신처 네트워크에 도달할 수 없다.
102 | 연결이 네트워크 쪽에서 중단되었다.
105 | 버퍼 부족이 발생했다.
107 | 클라이언트로부터 연결되어 있지 않다.
108 | 연결이 끊어졌다.
110 | 조작이 타임 아웃되었다.
111 | 연결이 거부되었다.
112 | 호스트가 다운되어 있다.
421 | SMTP 서버 오류. 서비스를 이용할 수 없으므로 전송 채널을 닫다.
432 | SMTP 서버 오류. 암호의 변경이 필요하다.
450 | SMTP 서버 오류. 메일 박스를 이용할 수 없다.
451 | SMTP 서버 오류. 처리 중인 오류에 의해 요구된 액션이 중지되었다.
452 | SMTP 서버 오류. 시스템의 스토리지가 부족하다.
453 | SMTP 서버 오류. 메일이 없다.
454 | SMTP 서버 오류. 일시적인 인증 실패.
458 | SMTP 서버 오류. 노드 대상의 메시지를 큐할 수 없다.
459 | SMTP 서버 오류. 노드가 허가되어 있지 않다.
499 | SMTP 서버 오류. SMTP 서버에서 미대응인 400번 대의 SMTP 오류 코드를 수신했다.
500 | SMTP 서버 오류. 구문 오류(명령을 해석할 수 없다).
501 | SMTP 서버 오류. 파라미터나 인수의 구문 오류.
502 | SMTP 서버 오류. 명령이 실장되어 있지 않다.
503 | SMTP 서버 오류. 명령의 정렬이 좋지 않다.
504 | SMTP 서버 오류. 명령 파라미터가 실장되어 있지 않다.
521 | SMTP 서버 오류. 메일을 받을 수 없다.
530 | SMTP 서버 오류. 팩스가 거부되었다.
534 | SMTP 서버 오류. 인증 메카니즘이 너무 약하다.
535 | SMTP 서버 오류. 인증 오류.
538 | SMTP 서버 오류. 요구된 인증 메카니즘에는 암호화가 필요하다.
550 | SMTP 서버 오류. 요구된 액션은 실행되지 않는다.
551 | SMTP 서버 오류. 사용자가 로컬이 아니다.
552 | SMTP 서버 오류. 요구된 메일 액션이 중지되었다.
553 | SMTP 서버 오류. 요구된 액션이 받아들여 지지 않는다.
554 | SMTP 서버 오류 또는 전송 시의 내부 오류. 트랜잭션에 실패했다.
555 | SMTP 서버 오류. MAIL/RCPT의 파라미터 오류.
599 | SMTP 서버 오류. SMTP 서버에서 미대응인 500번 대의 SMTP 오류 코드를 수신했다.
2236 | 증명서의 유효기한 경과, 도는, 아직 유효기한이 도래하지 않았다.
2238 | 증명서의 CN 필드와 서버의 주소가 일치하지 않는다.
2239 | 증명서가 기대된 용법을 가지고 있지 않다.
2240 | 증명서를 신뢰할 수 없다. 증명서를 신뢰하기 위해서는 시스템에 증명서를 등록할 필요가 있다.
2241 | 증명서가 실효되어 있다.
2242 | CA 서버에 연결이 거부되었다.
2243 | 증명서의 실효 확인 서버로의 연결이 타임 아웃되었다.
2244 | CRL의 크기가 유지 가능한 크기(1MB)를 넘었기 때문에 실효 확인을 할 수 없다.
2261 | 증명서의 형식이 부정하다.
2263 | 증명서 검증의 초기화에 실패했다.
2264 | 현재 검증 중의 증명서가 너무 많아서 검증을 수행할 수 없다(동시에 검증할 수 있는 증명서의 수는 20).
2266 | 증명서 검증의 내부 오류.
2267 | 장치 증명서가 존재하지 않는다.
2268 | 서버로부터 증명서를 받지 못했다.
3000 | 예기치 못한 오류가 발생했다.
3001 | 사용하고 있는 라이브러리 내에서 예기치 못한 오류가 발생했다.
3002 | 무효인 채널이 지정되었다.
3003 | SMTP 서버 주소가 부정하다.
3004 | 파라미터 오류(MIMEBodyHeader).
3005 | 파라미터 오류(DisplayName)
3006 | 파라미터 오류(캐릭터 세트).
3007 | 파라미터 오류(From 주소).
3008 | 파라미터 오류(To 주소).
3009 | 파라미터 오류(CC 주소).
3010 | 파라미터 오류(BCC 주소).
3011 | 파라미터 오류(EmailSet가 NULL).
3012 | 파라미터 오류(수신처 증명서가 NULL).
3013 | 파라미터 오류(메일 본문).
3014 | 하드디스크가 무효이다.
3015 | S/MIME 기능이 무효이다.
3016 | 자기 증명서 오류, 장치 증명서가 S/MIME으로 사용할 수 없다. 암호화의 종류가 RSA가 아닌 경우 등을 생각할 수 있다.
3018 | 부정한 암호 알고리즘이 지정되어 있다.
3019 | 부정한 암호 알고리즘이 지정되어 있다.
3020 | 수신처 증명서 내의 메일 주소와 수신처 주소(To/Cc/Bcc)가 일치하지 않는다.
3021 | 증명서 내의 메일 주소와 발신자(From) 주소가 일치하지 않는다.
3022 | 증명서의 서식 오류.
3023 | 파라미터 오류(Disposition-Notification-To).
3024 | 수신 쪽의 메시지 해석 오류.
3025 | SMTP 서버가 STARTTLS 명령에 대응하고 있지 않다.
3026 | PKI 카드 액세스 오류.
3027 | 파라미터 오류(SMTP 인증 방식).
3028 | 파라미터 오류(PIN 코드).
3029 | 티켓의 취득에 실패했다.
10000 | PKI 카드(PKI 토큰)에 의한 인증에 실패했다.
12236 | 서버 증명서의 유효 기한이 무효이다.
12239 | 증명서가 서버로써 기대된 용법을 가지고 있지 않다.
12240 | 증명서를 신뢰할 수 없다. 증명서를 신뢰하기 위해서는 시스템에 증명서를 등록할 필요가 있다.
12241 | 증명서가 실효되어 있다.
12242 | CA 서버에 연결이 거부되었다.
12243 | 증명서의 실효 확인 서버로의 연결이 타임 아웃되었다.
12244 | CRL의 크기가 유지 가능한 크기(1MB)를 넘었기 때문에 실효 확인을 할 수 없다.
12261 | 증명서의 형식이 부정하다.
12263 | 하드디스크를 사용하는 환경이지만, 하드디스크의 경로가 미설정이므로 검증을 수행할 수 없다.
12264 | 현재 검증 중의 증명서가 너무 많아서 검증을 수행할 수 없다(동시에 검증할 수 있는 증명서의 수는 20).
12266 | 증명서 검증/관리 모듈의 내부 오류.

## WebDAV 전송

코드 | 설명
--- | ---
11 | 네트워크 처리가 Busy 상태이다.
22 | 쓰기 장소 리소스의 URL 포맷이 부정하다. 파라미터 오류.
27 | 전송 코딩에서, 전송 가능한 최대 크기 이상의 데이터를 전송하려고 했다.
92 | WebDAV 전송은 무효 상태이다.
100 | 네트워크에 연결되어 있지 않다.
102 | 리셋에 의한 처리가 중단되었다.
105 | 버퍼 부족이 발생했다.
106 | 이미 연결 완료되어 있다.
107 | WebDAV 서버로의 연결에 실패했다(연결 타임 아웃 포함).
125 | 지정된 크기에 부족한 상태에서 연결이 끊어졌다.
401 | 인증 오류.
407 | 프록시의 인증 오류.
1001 | 서버가 WebDAV에 대응하고 있지 않다. 서버에 업로드할 수 없다.
1002 | 중간 리소스가 콜렉션(디렉토리)이 아니다(지정한 폴더가 없는 경우 등).
1003 | 대상 리소스가 콜렉션(디렉토리)이다.
1012 | 리소스의 URL에 "https"가 지정되었지만, WebDAV 서버 증명서의 기한이 경과되었으므로 연결을 끊었다.
1013 | 프록시 경유로 SSL 연결하기 위해, 프록시 서버로 CONNECT 방법을 발행했지만, 거부되었다.
1017 | 요청 전송 중에 통신 오류가 발생했다.
1018 | 응답 수신 중에 통신 오류가 발생했다.
1027 | 전송 가능한 크기의 상한을 넘었다.
1030 | 프록시를 사용하는 설정으로 되어 있지만 프록시의 설정 정보가 없다.
1031 | 프록시 서버로의 연결에 실패했다(연결 타임 아웃 포함).
1040 | 티켓의 취득에 실패했다.
1098 | SharePoint Server에 묶음 전송해서 실패했다.
1099 | 기타, 내부 오류가 발생했다(메모리 부족 등).
2236 | 증명서의 유효기한 경과, 또는, 아직 유효기한이 도래하지 않았다.
2238 | 증명서의 CN 필드와 서버의 주소가 일치하지 않는다.
2239 | 증명서가 기대된 용법을 가지고 있지 않다.
2240 | 증명서를 신뢰할 수 없다. 증명서를 신뢰하기 위해서는 시스템에 증명서를 등록할 필요가 있다.
2241 | 증명서가 실효되어 있다.
2242 | CA 서버에 연결이 거부되었다.
2243 | 증명서의 실효 확인 서버로의 연결이 타임 아웃되었다.
2244 | CRL의 크기가 유지 가능한 크기(1MB)를 넘었기 때문에 실효 확인을 할 수 없다.
2261 | 증명서의 형식이 부정하다.
2263 | 증명서 검증의 초기화에 실패했다.
2264 | 현재 검증 중의 증명서가 너무 많아서 검증을 수행할 수 없다(동시에 검증할 수 있는 증명서의 수는 20).
2265 | 파라미터 오류.
2266 | 증명서 검증의 내부 오류.
2267 | 장치 증명서가 존재하지 않는다.
2268 | 서버로부터 증명서를 받지 못했다.
10000 | PKI 카드(PKI 토큰)에 의한 인증에 실패했다.
12236 | 서버 증명서의 유효 기한이 무효이다.
12239 | 증명서가 서버로써 기대된 용법을 가지고 있지 않다.
12240 | 증명서를 신뢰할 수 없다. 증명서를 신뢰하기 위해서는 시스템에 증명서를 등록할 필요가 있다.
12241 | 증명서가 실효되어 있다.
12242 | CA 서버에 연결이 거부되었다.
12243 | 증명서의 실효 확인 서버로의 연결이 타임 아웃되었다.
12244 | CRL의 크기가 유지 가능한 크기(1MB)를 넘었기 때문에 실효 확인을 할 수 없다.
12261 | 증명서의 형식이 부정하다.
12263 | 하드디스크를 사용하는 환경이지만, 하드디스크의 경로가 미설정이므로 검증을 수행할 수 없다.
12264 | 현재 검증 중의 증명서가 너무 많아서 검증을 수행할 수 없다(동시에 검증할 수 있는 증명서의 수는 20).
12266 | 증명서 검증/관리 모듈의 내부 오류.

## SMB 브라우징

코드 | 설명
--- | ---
32 | 연결이 끊어졌다.
92 | 지정된 프로토콜을 이용할 수 없다.
100 | 네트워크에 연결되어 있지 않다. 통신 직전에 내부 채널이 이상을 검출했다.
107 | 서버와의 연결에 실패했다.
4096 | 그룹명/호스트명이 지정되어 있지 않다. 지정한 그룹명/호스트명이 네트워크에 존재하지 않는다.
4097 | 사용자명이 지정되어 있지 않다. 지정된 사용자명 및 암호로 로그인할 수 없다. SMB 프로토콜의 오류로 인해 로그인에 실패했다.
4098 | 관리 공유가 없다. 공유 리소스명이 지정되어 있지 않다. 지정된 공유 리소스가 존재하지 않는다.
4099 | 사용자명이 지정되어 있지 않다. 지정된 사용자명 및 암호로 로그인할 수 없다. SMB 프로토콜의 오류로 인해 로그인에 실패했다.
4102 | 지정된 쓰기 장소의 매체가 미 포맷 상태이다. 지정된 쓰기 장소의 매체 파일 시스템에 이상이 있다.
4105 | 기타, 오류 코드가 할당되어져 있지 않은 오류.
4352 | 브라우저 머신(마스터 브라우저/백업 브라우저)이 발견되지 않는다.
4353 | 브라우저 머신(마스터 브라우저/백업 브라우저)으로 로그인 할 수 없다.
4354 | 서브 폴더가 존재하지 않는다.
4355 | 부정한 사용 시퀀스 등으로 요청이 받아들여지지 않는다.
4368 | 그룹 수가 너무 많다.
4369 | 호스트 PC 수가 너무 많다.
4370 | 공유 리소스 수가 너무 많다.
10000 | PKI 카드(PKI 토큰)에 의한 인증에 실패했다.
12236 | 증명서의 유효기한 경과, 또는, 아직 유효기한이 도래하지 않았다.
12239 | 증명서의 목적이 틀렸다.
12240 | 신뢰할 수 없는 CA, 혹은, 미등록의 CA이다.
12241 | 증명서가 실효되어 있다.
12242 | CA 서버에 연결이 거부되었다.
12243 | 증명서의 실효 확인 서버로의 연결이 타임 아웃되었다.
12244 | 실효 목록의 크기가 너무 크다.
12263 | 증명서 검증의 초기화 실패(증명서를 저장하는 하드디스크의 경로가 미설정이다.)
12264 | 현재 검증 중의 증명서가 너무 많아서 검증을 수행할 수 없다(동시에 검증할 수 있는 증명서의 수는 20).
12266 | 증명서 검증의 내부 오류.
12267 | 장치 증명서가 존재하지 않는다.
12268 | 서버로부터 증명서를 받지 못했다.

## 사용자 인증

코드 | 설명
--- | ---
1 | 파라미터가 올바르지 않다(문자수 오버, 공란 등). 인증 기능의 설정이 무효이다.
2 | DNS 서버에 의한 이름 해결에 실패했다.
3 | 인증 서버가 발견되지 않는다.
4 | 인증에 실패했다.
5 | 메모리의 확보에 실패했다. 예기치 못한 오류가 발생했다.
6 | 사용자 인증 클라이언트의 내부 태스크가 동작 중에 인증 요구를 받았다.
7 | 사용자 인증 동작 중에 네트워크가 리셋되었다.
8 | 메모리의 확보에 실패했다.
9 | 타임 아웃이 발생했다.
10000 | PKI 카드(PKI 토큰)에 의한 인증에 실패했다.
12236 | SSL 증명서의 기한이 유효하지 않다.
12239 | 증명서가 기대된 용법을 가지고 있지 않다.
12240 | 증명서를 신뢰할 수 없다. 증명서를 신뢰하기 위해서는 시스템에 증명서를 등록할 필요가 있다.
12241 | 증명서가 실효되어 있다.
12242 | CA 서버에 연결이 거부되었다.
12243 | 증명서의 실효 확인 서버로의 연결이 타임 아웃되었다.
12244 | CRL의 크기가 유지 가능한 크기(1MB)를 넘었기 때문에 실효 확인을 할 수 없다.
12261 | 증명서의 형식이 부정하다.
12263 | 하드디스크가 미설정이다.
12264 | 현재 검증 중의 증명서가 너무 많아서 검증을 수행할 수 없다(동시에 검증할 수 있는 증명서의 수는 20).
12266 | 증명서 검증의 내부 오류.

## WebDAV 클라이언트/원격 패널

코드 | 설명
--- | ---
2 | 오픈되어 있지 않은 클라이언트 ID가 지정되었다.
3 | (응답 수신) 수신 타임 아웃이 발생했다.
(요청 전송) 지원하고 있지 않은 요청 방법이 지정되었다.
4 | (응답 수신) 수신 오류가 발생했다. 또는, 부정한 요청 URL이 지정되었다.
(요청 전송) 부정한 요청 URL이 지정되었다.
5 | (응답 수신) Content-Length 또는 수신 크기가 전송 가능한 최대 크기를 넘었다. 또는, 메시지의 크기가 너무 크다.
(요청 전송) 메시지의 크기가 너무 크다.
6 | (응답 수신) 리셋에 의해 처리가 중단되었다. 또는, 메시지의 크기가 전송 가능한 최대 크기를 넘었다.
(요청 전송) 메시지의 크기가 전송 가능한 최대 크기를 넘었다.
7 | (응답 수신) 내부 오류가 발생했다. 또는, 내부 리셋에 의해 처리가 중단되었다.
(요청 전송) 내부 리셋에 의해 처리가 중단되었다.
8 | WebDAV 서버로의 연결에 실패했다.
9 | WebDAV 서버로의 전송 중에 오류가 발생했다.
10 | WebDAV 서버로의 전송 중에 타임 아웃이 발생했다.
11 | 프록시 서버로의 연결에 실패했다.
12 | 프록시 서버에 연결 요구가 거부되었다.
13 | 프록시 서버가 유효로 지정되어 있지만, 프록시 서버의 호스트가 설정되어 있지 않다.
14 | 프록시 서버의 인증에 실패했다.
15 | 기타의 오류를 프록시 서버로부터 받았다.
16 | 내부 오류가 발생했다.
17 | 디바이스 응용 프로그램에서 MIO_REQBODY_ERROR가 지정되었으므로, 처리를 중단했다.
18 | 부정한 PIN 코드가 지정되었다.
19 | 티켓의 취득에 실패했다.
20 | 내부에서 지정된 파라미터가 부정하다.
2236 | 증명서의 유효기한 경과, 또는, 아직 유효기한이 도래하지 않았다.
2238 | 증명서의 CN 필드와 서버의 주소가 일치하지 않는다.
2239 | 증명서가 기대된 용법을 가지고 있지 않다.
2240 | 증명서를 신뢰할 수 없다. 증명서를 신뢰하기 위해서는 시스템에 증명서를 등록할 필요가 있다.
2241 | 증명서가 실효되어 있다.
2242 | CA 서버에 연결이 거부되었다.
2243 | 증명서의 실효 확인 서버로의 연결이 타임 아웃되었다.
2244 | CRL의 크기가 유지 가능한 크기(1MB)를 넘었기 때문에 실효 확인을 할 수 없다.
2261 | 증명서의 형식이 부정하다.
2263 | 증명서 검증의 초기화에 실패했다.
2264 | 현재 검증 중의 증명서가 너무 많아서 검증을 수행할 수 없다(동시에 검증할 수 있는 증명서의 수는 20).
2266 | 증명서 검증의 내부 오류.
2267 | 장치 증명서가 존재하지 않는다.
2268 | 서버로부터 증명서를 받지 못했다.
10000 | PKI 카드(PKI 토큰)에 의한 인증에 실패했다.
12236 | 서버 증명서의 유효 기한이 무효이다.
12239 | 증명서가 서버로써 기대된 용법을 가지고 있지 않다.
12240 | 증명서를 신뢰할 수 없다. 증명서를 신뢰하기 위해서는 시스템에 증명서를 등록할 필요가 있다.
12241 | 증명서가 실효되어 있다.
12242 | CA 서버에 연결이 거부되었다.
12243 | 증명서의 실효 확인 서버로의 연결이 타임 아웃되었다.
12244 | CRL의 크기가 유지 가능한 크기(1MB)를 넘었기 때문에 실효 확인을 할 수 없다.
12261 | 증명서의 형식이 부정하다.
12263 | 하드디스크를 사용하는 환경이지만, 하드디스크의 경로가 미설정이므로 검증을 수행할 수 없다.
12264 | 현재 검증 중의 증명서가 너무 많아서 검증을 수행할 수 없다(동시에 검증할 수 있는 증명서의 수는 20).
12266 | 증명서 검증/관리 모듈의 내부 오류.

## WebService 스캔

코드 | 설명
--- | ---
1 | 지정된 클라이언트가 등록되어 있지 않다.
2 | 파라미터가 부정하다.
3 | Web 서비스 또는 WS 스캔 기능이 무효이다.
4 | 네트워크에 연결되어 있지 않다.
5 | CP로부터의 연결 대기 상태이다.
6 | SSL 증명서의 유효 기한의 체크를 수행하는 경우에, 연결 장소인 SSL 증명서의 기한이 유효하지 않다.
11 | 네트워크 처리가 Busy 상태이다.
22 | 인수가 무효이다.
92 | Web 서비스 또는 WS 스캔 기능이 무효이다.
102 | 리셋에 의해 네트워크 연결이 중단되었다.
103 | 연결이 끊어졌다.
105 | 메모리의 확보에 실패했다.
107 | 클라이언트로부터 연결되어 있지 않다.
110 | 조작이 타임 아웃되었다.
125 | RetrieveImage 대기 타임 아웃이 발생했다.

## 분산 스캔 서버 전송

코드 | 설명
--- | ---
1 | Action이 지원되지 않는다.
2 | 지정된 파라미터가 부정하다.
3 | Operation이 실패했다.
4 | ScanServer에서 일시적인 오류가 발생했다.
5 | ScanServer에서 내부적인 오류가 발생했다.
6 | 무효인 사용자에 의한 조작이 이루어졌기 때문에, ScanServer로부터 오류를 받았다.
7 | 무효인 요구가 이루어졌기 때문에, ScanServer로부터 오류를 받았다.
8 | 2차 전달처 주소가 지원되지 않는다.
9 | 스캔 프로세스에 전달처 주소가 포함되어 있지 않다.
10 | 허가되어 있지 않은 사용자이므로, ScanServer로부터 오류를 받았다.
11 | 무효인 동작을 ScanServer에 요구했으므로, ScanServer로부터 오류를 받았다.
12 | 등록되어 있지 않은 스캔 프로세스를 ScanServer로 전송했기 때문에, 오류를 받았다.
13 | 무효인 동작을 ScanServer에 요구했으므로, ScanServer로부터 오류를 받았다.
14 | 지원되지 않는 포맷이므로, ScanServer로부터 오류를 받았다.
2236 | SSL 증명서의 기한이 유효하지 않다.
2238 | 증명서의 CN 필드와 서버의 주소가 불일치하다.
2239 | 증명서가 기대된 용법을 가지고 있지 않다.
2240 | 증명서를 신뢰할 수 없었다. 증명서를 신뢰하기 위해서는 시스템에 증명서를 등록할 필요가 있다.
2241 | 증명서는 실효되어 있다.
2242 | 증명서 검증 시에 CA 서버로 연결할 수 없다.
2243 | 증명서 검증 시에 타임 아웃이 발생했다.
2244 | 실효 목록의 크기가 너무 크다.
2261 | 증명서의 형식이 올바르지 않다.
2263 | 하드디스크의 경로가 미설정이므로, 검증을 수행할 수 없다.
2264 | 현재 검증 중의 증명서가 너무 많아서 검증을 수행할 수 없다(동시에 검증할 수 있는 증명서의 수는 최대 20).
2265 | 증명서 검증의 파라미터가 부정하다.
2266 | 증명서 검증/관리 모듈의 내부 오류이다.
2267 | 장치 증명서가 존재하지 않는다.
2268 | 상대로부터 증명서를 받지 못했다.

## 단일 로그온

코드 | 설명
--- | ---
4099 | 지정된 Key tab이 존재하지 않는다.
10000 | PKI 카드(PKI 토큰)에 의한 인증에 실패했다.
12236 | 서버 증명서의 유효 기한이 무효이다.
12239 | 증명서가 서버로써 기대된 용법을 가지고 있지 않다.
12240 | 증명서를 신뢰할 수 없다. 증명서를 신뢰하기 위해서는 시스템에 증명서를 등록할 필요가 있다.
12241 | 증명서가 실효되어 있다.
12242 | CA 서버에 연결이 거부되었다.
12243 | 증명서의 실효 확인 서버로의 연결이 타임 아웃되었다.
12244 | CRL의 크기가 유지 가능한 크기(1MB)를 넘었기 때문에 실효 확인을 할 수 없다.
12261 | 증명서의 형식이 부정하다.
12263 | 하드디스크를 사용하는 환경이지만, 하드디스크의 경로가 미설정이므로 검증을 수행할 수 없다.
12264 | 현재 검증 중의 증명서가 너무 많아서 검증을 수행할 수 없다(동시에 검증할 수 있는 증명서의 수는 20).
12266 | 증명서 검증/관리 모듈의 내부 오류.

## 무선 LAN (WPS)

코드 | 설명
--- | ---
1 | 타임 아웃이 발생했다.
3 | 기타의 오류가 발생했다.