사용자 설명서

검색

홈기능/설정 키 설명반복 스탬프
검색

# 반복 스탬프

##### 표시하려면:

- [복사]
  - [응용 설정]
    - [스탬프/페이지 인자]
      - [반복 스탬프]

페이지 전체에, "복사"나 "비공개용"등의 스탬프를 인자합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[ON]/[OFF] | 스탬프를 반복해서 인자할 때에 [ON]을 선택합니다.
[스탬프 반복 종류] | 용지에 인자할 스탬프를 선택합니다. 일자나 시각 등도 선택할 수 있습니다. [정형 스탬프]:인자할 정형 스탬프를 선택합니다. [등록 스탬프]:인자할 등록 스탬프를 선택합니다. [일자/시각]:인자할 일자나 시각의 서식(타입)을 지정합니다. 원고 읽어 들이기를 할 때의 일자나 시각을 인자합니다. [기타]:인자할 작업 번호, 이 기기의 시리얼 번호, 부수 관리 번호를 지정합니다.
[스탬프 할당 상태] | 스탬프의 등록 상황을 표시합니다.
[상세 설정] | 필요에 따라서, 인자하는 문자의 농도, 크기, 패턴 덮어쓰기를 선택합니다. 이 기기에서 인쇄하는 경우에는, 흑백으로 인쇄됩니다.
[배치 변경/삭제] | 필요에 따라서, 설정한 스탬프의 배치 확인, 변경, 삭제를 합니다. 스탬프를 상하로 이동시켜서 순서를 변경하거나, 사이에 공백을 삽입할 수 있습니다. 선택한 스탬프가 4개까지인 경우, 각도의 변경(45도)을 할 수 있습니다.

#####

- 이 기능은, Web 브라우저 기능이 무효인 경우에 이용할 수 있습니다. 옵션의 확장 메모리를 장착한 경우는, Web 브라우저 기능의 유효/무효에 관계없이 이용할 수 있습니다.

- 옵션의 확장 메모리를 장착한 경우, 옵션의 하드디스크의 장착도 필요합니다.

- 등록 스탬프, 정형 스탬프, 일자/시각, 작업 번호나 시리얼 번호 등을 동시에 인자할 수 있습니다. 단, 선택한 스탬프의 종류나 배치 각도에 따라서, 동시에 인자할 수 있는 수가 적어집니다.