사용자 설명서

검색

홈네트워크 팩스팩스를 재전송하기

# 팩스를 재전송하기

- 자동으로 재전송하기(자동 재다이얼)
- 수동으로 재전송하기

## 자동으로 재전송하기(자동 재다이얼)

네트워크 회선이나 전송처의 장치 문제로 정상적으로 전송할 수 없을 때는, 일정 시간 경과 후에 자동으로 재전송(재다이얼)합니다. 초기 설정에서는, 3분 마다 재전송합니다.

#####

- 자동 재다이얼의 횟수를 변경할 수 있습니다. 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

- 자동 재다이얼의 간격을 변경할 수 있습니다(초기값:[3 분]). 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

## 수동으로 재전송하기

전송이 되지 않은 팩스는, 재전송(재다이얼) 대기 예약으로 취급됩니다.

재전송 대기 작업은, 재다이얼 기능에 의해 일정 시간 경과 후에 자동으로 재전송되지만, 수동으로 재전송을 실행할 수도 있습니다.

1. [작업 목록 표시]를 탭합니다.

2. 재전송 대기 작업을 선택하고, [재다이얼]을 탭합니다.

3. Start를 누릅니다.

   전송이 시작됩니다.