사용자 설명서

검색

홈기능/설정 키 설명팩스/스캔시 절전
검색

# 팩스/스캔시 절전

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [시스템 설정]
      - [전원/절전 설정]
        - [팩스/스캔시 절전]

슬립 모드 또는 부전원 OFF 상태에서, 복사 모드 이외의 모드로 복귀할 때에, 절전을 우선할지 선택합니다. 초기값은 [보통]입니다.

팩스/스캔과 같이 인쇄를 수행하지 않는 모드로 복귀할 때는, 본체 내부의 정착 유닛의 온도 조절을 수행하지 않으므로, 소비 전력을 억제합니다.

[관리자 설정]-[시스템 설정]-[초기화 설정]-[시스템 자동 초기화]의 [우선 기능]에서 [복사] 이외를 선택한 경우에 설정할 수 있습니다.

설정 | 설명
--- | ---
[절전 우선] | 일반 모드로 복귀할 때에, 정착 유닛의 온도를 조절하지 않습니다.
[보통] | 일반 모드로 복귀할 때에, 정착 유닛의 온도를 조절합니다.