사용자 설명서

검색

홈기능/설정 키 설명 DPWS 공통 설정
검색

# DPWS 공통 설정

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [네트워크 설정]
      - [DPWS 설정]
        - [DPWS 공통 설정]

Web 서비스를 사용해서 이 기기를 검출하기 위한 설정을 합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[Friendly Name] | 컴퓨터에서 Web 서비스를 사용해서 검색했을 때에 표시하는 이 기기의 이름을 입력합니다(62문자 이내). 이 기기를 찾을 때에 알기 쉬운 이름을 지정합니다.
[Publication Service] | 아래에 있는 환경에서 이 기기를 사용하는 경우는, [유효]를 선택합니다. Windows Vista/7/8/8.1/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2에서, NetBIOS가 무효로 되어있는 환경 IPv6만 통신을 수행하도록 구축된 환경 Publication Service에 의한 연결 위치의 검출은, 최대 512개까지 가능합니다(NetBIOS에 의한 검출수를 포함). 초기값은 [사용 안함]입니다.
[SSL 사용 설정] | Web 서비스 통신에 SSL의 사용 여부를 선택합니다. 초기값은 [사용 OFF]입니다.
[증명서 검증 강도 설정] | SSL에서 통신할 때에 증명서의 검증을 수행하는 경우는, 검증하는 항목을 선택합니다. [유효기간]:증명서가 유효 기한 내인지 확인합니다. 초기값은 [확인]입니다. [키 사용법]:증명서의 발행자가 승인한 사용 용도에 따라서, 증명서가 사용되고 있는지 확인합니다. 초기값은 [확인 안 함]입니다. [체인]:증명서의 체인(증명서의 경로)에 문제가 없는지 확인합니다. 체인의 확인은, 이 기기에서 관리하고 있는 외부 증명서를 참조해서 수행합니다. 초기값은 [확인 안 함]입니다. [유효 기간 확인]:증명서가 실효되어 있지 않은지 확인합니다. 초기값은 [확인 안 함]입니다.