사용자 설명서

검색

홈목적에서 찾기제어판의 환경을 사용자 지정하고 싶다

### 목적에서 찾기

- 인쇄하고 싶다
  - 인쇄 준비를 하고 싶다
  - Windows 환경에서 인쇄하고 싶다
  - Mac OS 환경에서 인쇄하고 싶다
  - USB 메모리나 모바일 단말기 내의 파일을 긴급하게 인쇄하고 싶다
- 스캔해서 전송하고 싶다
  - 자신에게 전송하고 싶다
  - 사내 사람에게 전송하고 싶다
  - 사외의 사람에게 전송하고 싶다
  - 스캔 전송의 읽어 들이기 설정이나 원고 설정을 하고 싶다
- 팩스를 사용하고 싶다
  - 팩스의 준비를 하고 싶다
  - 팩스를 전송하고 싶다
  - 팩스를 수신하고 싶다
  - 팩스 전송의 읽어 들이기 설정이나 원고 설정을 하고 싶다
- 컴퓨터에서 팩스를 전송하고 싶다(PC-FAX 전송)
  - PC-FAX 전송의 준비를 하고 싶다
  - PC-FAX 전송하고 싶다
- 네트워크 환경에서 팩스를 사용하고 싶다
  - 네트워크 팩스의 준비를 하고 싶다
  - 인터넷 팩스를 송수신하고 싶다
  - IP 주소 팩스를 송수신하고 싶다
  - 네트워크 팩스 전송의 읽어 들이기 설정이나 원고 설정을 하고 싶다
- 복사하고 싶다
  - 화질이나 농도를 지정해서 복사하고 싶다
  - 복사 매수를 절약하고 싶다
  - 용지 크기나 종류를 지정하여 복사하기
  - 배포용 자료나 책자와 같이 마감하고 싶다
  - 읽어 들일 원고의 크기나 방법을 설정하고 싶다
  - 여러 가지 원고를 복사하고 싶다
  - 레이아웃을 조정해서 복사하고 싶다
  - 표지나 백지를 삽입해서 복사하고 싶다
  - 원고에 문자나 화상을 추가해서 복사하고 싶다
  - 남는 부분을 제거해서 복사하기
  - 복사 원고의 2차 복사를 제한하고 싶다
  - 복사와 동시에 박스에도 저장하고 싶다
- 이 기기의 박스(하드 디스크)를 활용하고 싶다
  - 이 기기의 박스에 파일을 저장해서, 사내에서 공유하고 싶다([공유]/[개인]/[그룹])
  - 박스 내의 파일에 관리용 번호를 부가하고 싶다([파일링 넘버])
- 수신처의 등록이나 관리를 하고 싶다
  - 팩스/스캔 전송의 수신처를 등록하고 싶다
  - 수신처를 관리하고 싶다(관리자용)
- 이 기기의 기능을 잘 다루고 싶다
  - 복사 기능을 잘 다루고 싶다
  - 스캔 전송 기능을 잘 다루고 싶다
  - 팩스 기능을 잘 다루고 싶다
  - 네트워크 팩스 기능을 잘 다루고 싶다
  - 박스 기능을 잘 다루고 싶다
  - 인쇄 기능을 잘 다루고 싶다
  - 확장 기능을 유효화하고 싶다(관리자용)
- 이 기기의 사용 환경을 설정하고 싶다
  - 이 기기의 기본 정보를 설정하고 싶다(관리자용)
  - 전원을 관리해서 절전하고 싶다(관리자용)
  - 제어판의 환경을 사용자 지정하고 싶다
  - 이 기기의 사용 상황이나 설정 값을 확인하고 싶다
  - 초기화 시의 동작을 설정하고 싶다(관리자용)
  - 원고의 읽어 들이기나 출력에 관한 동작을 설정하고 싶다
  - 인쇄의 상태 불량을 조정하고 싶다(관리자용)
  - 이 기기의 정보를 수집해서, 장애를 초기에 해결하고 싶다(관리자용)
- 이 기기의 네트워크 설정을 하고 싶다(관리자용)
  - TCP/IP 환경에 연결해서 사용하고 싶다
  - IPX 환경에 연결해서 사용하고 싶다
  - 스캔 전송의 사용 환경을 설정하고 싶다
  - 네트워크 팩스의 사용 환경을 설정하고 싶다
  - 네트워크 프린트의 사용 환경을 설정하고 싶다
  - 다른 시스템이나 응용 프로그램과 연계하고 싶다
- 사용자 인증/부문 관리를 설정하고 싶다
- 이 기기의 보안을 강화하고 싶다(관리자용)

# 제어판의 환경을 사용자 지정하고 싶다

### 누구든지 변경할 수 있는 설정

#### 터치 패널의 표시 언어를 변경하려면([언어 선택])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [사용자 설정]
    - [시스템 설정]
      - [언어 선택]

터치 패널의 표시 언어와 키보드의 입력 언어를 설정합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[표시 언어 선택] | 터치 패널의 표시 언어를 선택합니다. 초기값은 [한국어]입니다.
[패널 키보드 언어 설정] | 터치 패널에 표시할 키보드의 언어를 선택합니다. [패널 표시 언어와 연동]:터치 패널의 표시 언어와 연동시킵니다. [패널 표시 언어 연동와 안 함]:키보드의 언어를 선택합니다. 초기값은 [패널 표시 언어와 연동]입니다.
[외부 키보드 언어 설정] | 외부 키보드를 선택한 경우에, 키보드의 언어를 선택합니다. [패널 표시 언어와 연동]:터치 패널의 표시 언어에 연동시킵니다. [패널 표시 언어 연동와 안 함]:키보드의 언어를 선택합니다. 초기값은 [패널 표시 언어 연동와 안 함]입니다.

#### 문자 입력 화면의 종류를 변경하려면([키보드 선택])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [사용자 설정]
    - [시스템 설정]
      - [키보드 선택]

터치 패널에 표시할 키보드의 종류를 선택합니다. 초기값은 [표준 키보드]입니다.

설정 | 설명
--- | ---
[표준 키보드] | US ASCII 배열 키보드 또는 JIS 배열 키보드를 표시합니다.
[각국 키보드] | 각 언어에 대응한 키보드를 표시합니다.

#### 수치의 단위를 변경하려면([단위계 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [사용자 설정]
    - [시스템 설정]
      - [단위계 설정]

터치 패널에 표시되는 수치의 단위계를 선택합니다. 센치 영역의 초기값은 [mm(수치)]입니다. 인치 영역의 초기값은 [인치(분수)]입니다.

설정 | 설명
--- | ---
[mm(수치)] | mm로 표시합니다.
[인치(수치)] | 인치를 소수 표기로 표시합니다.
[인치(분수)] | 인치를 분수 표기로 표시합니다.

#### 태블릿 연결 시의 조작에 관한 설정을 하려면([bizhub Remote Access 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [사용자 설정]
    - [시스템 설정]
      - [bizhub Remote Access 설정]

Android 태블릿 단말기 연결 시의 조작에 관한 설정을 합니다.

이 설정은, Android 태블릿 단말기에 연결했을 때만 표시됩니다.

설정 | 설명
--- | ---
[IME 자동 표시 설정] | Android 태블릿 단말기 상에서 수신처 등록 등을 수행할 때에, 문자 입력 응용 프로그램의 사용 여부를 선택합니다. [ON]을 선택하면, 사용자가 사용하기에 익숙한 문자 입력 응용 프로그램을 사용할 수 있습니다. 초기값은 [OFF]입니다.

#### 복사 모드의 메인 화면에 표시할 기능 키를 사용자 지정하려면([기능 키 설정(복사/인쇄)])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [사용자 설정]
    - [화면 사용자 설정]
      - [기능 키 설정(복사/인쇄)]

복사 모드의 메인 화면과, 박스 모드의 인쇄 설정 화면에 표시하는 기능 키를 변경합니다.

기능 키의 번호를 선택하여, 할당할 기능을 설정합니다.

인치 영역의 초기값은 아래와 같습니다.

- [기능 키 1]:[원고 화질]

- [기능 키 2]:[소책자]

- [기능 키 3]:[용지]

- [기능 키 4]:[배율]

- [기능 키 5]:[양면/페이지 조합]

- [기능 키 6]:[피니싱]

- [기능 키 7]:[농도]

- [기능 키 8]:[배경 조정]

- 기타 기능 키:[사용 OFF]

센치 영역의 초기값은 아래와 같습니다.

- [기능 키 1]:[원고 화질]

- [기능 키 2]:[농도]

- [기능 키 3]:[배경 조정]

- [기능 키 4]:[용지]

- [기능 키 5]:[배율]

- [기능 키 6]:[양면/페이지 조합]

- [기능 키 7]:[피니싱]

- 기타 기능 키:[사용 OFF]

#####

- 관리자에 의해, 기능 키의 변경이 허가되어 있는 경우에 설정할 수 있습니다.

#### 팩스/스캔 모드의 메인 화면에 표시할 기능 키를 사용자 지정하려면([기능 키 설정(송신/저장)])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [사용자 설정]
    - [화면 사용자 설정]
      - [기능 키 설정(송신/저장)]

팩스/스캔 모드의 메인 화면과, 박스 모드의 전송 설정 화면, 저장 설정 화면에 표시할 기능 키를 변경합니다.

기능 키의 번호를 선택하고, 할당할 기능을 설정합니다.

초기값은 아래와 같습니다.

- [기능 키 1]:[단면/양면]

- [기능 키 2]:[해상도]

- [기능 키 3]:[컬러]

- [기능 키 4]:[파일 형식]

- [기능 키 5]:[스캔 크기]

- [기능 키 6]:[문서명/건명/기타]

- [기능 키 7]:[사용 OFF]

#####

- 관리자에 의해, 기능 키의 변경이 허가되어 있는 경우에 설정할 수 있습니다.

#### 각 모드에서 [응용 설정]의 화면을 표시할 때의 표시 방법의 초기값을 변경하려면([응용 설정 화면 초기 표시])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [사용자 설정]
    - [화면 사용자 설정]
      - [응용 설정 화면 초기 표시]

각 모드에서 [응용 설정]의 화면을 표시할 때의 표시 방법의 초기값을 선택합니다.

초기값은 [맵 스크롤로]입니다.

#### 터치 패널에서 팝업 창을 열거나 닫을 때, 애니메이션 표시의 여부를 설정하려면([애니메이션 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [사용자 설정]
    - [화면 사용자 설정]
      - [애니메이션 설정]

팝업 창을 열 때나 닫을 때에, 애니메이션 표시 여부를 선택합니다. [안 함]을 선택한 경우, 팝업 창을 열어도 확인음이 울리지 않습니다.

초기값은 [예]입니다.

#### [설정 메뉴]의 왼쪽 영역 표시의 초기값을 변경하려면([왼쪽 영역 초기 표시 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [사용자 설정]
    - [화면 사용자 설정]
      - [왼쪽 영역 초기 표시 설정]

[유틸리티]의 왼쪽 영역 표시의 초기값을, [북마크] 또는 [키패드 표시]에서 선택합니다.

초기값은 [북마크]입니다.

#### 핀치 아웃에 의해 패널 표시를 확대하려면([접근성 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [사용자 설정]
    - [화면 사용자 설정]
      - [접근성 설정]

이 기기의 패널 조작에 관한 설정을 합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[표시 배율 기능] | 이 기기의 패널 화면 전체를 핀치 아웃으로 확대할 수 있도록 할지 선택합니다. 확대 시는 드래그에 의해, 배율을 유지한 채 표시 영역을 이동할 수 있습니다. 초기값은 [안 함]입니다.

### 관리자만 변경할 수 있는 설정

#### 탑 메뉴에 표시할 키를 사용자 지정하려면([탑 메뉴 기본 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [시스템 설정]
      - [화면 사용자 설정]
        - [메인 메뉴 기본 설정]

탑 메뉴에 표시할 단축키를 설정합니다.

단축키를 배치할 탑 메뉴 키의 번호를 선택하고, 할당할 기능을 설정합니다. [메인 메뉴 키 1]~[메인 메뉴 키 11]까지가, 탑 메뉴의 첫번째 화면에 배치됩니다. 특히 자주 사용하는 기능을 배치할 것을 권장합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[사용 ON]/[사용 OFF] | 탑 메뉴 키에 단축키의 할당 여부를 선택합니다. 초기값은 아래와 같습니다. [메인 메뉴 키 1]:[사용 ON]/[복사] [메인 메뉴 키 2]:[사용 ON]/[팩스/스캔] [메인 메뉴 키 3]:[사용 ON]/[사용자 박스] 기타의 탑 메뉴 키:[사용 OFF]
[기능] | 단축키에 할당할 기능 모드를 선택합니다. 선택한 모드의 메인 화면을, 탑 메뉴에서 표시할 수 있습니다.
[복사 기능 설정] | 단축키에 할당할 복사 모드의 설정을 선택합니다. 선택한 복사 모드의 설정 화면을, 탑 메뉴에서 표시할 수 있습니다.
[팩스/스캔 기능 설정] | 단축키에 할당할 팩스/스캔 모드의 설정을 선택합니다. 선택한 팩스/스캔 모드의 설정 화면을, 탑 메뉴에서 표시할 수 있습니다.
[복사 프로그램] | 단축키에 할당할 복사 프로그램을 선택합니다. 선택한 복사 프로그램의 내용이 반영된 화면을, 탑 메뉴에서 표시할 수 있습니다. 이 기기에 복사 프로그램이 등록되어 있는 경우에 설정할 수 있습니다.
[팩스/스캔 프로그램] | 단축키에 할당할 팩스/스캔 프로그램을 선택합니다. 선택한 팩스/스캔 프로그램의 내용이 반영된 화면을, 탑 메뉴에서 표시할 수 있습니다. 이 기기에 팩스/스캔 프로그램이 등록되어 있는 경우에 설정할 수 있습니다.
[시스템 박스] | 단축키에 할당할 시스템 박스를 선택합니다. 선택한 시스템 박스의 화면을, 탑 메뉴에서 표시할 수 있습니다.
[등록 어플리케이션] | 단축키에 할당할 등록 응용 프로그램을 선택합니다. 선택한 등록 응용 프로그램의 화면을, 탑 메뉴에서 표시할 수 있습니다.
[등록 어플리케이션그룹] | 단축키에 할당할 등록 응용 프로그램 그룹을 선택합니다. 선택한 등록 응용 프로그램 그룹의 화면을, 탑 메뉴에서 표시할 수 있습니다.
[Eco 기능 설정] | 단축키에 [Eco 설정], [Eco 복사], [Eco 지표]를 할당합니다.
[위젯 설정] | 단축키에 [위젯 설정]을 할당합니다.
[간단 보안 설정] | 단축키에 [간단 보안]을 할당합니다.
[QR 코드 표시] | 단축키에 [QR 코드 표시]를 할당합니다.

#####

- 탑 메뉴 키에 복사 프로그램 또는 팩스/스캔 프로그램을 할당한 경우에는, [메인 메뉴 기본 설정] 화면에서 [아이콘]을 탭하면, 탑 메뉴에 표시할 아이콘을 선택할 수 있습니다.

- 이 기기에 OpenAPI 응용 프로그램을 등록하고 있는 경우에는, 탑 메뉴에 등록 응용 프로그램이나 등록 응용 프로그램 그룹의 키를 배치할 수 있습니다. 자세한 내용은, 서비스 센터에 문의하십시오.

#### 탑 메뉴의 배경 색 등을 변경하려면([탑 메뉴 표시 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [시스템 설정]
      - [화면 사용자 설정]
        - [메인 메뉴 표시 설정]

탑 메뉴의 배경색 등을 기호에 따라서 변경합니다.

화상을 이 기기에 등록해서, 탑 메뉴의 테마로써 사용할 수 있습니다. 화상은 세 파일까지 등록할 수 있습니다. 테마를 등록하는 경우는, 등록하고 싶은 테마가 저장된 USB 메모리를 이 기기에 연결하여, [등록]을 탭합니다.

초기값은 [테마 1]입니다.

#####

탑 메뉴의 테마로 등록할 수 있는 화상의 사양은 아래와 같습니다.

- 파일 형식:PNG

- 파일 크기:1.5MB 이하

- 표시 크기:가로 폭 1024픽셀 이하, 세로 폭 768픽셀 이하(원래 화상의 가로 세로 비율을 유지한 상태에서, 가로 폭 800픽셀, 세로 폭 480픽셀로 축소해서 등록됩니다.）

#### 각 모드에 표시하는 기능 키의 표시 패턴을 변경하려면([사용자 지정 패턴 기능])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [시스템 설정]
      - [화면 사용자 설정]
        - [사용자 지정 패턴 기능]

복사, 팩스/스캔, 박스의 각 모드에 표시할 기능 키의 표시 패턴을 변경합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[복사 인쇄] | 복사 모드와, 박스 모드의 인쇄 설정 화면에 표시할 기능 키의 표시 패턴을 선택합니다. [Full]:모든 기능 키를 표시합니다. [Standard]:일반적으로 자주 사용되는 기능 키를 표시합니다. [기본]:[Standard]보다 더욱 기본적인 기능 키만을 표시합니다. [상세]를 탭하면, 각각의 표시 패턴에서 이용할 수 있는 기능을 확인할 수 있습니다. 초기값은 [Full]입니다.
[송신/거장] | 팩스/스캔 모드와, 박스 모드의 전송 설정 화면, 저장 설정 화면에 표시할 기능 키의 표시 패턴을 선택합니다. [Full]:모든 기능 키를 표시합니다. [Standard]:일반적으로 자주 사용되는 기능 키를 표시합니다. [기본]:[Standard]보다 더욱 기본적인 기능 키만을 표시합니다. [상세]를 탭하면, 각각의 표시 패턴에서 이용할 수 있는 기능을 확인할 수 있습니다. 초기값은 [Full]입니다.

#### 사용자/부문별로, 각 모드의 기능 키의 표시 패턴의 변경을 허가하려면([사용자/관리가 기능 허가])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [시스템 설정]
      - [화면 사용자 설정]
        - [사용자/관리가 기능 허가]

사용자 인증이나 부문 관리를 도입한 경우에, 사용자 및 부문별로 기능 키의 표시 패턴의 변경을 허가할지 선택합니다.

초기값은 [금지]입니다.

#### 각 모드의 메인 화면에 표시하는 기능 키의 변경을 허가하려면([기능 키 변경 허가 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [시스템 설정]
      - [화면 사용자 설정]
        - [기능 키 변경 허가 설정]

사용자에 대해서, 복사, 팩스/스캔, 박스의 각 모드에 표시하는 기능 키의 변경을 허가할지 선택합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[복사 인쇄] | 복사 모드의 메인 화면과, 박스 모드의 인쇄 설정 화면에 표시하는 기능 키의 변경을 허가할지 선택합니다. 초기값은 [금지]입니다.
[송신/거장] | 팩스/스캔 모드의의 메인 화면과, 박스 모드의 전송 설정 화면, 저장 설정 화면에 표시하는 기능 키의 변경을 허가할지 선택합니다. 초기값은 [금지]입니다.

#### 터치 패널의 표시 언어를 일시적으로 변경할 수 있도록 하려면([언어 일시 변경])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [시스템 설정]
      - [화면 사용자 설정]
        - [언어 일시 변경]

터치 패널의 표시 언어를 일시적으로 변경하기 위한 [Language] 키를 표시할지 선택합니다.

초기값은 [사용 OFF]입니다.

#### 제어판의 하드 키 및 슬라이드 메뉴에 할당할 기능을 변경하려면([등록 키 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [시스템 설정]
      - [등록 키 설정]

사용하시는 환경에 맞춰, 제어판의 하드 키 및 슬라이드 메뉴의 소프트 키에 할당된 기능을 변경합니다.

제어판의 하드 키의 초기값은 아래와 같습니다.

- [등록 키1]:[확대 표시]

- [등록 키2]:[안내]

- [등록 키3]:[10키 호출]

- [등록 키4]:[미리보기]

슬라이드 메뉴의 소프트 키의 초기값은 아래와 같습니다.

- [등록 키1]:[복사]

- [등록 키2]:[팩스/스캔]

- [등록 키3]:[박스]

- [등록 키4]:[인터럽트]

- [등록 키5]:[OFF]

#### 터치 패널의 초기 표시를 확대 표시로 하려면([초기 표시 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [시스템 설정]
      - [확대 표시 설정]
        - [초기 표시 설정]

터치 패널의 초기 표시를 확대 표시로 할지 선택합니다.

[예]를 선택한 경우는, 보통의 화면 표시에서 Reset을 눌렀을 때에, 확대 표시로 전환할지 선택합니다.

초기값은 [안 함]입니다.

#### 보통의 화면 표시에서 확대 표시로 전환할 때에, 보통의 화면 표시에서 설정한 내용을 이어받으려면([일반/확대 표시 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [시스템 설정]
      - [확대 표시 설정]
        - [일반/확대 표시 설정]

보통의 화면 표시에서 확대 표시로 전환할 때에, 보통의 화면 표시의 설정한 내용을 이을지 선택합니다. 초기값은 [모드 2]입니다.

설정 | 설명
--- | ---
[모드 1] | 설정한 내용을 모두 이어받습니다.
[모드 2] | 복사 모드에서는, 확대 표시로 설정할 수 있는 내용만을 계승합니다. 팩스/스캔 모드에서는, 설정을 초기화합니다.

#### 위젯 배치 기능을 유효하게 하려면([위젯 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [시스템 설정]
      - [화면 사용자 설정]
        - [위젯 설정]

위젯 기능의 유효 여부를 선택합니다.

초기값은 [유효]입니다.

#### 슬라이드 메뉴의 표시 내용이나 배경 색을 변경하려면([슬라이드 메뉴 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [시스템 설정]
      - [화면 사용자 설정]
        - [슬라이드 메뉴 설정]

슬라이드 메뉴의 표시에 관한 설정을 합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[사용 ON]/[사용 OFF] | 슬라이드 메뉴의 사용 여부를 선택합니다. 초기값은 [사용 ON]입니다.
[소프트 10 키] | 슬라이드 메뉴의 키패드의 표시 여부를 선택합니다. 초기값은 [OFF]입니다.
[확대 표시 설정] | 확대 표시 중에 슬라이드 메뉴를 표시할 때, 슬라이드 메뉴도 확대해서 표시할지 선택합니다. 초기값은 [확대 표시]입니다.
[슬라이드 메뉴 테마] | 슬라이드 메뉴의 배경색을 선택합니다. 초기값은 [테마 1]입니다.