사용자 설명서

검색

홈웹 관리 도구 및 기타발신자/수신 정보의 인자 방법을 설정하기

# 발신자/수신 정보의 인자 방법을 설정하기

송수신하는 팩스의 발신자 정보나 수신 정보의 인자 방법을 설정합니다.

관리자 모드의 [팩스 설정]-[발신자/수신 정보]에서, 다음의 설정을 합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[발신자 정보] | 전송할 팩스에 인자할 발신자 정보의 위치를 선택합니다. [OFF]를 선택하면, 발신자 정보는 인자하지 않습니다. [내부]를 선택하면, 원고 화상의 일부가 잘릴 수있습니다. 초기값은 [외부]입니다.
[발신자(TTI) 정보 출력 영역] | 발신자 정보를 인자할 때의 문자 크기를 선택합니다. [최소]는 [보통]에 비해서, 문자의 높이가 1/2이 됩니다. 수신쪽에서 인쇄된 팩스의 화상이 잘리거나, 페이지가 분할되는 경우를 방지하기 위해, [최소]로 설정하는 것을 권장합니다. 단, 전송시의 읽어 들이는 해상도가 [보통]일 때는, 문자가 찌그러져서 판독하지 못하게 되는 것을 방지하기 위해, [보통]으로 변환됩니다. 초기값은 [최소]입니다.
[수신처 인자] | 발신자 정보로 전송처의 팩스 번호 인자 여부를 선택합니다. [OFF]를 선택하면, 전송처의 팩스 번호를 대신하여, 이 기기의 팩스 번호를 인자합니다. 초기값은 [ON]입니다.
[수신 정보] | 이 기기에서 수신한 팩스에 대해, 수신 정보(수신 일시, 수신 번호)의 인자 여부를 선택합니다. 인자할 경우는, 수신 정보를 인자할 위치를 선택합니다. [OFF]를 선택하면, 수신 정보는 인자하지 않습니다. 초기값은 [OFF]입니다.