사용자 설명서

검색

홈인쇄인쇄물 철하기

# 인쇄물 철하기

- 용지에 제본 여백을 만들기(제본 여백)
- 스테이플로 철하기(스테이플)
- 용지의 중앙을 철하기(중앙 스테이플 & 접지)
- 펀치 구멍내기(펀치 홀)
- 용지를 접지하기(접지)
- 소책자처럼 인쇄하기(소책자)
- 배지 위치의 트레이를 지정하기(배지 트레이)

## 용지에 제본 여백을 만들기([제본 여백])

인쇄한 용지를 철하기 위해서 제본 여백(여백)을 만듭니다.

1. [레이아웃] 탭의 [제본 여백]에 체크합니다.

   - 제본 여백을 만들 위치는, [레이아웃] 탭의 [제본 방향]에서 지정합니다.

2. [제본 여백 설정...]을 클릭합니다.

3. 제본 여백(여백)의 크기를 조정하고, [확인]을 클릭합니다.

   설정 | 설명
   --- | ---
   [전환 모드] | 제본 여백을 만들 때, 화상의 위치를 선택합니다.
   [앞면]/[뒷면] | 앞면 제본 여백의 폭을 지정합니다. 양면 인쇄를 할 경우는, 뒷면 제본 여백의 폭을 지정합니다. [앞/뒷면 여백 동일하게] 에 체크를 하면, 앞과 뒤에 같은 폭의 제본 여백을 만듭니다.

#####

- [제본 여백]은, Windows의 프린터 드라이버만 이용할 수 있습니다.

## 스테이플로 철하기([스테이플])

인쇄한 용지를 1부씩 스테이플(모서리 또는 2점)로 철하여 배지합니다. 기획서 등, 1권의 자료로 마감하고 싶을 경우에 편리합니다.

[피니싱] 탭의 [스테이플]에 체크합니다. 아울러, 스테이플 수와 제본 위치를 지정합니다.

#####

- [스테이플]을 사용하려면, 옵션의 피니셔가 필요합니다.

- 스테이플로 철하는 위치는, [레이아웃] 탭의 [제본 방향]에서 지정합니다.

## 용지의 중앙을 철하기([중앙 스테이플 & 접지])

인쇄한 용지를, 중철해서 배지합니다.

[피니싱] 탭의 [중앙 스테이플 & 접지]에 체크합니다.

페이지의 중앙에서 철해지므로, 페이지 분할된 원고 데이터를 이용하거나, [레이아웃] 탭의 [인쇄 종류]에서 [소책자]를 조합해서 사용합니다.

#####

- [중앙 스테이플 & 접지]를 사용하려면, 피니셔 FS-534와 중철기 SD-511이 필요합니다.

## 펀치 구멍내기([펀치 홀])

인쇄한 용지에 파일링용의 펀치 구멍(철 구멍)을 내고 나서 배지합니다. 바인더 등으로 자료를 정리하고 싶은 경우에 편리합니다.

[피니싱] 탭의 [펀치 홀]에 체크를 합니다.아울러, 펀치 구멍의 수와 위치를 지정합니다.

#####

- [펀치 홀]을 사용하려면, 피니셔 FS-534와 펀칭 키트 PK-520, 피니셔 FS-533과 펀칭 키트 PK-519가 필요합니다.

- 펀치 구멍을 낼 위치는, [레이아웃] 탭의 [제본 방향]에서 지정합니다.

## 용지를 접지하기([접지])

인쇄한 용지를 접지 가공해서 배지합니다.

반-접지

3단 접지

[피니싱] 탭의 [접지]에 체크를 하고, 접지 방법을 선택합니다.

페이지 단위에서 접지 가공을 하는 경우에는, [페이지 접지 설정]에서, 한 번에 접지 가공하는 페이지 수를 지정합니다.

#####

- 반-접지 기능을 사용하려면, 피니셔 FS-534와 중철기 SD-511이 필요합니다.

- 3단 접지 기능을 사용하려면, 피니셔 FS-534와 중철기 SD-511이 필요합니다.

- 원고의 페이지 수가 이 기기의 접지 가능 매수보다 많을 경우는, 접지 가공할 수 없습니다.

## 소책자처럼 인쇄하기([소책자])

소책자의 형태가 되도록, 원고 데이터의 순서를 정렬하여, 펼쳐서 양면 인쇄합니다. 인쇄 후, 용지를 반으로 접으면, 책과 같은 페이지순서로 정리됩니다.

[레이아웃] 탭의 [인쇄 종류]에서 [소책자]를 선택합니다.

#####

- [피니싱] 탭의 [접지]나 [중앙 스테이플 & 접지]를 조합하면, 용지의 중앙에서 2단 접지를 하거나, 용지의 중앙 두 군데를 스테이플로 철해서, 책자와 같이 마감할 수 있습니다.

- [레이아웃] 탭의 [장]을 조합하면, 지정한 페이지를 표면에 배치할 수 있습니다.

#####

- 중철에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오. 접지에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

## 배지 위치의 트레이를 지정하기([배지 트레이])

[피니싱] 탭의 [배지 트레이]에서, 배지 위치의 트레이를 선택합니다.