사용자 설명서

검색

홈목적에서 찾기이 기기의 사용 상황이나 설정 값을 확인하고 싶다

### 목적에서 찾기

- 인쇄하고 싶다
  - 인쇄 준비를 하고 싶다
  - Windows 환경에서 인쇄하고 싶다
  - Mac OS 환경에서 인쇄하고 싶다
  - USB 메모리나 모바일 단말기 내의 파일을 긴급하게 인쇄하고 싶다
- 스캔해서 전송하고 싶다
  - 자신에게 전송하고 싶다
  - 사내 사람에게 전송하고 싶다
  - 사외의 사람에게 전송하고 싶다
  - 스캔 전송의 읽어 들이기 설정이나 원고 설정을 하고 싶다
- 팩스를 사용하고 싶다
  - 팩스의 준비를 하고 싶다
  - 팩스를 전송하고 싶다
  - 팩스를 수신하고 싶다
  - 팩스 전송의 읽어 들이기 설정이나 원고 설정을 하고 싶다
- 컴퓨터에서 팩스를 전송하고 싶다(PC-FAX 전송)
  - PC-FAX 전송의 준비를 하고 싶다
  - PC-FAX 전송하고 싶다
- 네트워크 환경에서 팩스를 사용하고 싶다
  - 네트워크 팩스의 준비를 하고 싶다
  - 인터넷 팩스를 송수신하고 싶다
  - IP 주소 팩스를 송수신하고 싶다
  - 네트워크 팩스 전송의 읽어 들이기 설정이나 원고 설정을 하고 싶다
- 복사하고 싶다
  - 화질이나 농도를 지정해서 복사하고 싶다
  - 복사 매수를 절약하고 싶다
  - 용지 크기나 종류를 지정하여 복사하기
  - 배포용 자료나 책자와 같이 마감하고 싶다
  - 읽어 들일 원고의 크기나 방법을 설정하고 싶다
  - 여러 가지 원고를 복사하고 싶다
  - 레이아웃을 조정해서 복사하고 싶다
  - 표지나 백지를 삽입해서 복사하고 싶다
  - 원고에 문자나 화상을 추가해서 복사하고 싶다
  - 남는 부분을 제거해서 복사하기
  - 복사 원고의 2차 복사를 제한하고 싶다
  - 복사와 동시에 박스에도 저장하고 싶다
- 이 기기의 박스(하드 디스크)를 활용하고 싶다
  - 이 기기의 박스에 파일을 저장해서, 사내에서 공유하고 싶다([공유]/[개인]/[그룹])
  - 박스 내의 파일에 관리용 번호를 부가하고 싶다([파일링 넘버])
- 수신처의 등록이나 관리를 하고 싶다
  - 팩스/스캔 전송의 수신처를 등록하고 싶다
  - 수신처를 관리하고 싶다(관리자용)
- 이 기기의 기능을 잘 다루고 싶다
  - 복사 기능을 잘 다루고 싶다
  - 스캔 전송 기능을 잘 다루고 싶다
  - 팩스 기능을 잘 다루고 싶다
  - 네트워크 팩스 기능을 잘 다루고 싶다
  - 박스 기능을 잘 다루고 싶다
  - 인쇄 기능을 잘 다루고 싶다
  - 확장 기능을 유효화하고 싶다(관리자용)
- 이 기기의 사용 환경을 설정하고 싶다
  - 이 기기의 기본 정보를 설정하고 싶다(관리자용)
  - 전원을 관리해서 절전하고 싶다(관리자용)
  - 제어판의 환경을 사용자 지정하고 싶다
  - 이 기기의 사용 상황이나 설정 값을 확인하고 싶다
  - 초기화 시의 동작을 설정하고 싶다(관리자용)
  - 원고의 읽어 들이기나 출력에 관한 동작을 설정하고 싶다
  - 인쇄의 상태 불량을 조정하고 싶다(관리자용)
  - 이 기기의 정보를 수집해서, 장애를 초기에 해결하고 싶다(관리자용)
- 이 기기의 네트워크 설정을 하고 싶다(관리자용)
  - TCP/IP 환경에 연결해서 사용하고 싶다
  - IPX 환경에 연결해서 사용하고 싶다
  - 스캔 전송의 사용 환경을 설정하고 싶다
  - 네트워크 팩스의 사용 환경을 설정하고 싶다
  - 네트워크 프린트의 사용 환경을 설정하고 싶다
  - 다른 시스템이나 응용 프로그램과 연계하고 싶다
- 사용자 인증/부문 관리를 설정하고 싶다
- 이 기기의 보안을 강화하고 싶다(관리자용)

# 이 기기의 사용 상황이나 설정 값을 확인하고 싶다

### 누구든지 변경할 수 있는 설정

#### 이 기기의 IP 주소나 기능 버전을 확인하려면([장치 정보 표시])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [장치 정보 표시]

이 기기의 버전, IP 주소(IPv4/IPv6), 시리얼 번호, 연락처(전화), 연락처(팩스), 버전 정보를 표시합니다.

[QR 코드 설정]을 [ON]으로 설정한 경우는, QR 코드를 표시할 수 있습니다. [QR 코드 설정]에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

#### 소모품의 잔량을 확인하려면[소모품 확인])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [소모품 확인]

이 기기의 소모품의 상태(소모 레벨)를 확인합니다. 필요에 따라서, 보고서로 인쇄합니다.

#### 이 기기의 카운터 정보나, Eco 지표(절약의 정도)를 확인하려면([미터 카운트])

# 카운터/Eco 지표의 확인 방법

카운터는, 이 기기로 인쇄한 페이지 수의 누적 합계를 기능별로 집계한 정보입니다. 이 기기의 제어판에서, 카운터 정보를 확인하고, 필요에 따라서, 목록으로 인쇄할 수 있습니다.

Eco 지표는, 사용자의 사용 환경에서, 양면 인쇄나 페이지 조합에 의한 용지의 절약율, 동작 중이나 절전 모드 중의 누적시간 등을 집계한 정보입니다. 이 기기의 이용 상황을 파악하는데 유용하게 사용하십시오.

1. [카운터]를 탭합니다.

2. 카운트 시작일부터, 인쇄한 페이지 수의 누적 합계를 확인합니다.

   - 카운터 목록을 인쇄할 경우에는, [목록 인쇄]를 탭하고 나서 용지를 선택하고, Start를 누릅니다.

   - [Eco 지표]를 탭하면, 양면 인쇄나 페이지 조합에 의한 용지의 절약율, 동작 중이나 절전 모드 중의 누적시간 등을 확인할 수 있습니다.

#####

- 이 기기에서 집계된 카운터 정보를, 지정 메일 주소로 통지할 수 있습니다. 사용하시는 환경에 맞춰서, 주주기나 월주기 등, 통지 스케줄을 짤 수 있습니다. 설정 방법에 대해서는, Web Connection을 사용해서 설명합니다. 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

- Eco 지표 표시화면으로의 바로 가기를 탑 메뉴에 배치할 수 있습니다. 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

#### 이 기기에서 실행 중인 작업 내역을 확인하려면([작업 목록 표시])

# 실행 중인 작업/작업 내역 확인하기

- 작업 화면을 표시하기
- 실행 중인 작업을 확인하기
- 작업 내역을 확인하기
- 통신 보고서를 인쇄하기

## 작업 화면을 표시하기

작업이란, 인쇄, 전송, 수신, 저장 등 하나하나의 동작 단위입니다.

탑 메뉴나 각 모드의 메인 화면에서 [작업 목록 표시]를 탭하면, 실행 중인 작업/작업 내역의 확인이나, 송수신 결과를 기재한 보고서의 인쇄를 할 수 있습니다.

## 실행 중인 작업을 확인하기

[실행 중]을 탭하고, 이 기기에서 실행 중인 작업이나 대기 중인 작업을 표시합니다. 필요에 따라서, 인쇄 작업의 순서를 바꿔서 실행하거나, 대기 중의 작업을 삭제하는 등, 작업의 조작을 할 수있습니다.

항목 | 설명
--- | ---
[통신 종류/회선] | 일람에 표시하는 작업을, 다음의 조건으로 줄입니다. [전체]:전송 작업, 수신 작업, 타이머 통신 작업에서, 스캔, 팩스, 사용 회선에 관계없이, 모든 작업을 표시합니다. [스캔]:전송 작업에서, 스캔 작업만을 표시합니다. [팩스]:전송 작업, 타이머 통신 작업에서, 사용 회선에 관계없이, 모든 팩스 작업을 표시합니다.
[작업 선택] | 일람에 표시하는 작업을, 인쇄나 전송 등의 작업 종류로 줄입니다.
[삭제] | 일람에서 선택한 작업을 삭제합니다.
[우선 출력] (인쇄 작업) | 인쇄 대기의 작업이 복수로 있을 때에. 인쇄의 우선 순위를 변경할 수 있습니다. 인쇄 대기의 작업 일람에서, 먼저 인쇄하고 싶은 작업을 선택하고 나서 [실행]을 탭합니다. 중단된 인쇄 작업은, 우선한 작업의 인쇄가 완료되면, 자동적으로 인쇄를 재개합니다. 인쇄 중의 작업에, 중단 할 수 없는 접지나 스테이플 등이 설정되어 있는 경우에는, 인쇄 중인 작업의 인쇄 완료 후에 인쇄합니다.
[작업 해제] (인쇄 작업) | 프린터 드라이버를 사용해서, 확인 인쇄 기능을 설정해서 인쇄한 작업의 일람을 표시합니다. 인쇄할 때는, 인쇄하고 싶은 작업을 선택하고 나서 [실행]을 탭합니다. 필요에 따라서, 인쇄 설정의 변경이나 작업의 삭제를 할 수 있습니다. 확인 인쇄 기능에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[재다이얼] | 일람에서 선택한 재다이얼 대기의 팩스를 수동으로 전송합니다. 재다이얼 대기의 팩스는, 자동 재다이얼 기능에 의해, 일정 시간 경과 후에 자동적으로 전송됩니다만, 자동적으로 전송되는 것을 기다리지 않고, 수동으로 전송을 시작할 수 있습니다.
[설정내용] | 일람에서 선택한 작업의 설정 내용을 확인합니다.
[전송] | 메모리 대행 수신 기능에 의해 수신한 팩스를 다른 수신처에 전송합니다. 전송처를, 등록 수신처 또는 직접 입력에서 지정하고 나서 [실행]을 탭합니다. 메모리 대행 수신 기능에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.
[상세] | 일람에서 선택한 작업의 상세 정보를 확인할 수 있습니다.
[경고 표시] | 오류가 발생하고 있는 작업을 선택한 경우에, 그 오류에 대응하는 경고 화면을 표시합니다.

#####

- [작업 목록 표시] 화면에, 수신처나 작업명 등의 개인 정보 비표시 여부를 선택할 수 있습니다(초기값:[안 함]). 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

- 다른 사용자의 작업 삭제 허가 여부를 선택할 수 있습니다(초기값:[금지]). 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

- [우선 출력]에서의 인쇄 작업 우선순위의 변경 허가 여부를 선택할 수 있습니다(초기값:[허가]). 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

## 작업 내역을 확인하기

[로그]를 탭하면, 지금까지 이 기기에서 처리한 작업을 표시합니다. 오류 등으로 종료하지 못했던 작업도 확인할 수 있습니다.

항목 | 설명
--- | ---
[통신 종류/회선] | 일람에 표시할 작업을, 다음의 조건으로 줄입니다. [전체]: 전송 작업, 수신 작업, 타이머 통신 작업에서, 스캔, 팩스, 사용 회선에 관계없이, 모든 작업을 표시합니다. [스캔]:전송 작업에서, 스캔 작업만을 표시합니다. [팩스]:전송 작업, 타이머 통신 작업에서, 사용회선에 관계없이, 모든 팩스 작업을 표시합니다.
[작업 선택] | 일람에 표시할 작업을, 인쇄나 전송 등의 작업 종류로 줄입니다. [필터]의 줄이기를 함께 사용하면 더욱 줄일 수 있습니다.
[필터] | 일람에 표시할 작업을, 조건을 선택해서 줄입니다. [모든 작업]:모든 작업을 표시합니다. [종료 작업]:정상적으로 종료한 작업을 표시합니다. [삭제 작업]:종료 전에 삭제한 작업을 표시합니다.
[상세] | 일람에서 선택한 작업의 상세 정보를 확인할 수 있습니다.

#####

- 이 기기에서 사용자 인증을 도입하고 있는 경우, 인증 방식을 변경해서, 모든 관리 데이터를 클리어하면, 작업의 내역이 삭제됩니다.

#####

- [작업 목록 표시] 화면에, 수신처나 파일명 등의 개인 정보 비표시 여부를 선택할 수 있습니다(초기값:[안 함]). 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

- 필요에 따라서, 작업의 내역을 초기화 할 수 있습니다. 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

## 통신 보고서를 인쇄하기

[송신 목록]을 탭하면, 스캔 전송, 팩스 전송, 팩스 수신, 팩스 통신(송수신)의 결과를 기재한 보고서를 인쇄할 수 있습니다. 팩스 보고서는, 건수를 지정할 수 있습니다.

인쇄하는 경우에는, [보고 형식]에서, 인쇄하고 싶은 보고서를 선택하고, [선택 확정]을 탭하고 나서 Start를 누릅니다.

### 관리자만 변경할 수 있는 설정

#### 이 기기의 사용자 설정이나 관리자 설정 등의 설정값을 기재한 목록을 인쇄하려면([본체 관리 목록 인쇄])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [시스템 설정]
      - [목록/카운터]
        - [본체 관리 목록 인쇄]

이 기기의 설정값의 일람을 인쇄합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[작업 설정 목록] | 이 기기의 [사용자 설정]이나 [관리자 설정] 등의 설정값을 기재한 목록을 인쇄합니다. 필요에 따라서, 인쇄 설정을 변경하고 나서 [실행]을 탭하여, 인쇄를 시작합니다.

#### 용지의 종류나 크기별로, 사용량을 카운트하려면([용지 크기/종류 카운터])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [시스템 설정]
      - [목록/카운터]
        - [용지 크기/종류 카운터]

용지 크기와 용지 종류의 조합을 등록해서, 용지의 카운트를 관리합니다.

등록하고 싶은 번호를 탭하고 나서, [용지 크기]를 탭하여, 카운트하는 용지 크기를 선택합니다. 용지의 종류를 조합하는 경우는, [용지 종류]를 탭하여, 조합하는 용지의 종류를 선택합니다. 용지의 종류를 지정하지 않을 경우는, [선택안함]을 선택합니다.

[카운터 삭제]를 탭하면, 선택한 카운터를 지웁니다.

#####

- 용지 크기와 용지 종류의 조합을 변경하면, 카운터가 지워집니다.

#### 이 기기의 MAC 주소의 확인이나, 연결되어 있는 네트워크의 속도를 설정하려면([장치 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [네트워크 설정]
      - [상세 설정]
        - [장치 설정]

이 기기의 MAC 주소의 확인이나, LLTD(Link Layer Topology Discovery)의 유효/무효, 네트워크의 속도의 설정을 합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[MAC 주소] | 이 기기의 MAC 주소를 표시합니다.
[LLTD 설정] | LLTD(Link Layer Topology Discovery)의 사용 여부를 선택합니다. LLTD를 사용하면 Windows Vista 이후(Windows Vista/7/8/8.1/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2) 컴퓨터의 경우에, 이 기기의 네트워크 맵에 표시할 수 있습니다. 초기값은 [유효]입니다.
[네트워크 속도] | 사용하시는 환경에 맞춰서, 네트워크 속도를 선택합니다. 초기값은 [자동(10M/100Mbps)]입니다.

#### 이 기기의 소모품의 교체 시기나 경고 정보의 통지처를 등록하려면([상태 통지 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [네트워크 설정]
      - [상세 설정]
        - [상태 통지 설정]

용지의 보급이나 토너 교체 시기, 용지 걸림 등, 이 기기에서 경고가 발생했을 때에, 지정한 주소로 통지하기 위한 설정을 합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[통지처 등록] | 이 기기에서 경고가 발생했을 때에 통지하는 주소를 등록합니다.
| [IP주소 1]~[IP주소 5] | 통지처를 IP 주소 또는 호스트명으로 지정할 때에 선택합니다. [주소]:통지처의 주소를 입력합니다. 다음 포맷중의 하나를 입력합니다. 호스트명의 입력 예:"host.example.com" IP 주소(IPv4)의 입력 예:"192.168.1.1" IP 주소(IPv6)의 입력 예:"fe80::220:6b.:fe10:2f16" [포트 번호]:필요에 따라서, 포트 번호를 변경합니다. 초기값은 [162]입니다. [커뮤니티 이름]:커뮤니티 이름을 입력합니다(15문자 이내). 초기값은 [public]입니다. [통지 항목]:자동 통지하는 항목을 선택합니다. 통지하고 싶은 항목을 [ON]으로 설정합니다.
[IPX 주소] | 통지처를 IPX 주소로 지정할 때에 선택합니다. [주소]:통지처의 네트워크 주소와 노드 어드레스를 입력합니다. [네트워크 주소]:네트워크 주소를 8자리의 16진수로 입력합니다. [노드 어드레스]:노드 어드레스를 12자리의 16진수로 입력합니다. [커뮤니티 이름]:커뮤니티 이름을 입력합니다(15문자 이내). 초기값은 [public]입니다. [통지 항목]:자동 통지하는 항목을 선택합니다. 통지하고 싶은 항목을 [ON]으로 설정합니다.
[E-Mail 주소 1]~[E-Mail 주소 10] | 통지처를 메일주소로 지정할 때에 선택합니다. [E-Mail 주소 편집]:통지처의 메일 주소를 입력합니다. [통지 항목]:자동 통지하는 항목을 선택합니다. 통지하고 싶은 항목을 [ON]으로 설정합니다.

#### 이 기기의 카운터 정보의 통지처와 통지 스케줄을 등록하려면([총 카운터 통지 설정])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [네트워크 설정]
      - [상세 설정]
        - [총 카운터 통지 설정]

이 기기에서 관리하는 카운터 정보를, 등록한 메일 주소로, 정기적으로 통지하기 위한 설정을 합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[통지 일정 설정] | 통지할 스케줄을 [매일], [주], [월] 중 하나에서 설정합니다. 스케줄을, 2건까지 등록해서, 나눠서 사용할 수 있습니다.
[통지처 설정] | 통지처를 등록합니다. 또, 적용하는 통지 스케줄을 선택합니다. [E-Mail 주소 편집]:통지처의 메일 주소를 입력합니다(320문자 이내). [Eco 관련 정보]:카운터 정보에 추가로, Eco 관련 정보의 통지 여부를 선택합니다. 초기값은 [통지]입니다. [일정 설정]:통지처에 대해 적용하는 스케줄을, [통지 일정 설정]에서 등록한 스케줄에서 선택합니다. 적용하는 스케줄을 [ON]으로 설정합니다.
[모델 이름] | 통지 메일에 기재한 모델명을 입력합니다(20문자 이내). 장치를 식별하기 위해, 알기 쉬운 이름을 지정합니다.
[전송 실행] | 등록한 메일 주소에 카운터 정보를 전송합니다.

#### 이 기기의 이용 빈도나 구성 정보의 전송을 허가하려면([미터카운트와 장치 정보 전송])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [시스템 설정]
      - [목록/카운터]
        - [미터카운트와 장치 정보 전송]

이 기기의 이용 빈도나 기능 설정 등의 정보를 저희 회사로 전송하는 것을 허가할지 선택합니다.

전송된 이 기기의 정보는, 저희 회사의 서비스 향상이나 이후의 기능 개선 등의 목적으로 사용됩니다.

초기값은 [금지]입니다.

#### 네트워크 관련 설정값을 기재한 목록을 인쇄하려면([네트워크 설정 목록])

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [네트워크 설정]
      - [네트워크 설정 목록]

네트워크 관련된 설정값을 기재한 목록을 인쇄합니다.

필요에 따라서, 인쇄 설정을 변경하고 나서 [실행]을 탭하여, 인쇄를 시작합니다.