사용자 설명서

검색

홈기능/설정 키 설명단일 로그온 설정
검색

# 단일 로그온 설정

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [네트워크 설정]
      - [단일 로그온 설정]

이 기기를 Active Directory의 도메인에 연결시켜, 단일 로그온 환경을 구축하기 위한 설정을 합니다.

[관리자 설정]-[사용자 인증/부문 관리]-[인증 방식]-[사용자 인증]-[인증 방식]에서 [외부 서버 인증] 또는 [본체 + 외부 서버]를 선택한 경우에 설정할 수 있습니다.

설정 | 설명
--- | ---
[도메인 연결 설정] | 이 기기의 서비스를 도메인에 연결시키기 위한 설정을 합니다. 이 기기의 서비스를 도메인에 연결시켜서, 사용자는 Active Directory에 의한 한 번의 인증으로 이 기기의 서비스를 이용할 수 있습니다.
| [사용 ON]/[사용 OFF] | 단일 로그온의 사용 여부를 선택합니다. 호스트명, 도메인명, 부문명, 암호를 입력해서 [확인]을 누르면, 도메인 연결 처리를 실행합니다. 초기값은 [사용 OFF]입니다.
[호스트 명] | 이 기기의 호스트명을 입력합니다(253문자 이내). [관리자 설정]-[네트워크 설정]-[TCP/IP설정]-[DNS 호스트]에서 설정한 호스트 명을 입력합니다.
[도메인 이름] | Active Directory의 도메인명을 입력합니다(64문자 이내).
[부문 명] | Active Directory 도메인의 관리자 부문명을 입력합니다(64문자 이내).
[암호] | Active Directory 도메인의 관리자 암호를 입력합니다(64문자 이내).
[송신 타임 아웃] | 필요에 따라서, 도메인 연결 처리의 통신 타임 아웃 시간을 변경합니다. 초기값은 [30초]입니다.
[서비스 목록] | Active Directory 도메인에 연결한 이 기기의 서비스의 일람을 표시합니다. 이 기기가 Active Directory 도메인에 연결되면, [PRINTER]가 표시됩니다.
[인증정보 보관 유지시간 설정] | 사용자가 Active Directory 도메인에 연결한 이 기기의 서비스를 이용하는 경우에, 사용자의 인증 정보를 이 기기에 유지하는 시간을 변경합니다. 이 기기에 인증 정보가 유지되는 사이에는, 사용자는 인증 정보를 재이용할 수 있으므로, 다시 인증하지 않고 이 기기의 서비스를 이용할 수 있습니다. 초기값은 [1시간]입니다.