사용자 설명서

검색

홈박스저장 전의 옵션 설정

# 저장 전의 옵션 설정

- 파일명을 설정하기(문서명)
- 원고의 양면을 읽어 들이기(단면/양면)
- 원고를 읽어 들일 해상도를 설정하기(해상도)
- 원고를 읽어 들일 컬러 모드를 선택하기(컬러)
- 읽어 들인 원고 데이터를 저장할 파일 형식을 설정하기(파일 형식)
- 원고를 읽어 들일 크기를 설정하기(스캔 크기)
- 다른 크기의 원고를 함께 읽어 들이기(혼합 원고)
- 보통지 보다도 얇은 원고를 읽어 들이기(얇은 용지 원고)
- 접지 원고를 읽어 들이기(Z-접지 원고)
- 긴 원고를 읽어 들이기(배너 원고 (긴원고))
- 원고를 놓는 방향을 지정하기(이미지 이동)
- 제본 위치를 지정하기(제본 위치)
- 슬릿 유리의 먼지를 제거하면서 읽어 들이기(먼지 감소 모드)
- 백지 페이지를 건너뛰기(빈 페이지 제거)
- 책이나 카탈로그의 좌우 페이지를 분할해서 읽어 들이기(책 원고)
- 대량의 원고를 몇 번에 나누어서 읽어 들이기(분할 스캔)
- 원고의 내용에 적합한 화질을 선택하기(원고 품질)
- 원고를 읽어 들이는 농도를 조정하기(농도)
- 읽어 들일 원고의 배경 농도를 조정하기(배경 조정)
- 원고의 끝 부분(가장자리)에 있는 문자나 그림자를 제거해서 읽어 들이기(테두리 제거)
- 문자 등의 경계를 선명하게 하기(선명도)

## 파일명을 설정하기([문서명])

필요에 따라서, 읽어 들인 원고 데이터의 파일명을 변경합니다(30문자 이내).

파일명을 변경하지 않을 경우는, "기능 이니셜"+"장치명"+"일자"+"일련번호"+"페이지 번호"+"확장자"의 규칙으로 자동으로 명명합니다. 파일명을 구성하는 정보는 다음과 같습니다.

항목 | 설명
--- | ---
기능 이니셜 | 읽어 들일 때의 모드를 나타냅니다. C:복사 S:팩스/스캔, 박스 P:프린터 R:수신 팩스
장치명 | [유틸리티]-[관리자 설정]-[관리자/본체 등록]-[본체 주소 등록]-[장치 이름]에서 등록되어 있는 이 기기의 이름입니다.
일자 | 원고 데이터를 읽어 들인 연, 월, 일, 시, 분을 나타냅니다. 예를 들면, "11050115230"은 2011년 5월 1일 15시 23분에 읽어 들인 파일을 나타냅니다. 마지막의 한 자리(0)는, 1분간에 복수의 파일 변환을 한 경우의 변환 순서를 나타냅니다. 15:23분에서 24분 사이에, 원고 데이터의 파일 변환을 2회 실시한 경우는, 마지막의 한 자리가 231, 232와 같이 됩니다.
일련번호 | 복수 페이지의 원고 데이터를, 한 페이지 단위의 파일로 변환한 경우에 부여되는 번호이며, 원고 데이터의 페이지 번호를 나타냅니다. 페이지 번호는 파일의 저장 또는 전송 시에 자동으로 파일명의 일부가 됩니다. FTP 전송 등으로 FTP 서버에 파일명 접수 조건이 있을 경우는, 이 부분도 고려해서 파일명을 정하십시오.
확장자 | 저장하는 파일의 확장자입니다. 확장자는 파일의 저장 또는 전송 시에 자동으로 파일명의 일부가 됩니다.

#####

- 파일명의 초기값을 변경할 수 있습니다. 기능 이니셜 부여 여부의 설정이나, 장치명 대신 임의의 문자열을 지정할 수 있습니다. 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

## 원고의 양면을 읽어 들이기([단면/양면])

ADF를 사용하면, 원고의 앞과 뒤를 자동으로 읽어 들일 수 있습니다. 또한, 원고의 최초 페이지만 단면을 읽어 들이고, 남은 페이지를 양면으로 읽어 들이거나 할 수도 있습니다.

설정 | 설명
--- | ---
[단면] | 원고의 단면을 읽어 들입니다.
[양면] | 원고의 양면을 읽어 들입니다.
[표지+양면] | 원고의 최초 페이지만 단면을 읽어 들이고, 나머지 페이지는 양면을 읽어 들입니다.

## 원고를 읽어 들일 해상도를 설정하기([해상도])

원고를 읽어 들일 때의 해상도를 선택합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[스캔 해상도] | 박스 저장하는 원고의 해상도를 선택합니다. [200 200dpi]:보통의 원고를 읽어 들일 때에 선택합니다. [300 300dpi]:보통 원고를 더욱 높은 해상도로 읽어 들일 때에 선택합니다. [400 400dpi]:작은 문자나 그림 등이 그려진 원고를 읽어 들일 때에 선택합니다. [600 600dpi]:원고를 파일로 변환했을 때에, 가장 파일 크기가 크게됩니다. 풀 컬러의 사진 등, 화질의 상세함을 요구하는 원고를 읽어 들일 때 등에 선택합니다.
[팩스 해상도] | 팩스 전송할 원고의 해상도를 선택합니다. 팩스 전송, 인터넷 팩스 전송, IP 주소 팩스 전송을 할 때는, 아래의 해상도로 읽어 들입니다. [보통]:화질의 상세함을 요구하지 않는 원고를 읽어 들일 때나, 대량의 원고를 단시간에 전송하고 싶을 때 등에 선택합니다. [고 급]:보통의 원고를 읽어 들일 때에 선택합니다. [중고급]:작은 문자나 그림 등이 그려진 원고를 읽어 들일 때에 선택합니다. [최고급]:화질의 상세함을 요구하는 원고를 읽어 들일 때에 선택합니다.

## 원고를 읽어 들일 컬러 모드를 선택하기([컬러])

원고를 읽어 들일 때의 컬러 모드를 선택합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[자동 컬러] | 원고의 색상에 맞춰서, 자동으로 [풀 컬러] 또는 [그레이 스케일]을 선택해서 읽어 들입니다.
[풀 컬러] | 원고의 색상에 관계없이, 풀 컬러로 읽어 들입니다. 흑백 이외의 색상을 사용한 원고나, 컬러 사진을 읽어 들일 때에 선택합니다.
[그레이 스케일] | 원고의 색상에 관계없이, 그레이 스케일로 읽어 들입니다. 흑백 사진 등, 하프톤이 많은 원고를 읽어 들일 때에 선택합니다.
[흑백] | 원고를, 백과 흑의 중간 색을 사용하지 않고, 백이나 흑 중에서 읽어 들입니다. 선화 등, 흑백의 경계가 확실한 원고를 읽어 들일 때에 선택합니다.

## 읽어 들인 원고 데이터를 저장할 파일 형식을 설정하기([파일 형식])

파일 형식은, PDF나 TIFF, JPEG외에, XPS나 PPTX, DOCX, XLSX 등의 형식도 선택할 수 있습니다. 중요한 원고는, 파일을 암호화 할 수 있는 PDF형식을 권장합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[파일 형식] | 저장하고 싶은 파일 형식을, 아래에서 선택합니다. [PDF]:대부분의 OS에서 표시할 수 있는 포맷으로, 파일에 암호를 설정하거나, 암호화 할 수 있습니다. 중요한 원고 데이터는, PDF 저장을 권장합니다. [PDF 압축]:보통의 PDF 형식 보다도 작은 파일 크기로 저장합니다. E-mail 전송 등, 파일 크기를 작게 하고 싶을 때 권장합니다. [TIFF]:범용도가 높은 화상 형식의 하나입니다. TIFF는, 1개의 파일에 복수 페이지를 가지고 있는 멀티 페이지에 대응하고 있습니다. [JPEG]:디지털 카메라에서 자주 사용하고 있는 파일의 저장 형식으로, 사진의 저장에 적합한 파일 형식입니다. JPEG는, 1개의 파일에 복수 페이지를 저장할 수 없습니다. [XPS]:Windows Vista부터 채용된 파일 형식입니다. [XPS 압축]:보통의 XPS 형식 보다도 작은 파일 크기로 저장합니다. [PPTX]:Microsoft Office 2007 이후의 PowerPoint에서 작성한, XML 베이스의 파일 확장자입니다. [DOCX]:Microsoft Office 2007 이후의 Word에서 작성한, XML 베이스의 파일 확장자입니다. [XLSX]:Microsoft Office 2007 이후의 Excel에서 작성한, XML 베이스의 파일 확장자입니다.
[페이지 설정] | 원고가 복수 페이지일 때에, 파일의 페이지 단위를 선택합니다. [페이지 일괄 파일]:모든 페이지를 1개의 파일로 변환합니다. 단, [파일 형식]에서 [JPEG]를 선택했을 때는, [페이지 일괄 파일]을 선택할 수 없습니다. [페이지 분할]:저장한 파일을 E-mail 전송, SMB 전송, FTP 전송할 때에, 지정한 페이지 매수별로, 파일을 분할해서 전송하는 형식으로 할 수 있습니다. 예를 들면 "2"를 입력해서 10장의 원고를 읽어 들이면, 전송시에는 5개의 파일로 분할됩니다. 파일 저장 시에는, 지정한 페이지 매수를 기억해서 1개의 파일([페이지 일괄 파일]의 상태)로 저장됩니다.
[E-Mail 첨부방법] | 수신처가 메일 주소이고, [페이지 설정]을 [페이지 분할]로 설정했을 때의, 첨부 방법을 선택합니다. [모든 파일 일괄 첨부]:모든 파일을 한통의 E-mail로 첨부합니다. [E-Mail당 1파일]:파일별로 한통의 E-mail을 전송합니다.
[PDF 상세 설정] | 파일 형식으로 [PDF] 또는 [PDF 압축]을 선택했을 때에, PDF의 옵션 설정을 할 수 있습니다. 디지털 서명을 부가해서 파일의 작성자를 증명하거나, 파일을 암호화해서, 고도의 보안으로 강화할 수도 있습니다.

[PDF 상세 설정]에서는, 다음의 설정을 할 수 있습니다.

설정 | 설명
--- | ---
[암호화] | 파일을 암호화 할 때에 [ON]을 선택합니다. [암호]:열람을 제한하기 위한 암호를 입력합니다. 암호를 아는 특정의 사용자가 열람할 수 있는 PDF를 만듭니다. [문서 사용 권한]:PDF의 인쇄와 편집 권한을 자세하게 설정할 경우는, 권한 암호를 입력합니다. [암호화 수준]:PDF의 권한을 설정할 경우, 설정하고 싶은 보안 레벨에 맞춰서, 암호화 레벨을 선택합니다. [높은 수준]을 선택하면, 보다 상세한 권한의 설정을 할 수 있습니다. [인쇄 허가 수준]:PDF 인쇄의 허가 여부를 선택합니다. [암호화 수준]을 [높은 수준]으로 설정한 경우는, 해상도를 낮춘 인쇄만을 허가([저해상도만 허용])할 수 있습니다. [문서 및 이미지 추출]:PDF에서 텍스트나 화상의 복사를 허가할지 선택합니다. [변경 허가 레벨]:PDF의 변경을 허가하는 내용을 선택합니다. [암호화 수준]을 [높은 수준]으로 설정한 경우는, 더욱 자세하게 허가 내용을 선택할 수 있습니다.
[서명] | PDF에 이 기기의 서명(증명서)을 부가할 때에 [ON]을 선택하고, 서명의 암호화 레벨을 [SHA1] 또는 [SHA256]에서 선택합니다. PDF의 작성자를 증명하고, 동시에 위조나 조작을 방지할 수 있습니다. 이 기기에 증명서가 등록되어 있는 경우에 이용할 수 있습니다.
[아웃라인 PDF] | 컴팩트 PDF로 저장할 때에 설정합니다. 원고의 문자 부분을 추출해서, 벡터 화상으로 변환합니다.

#####

- 파일 형식으로 DOCX, XLSX를 지정하려면, 옵션의 확장 메모리, i-Option LK-110 v2가 필요합니다.

- 파일 형식 XPS, 컴팩트 PDF, PPTX는, Web 브라우저 기능이 무효인 경우에 이용할 수 있습니다. 옵션의 확장 메모리를 장착하고 있는 경우에는, Web 브라우저 기능의 유효/무효에 관계없이 이용할 수 있습니다.

## 원고를 읽어 들일 크기를 설정하기([스캔 크기])

읽어 들일 원고의 크기를 선택합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[자동] | 원고의 크기에 맞춰서, 자동적으로 크기를 선택해서 읽어 들입니다.
[인치] | 인치계 크기의 원고를 읽어 들일 때에 선택합니다. [인치]를 탭해서, 인치계의 정형 크기를 선택합니다.
[A계/B계] | A계/B계 크기의 원고를 읽어 들일 때에 선택합니다. [A계/B계]를 탭해서, A계/B계 각각의 정형 크기를 선택합니다.
[기타] | 엽서(4 6(A6 Card))나, 인치계, A계/B계 크기 이외의 원고를 읽어 들일 때에 선택합니다. [기타]를 탭하면, 각 정형 크기를 선택할 수 있습니다.
[사진 크기] | 사진 또는 사진 전용 크기의 원고를 읽어 들일 때에 선택합니다. [사진 크기]를 탭해서, 각 정형 크기를 선택합니다.
[비정형] | 부정형 크기의 원고를 읽어 들일 때에 선택합니다. 가로, 세로 각각의 수치를 입력합니다.

## 다른 크기의 원고를 함께 읽어 들이기([혼합 원고])

크기가 다른 복수 페이지의 원고라도, ADF를 사용함으로써, 원고별로 크기를 검지해서 읽어 들입니다. 읽어 들일 원고의 폭이 같을 때는, [동일 폭]을 선택합니다. 폭이 다른 원고일 때는, [다른 폭]을 선택합니다.

#####

- 모든 원고는 ADF의 좌측과 뒷 부분을 기준으로 놓습니다.

## 보통지 보다도 얇은 원고를 읽어 들이기([얇은 용지 원고])

ADF의 원고를 반송하는 속도를 느리게 해서, 얇은 용지가 잘 말리지 않게 합니다.

## 접지 원고를 읽어 들이기([Z-접지 원고])

접지된 원고라도, 원고 크기를 정확하게 검지합니다.

접지된 원고를 ADF에 놓으면, 원고 크기를 정확하게 검지 못할 수 있습니다. 접지된 원고를 ADF에서 읽어 들일 때는, [Z-접지 원고]에서 읽어 들이십시오.

#####

- 접지된 원고는, ADF에 놓기 전에 펴 주십시오. 펴지 않고, 읽어 들이면, 용지 걸림이나 크기 검지 오류의 원인이 됩니다.

## 긴 원고를 읽어 들이기([배너 원고 (긴원고)])

원고면 유리에 놓을 수 없는, 정형 크기(11 17 또는 A3) 보다도 통지 방향이 긴 원고는, ADF에 놓습니다. 미리 원고의 크기를 입력하지 않아도 ADF가 자동으로 표시됩니다.

#####

- 이 기능은, Web 브라우저 기능이 무효인 경우에 이용할 수 있습니다. 옵션의 확장 메모리를 장착하고 있는 경우에는, Web 브라우저 기능의 유효/무효에 관계없이 이용할 수 있습니다.

## 원고를 놓는 방향을 지정하기([이미지 이동])

양면 원고를 읽어 들일 경우 등에, 읽어 들인 후의 상하가 올바르게 되도록 원고를 놓는 방향을 지정할 수 있습니다.

## 제본 위치를 지정하기([제본 위치])

양면 원고를 읽어 들일 때는, 제본 여백의 위치가 반대로 되지 않도록 [제본 위치]에서 원고의 제본 위치를 지정합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[자동] | 제본 위치가 자동으로 설정됩니다. 원고의 긴 쪽이 11-11/16인치(297mm) 이하인 경우, 용지의 긴 쪽에 제본 여백을 설정합니다. 원고의 긴 쪽이 11-11/16인치(297mm)를 넘는 경우, 용지의 짧은 쪽에 제본 여백을 설정합니다.
[좌측제본] | 원고의 좌측에 제본 여백이 있을 때에 선택합니다.
[상단 제본] | 원고의 위쪽에 제본 여백이 있을 때에 선택합니다.

## 슬릿 유리의 먼지를 제거하면서 읽어 들이기([먼지 감소 모드])

ADF에서 원고를 읽어 들일 때에, 원고의 읽어 들임과 슬릿 유리의 먼지 제거를 교차적으로 수행하여, 항상 깨끗한 슬릿 유리로 읽어 들입니다.

보통과 비교해서, 원고를 읽어 들이는 시간이 길어집니다.

## 백지 페이지를 건너뛰기([빈 페이지 제거])

ADF에 놓은 원고에 백지 페이지가 포함되어 있을 경우, 백지 페이지를 스캔 대상에서 제외합니다.

백지 페이지가 포함되어 있는 원고를 읽어 들일 때에 선택합니다. 백지로써 검출된 원고는, 원고 매수로써 카운트되지 않습니다.

## 책이나 카탈로그의 좌우 페이지를 분할해서 읽어 들이기([책 원고])

책이나 카탈로그 등의 펼친 원고를 좌우 페이지 각각으로 분할하거나, 펼친 것을 1페이지로 읽어 들입니다. 책이나 카탈로그 등은, 원고면 유리에 놓고, ADF를 연 상태로 읽어 들입니다.

설정 | 설명
--- | ---
[ON]/[OFF] | 책 원고를 설정할 때에 [ON]을 선택합니다.
[출력 방법] | 펼친 원고의 읽어 들이는 방법을 선택합니다. [좌우 양면]:펼친 원고를 그대로 읽어 들입니다. [분할]:펼친 원고를 페이지 순서로, 좌우 1페이지 씩 분할해서 읽어 들입니다. [앞 표지]:표지와, 좌우로 분할된 펼친 원고를, 원고의 순서대로 읽어 들입니다(표지, 펼친 원고의 순서로 읽어 들입니다). [앞/뒤 표지]:표지/뒤표지와, 좌우로 분할된 펼친 원고를 원고의 순서대로 읽어 들입니다(표지, 뒤표지, 펼친 원고의 순서로 읽어 들입니다).
[제본 방향] | [출력 방법]에서 [분할], [앞 표지], [앞/뒤표지]중 하나를 선택했을 때에, 읽어 들일 펼친 원고의 제본 방향을 선택합니다. 좌측으로 철한 펼친 원고는 [좌측 제본], 우측으로 철한 펼친 원고는 [우측 제본]을 선택합니다. 제본 방향의 설정을 틀린 경우, 펼친 원고의 좌우 페이지 순서가 반대로 되므로 주의하십시오.
[테두리 제거] | 원고의 두께에 의해 원고 커버를 확실하게 닫을 수 없을 때에 생기는 주위의 그림자를 제거합니다. 원고 주위 4변을 같은 폭으로 제거하는 것 뿐만 아니라, 변의 폭이 각각 달라도 제거할 수 있습니다. [테두리 전체]:원고 주위 4변을 동일한 폭으로 제거할 때에 선택합니다. [삭제량]에서, 인치 영역의 경우에는, [+]/[-]를 탭하고, 센치 영역의 경우에는, [+]/[-] 또는 키패드를 탭해서, 제거할 폭을 지정합니다. 숫자의 입력 영역을 탭하면, 키패드가 표시됩니다. [상단]/[하단]/[좌측]/[우측]: 원고의 각 변마다 다른 폭을 지정해서 제거할 때에 선택합니다. 틀 전체의 체크를 제외하고, 변([상단][하단][좌측][우측])을 선택하고, [삭제량]에서, 인치 영역의 경우에는, [+]/[-]를 탭하고, 센치 영역의 경우에는 [+]/[-] 또는 키패드를 탭해서, 변별로 제거할 폭을 지정합니다. 숫자의 입력 영역을 탭하면, 키패드가 표시됩니다. 제거하지 않을 경우에는, [삭제함]의 설정을 해제합니다.
[중앙 제거] | 원고의 두께에 의해 원고 커버를 확실하게 닫을 수 없을 때에 생기는 중앙 부분의 그림자를 제거합니다. 인치 영역의 경우에는 [+]/[-]를 탭하고, 센치 영역의 경우에는 [+]/[-] 또한 키패드를 탭해서, 제거할 폭을 지정합니다. 숫자의 입력 영역을 탭하면, 키패드가 표시됩니다.

## 대량의 원고를 몇 번에 나누어서 읽어 들이기([분할 스캔])

원고의 매수가 많고, 한번에 ADF에 올릴 수 없는 경우에도, 원고를 몇 번으로 나누어서 읽어 들이고, 하나의 작업으로 취급할 수 있습니다.

[분할 스캔]은, ADF와 원고면 유리를 번갈아 나누어 사용해서, 원고를 읽어 들일 수도 있습니다.

1. 원고를 놓습니다.

   #####

   - 원고 급지 트레이에 한번에 놓는 원고는 100매 이내로 하고, 또한 마크를 넘게 놓지 마십시오. 원고 걸림이나 원고의 파손, ADF의 고장 원인이 됩니다.

2. [응용 설정]-[원고]-[분할 스캔]을 탭하고, [ON]으로 설정합니다.

   - 필요에 따라서, 각 옵션 설정을 변경합니다.

3. Start를 누릅니다.

   원고를 읽어 들입니다.

4. 다음 원고를 놓고, Start를 누릅니다.

   - 필요에 따라서 [설정 변경]을 탭하고, 새롭게 읽어 들일 원고에 맞춰서, 옵션 설정을 변경합니다.

5. 모든 원고를 읽어 들일 때까지, 순서 4의 조작을 계속합니다.

6. 모든 원고의 읽어 들이기가 끝나면, [스캔 종료]를 탭하고, Start를 누릅니다.

## 원고의 내용에 적합한 화질을 선택하기([원고 품질])

원고의 기재 내용에 적합한 설정을 선택해서, 최적의 화질로 읽어 들입니다.

설정 | 설명
--- | ---
[문자] | 문자가 많은 원고를, 최적의 화질로 읽어 들입니다. 문자의 테두리를 샤프하게 재현해서, 읽기 쉬운 화상으로 합니다.
[문자/사진 인쇄] | 문자와 사진으로 구성된 원고를, 최적의 화질로 읽어 들입니다. 문자의 테두리는 샤프하게 재현하고, 사진은 매끄럽게 재현합니다. 팜플렛이나 카탈로그 등, 인쇄된 원고를 읽어 들일 때에 선택합니다.
[문자/사진 인쇄] | 문자와 사진으로 구성된 원고를, 최적의 화질로 읽어 들입니다. 문자의 테두리는 샤프하게 재현하고, 사진은 매끄럽게 재현합니다. 사진의 부분이, 인화지에 인쇄된 원고를 읽어 들일 때에 선택합니다.
[사진 인쇄 사진] | 사진만으로 구성된 원고를, 최적의 화질로 읽어 들입니다. 팜플렛이나 카탈로그 등, 인쇄된 원고를 읽어 들일 때에 선택합니다.
[사진 인화자 사진] | 사진만으로 구성된 원고를, 최적의 화질로 읽어 들입니다. 인화지에 인쇄된 원고를 읽어 들일 때에 선택합니다.
[점-행렬 원고] | 문자가 많은 원고에서, 가는 문자나, 농도가 연한 문자의 경우에, 최적의 화질로 읽어 들입니다. 문자의 농도를 진하게 재현해서, 읽기 쉬운 문자로 합니다.
[복사 원고] | 복사나 프린터로 출력한, 농도가 균일한 원고를, 최적의 화질로 읽어 들입니다.

## 원고를 읽어 들이는 농도를 조정하기([농도])

원고를 읽어 들이는 농도(진하게, 연하게)를 조정합니다.

## 읽어 들일 원고의 배경 농도를 조정하기([배경 조정])

신문지나 재생지 등, 배경에 색이 있는 원고나 뒷면이 비치는 얇은 원고 등을 읽어 들일 경우에 배경의 농도를 조정할 수 있습니다.

설정 | 설명
--- | ---
[배경 제거] | 얇은 용지로 된 양면의 원고나, 배경에 색이 있는 원고를, 최적의 화질로 읽어 들입니다. [블리드 제거]:뒷면이 비쳐서 보이는 양면의 원고 등, 뒷면을 보이기 싫을 때에 선택합니다. [변색 보정]:지도 등, 배경에 색이 있는 원고를 사용할 때에 선택합니다.
[배경 조정 레벨] | 배경에 색이 있는 원고의, 배경 색의 농도를 조정합니다. [자동]을 선택하면, 배경 색의 농도를 자동으로 판별해서, 최적의 배경 농도로 읽어 들입니다.

## 원고의 끝 부분(가장자리)에 있는 문자나 그림자를 제거해서 읽어 들이기([테두리 제거])

원고 주위 네 변을, 지정한 폭으로 제거합니다. 각 변마다 제거할 폭을 설정할 수 있습니다.

팩스의 머리말이나 꼬리말에 있는 수신 기록이나, 원고의 펀치 구멍의 그림자를 지우고 싶을 때에 편리합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[ON]/[OFF] | 테두리 삭제를 설정할 때에 [ON]을 선택합니다.
[테두리 전체] | 원고 주위 네 변을 동일한 폭으로 제거할 때에 선택합니다. [삭제량]에서, 인치 영역의 경우에는 [+]/[-]를 탭하고, 센치 영역의 경우에는 [+]/[-] 또는 키패드를 탭해서, 제거할 폭을 지정합니다. 숫자의 입력 영역을 탭하면, 키패드가 표시됩니다.
[상단]/[하단]/[좌측]/[우측] | 원고의 각 변마다 다른 폭을 지정해서 제거할 때에 선택합니다. [테두리 전체]의 체크를 해제하고, 변([상단][하단][좌측][우측])을 선택하고, [삭제량]에서, 인치 영역의 경우에는 [+]/[-]를 탭하고, 센치 영역의 경우에는 [+]/[-] 또는 키패드를 탭해서, 변 별로 제거할 폭을 지정합니다. 숫자의 입력 영역을 탭하면, 키패드가 표시됩니다. 제거하지 않을 경우에는, [삭제함]의 설정을 해제합니다.

## 문자 등의 경계를 선명하게 하기([선명도])

표문자, 그래픽 등, 화상의 테두리 부분을 강조해서, 읽기 쉽게 합니다.

화상의 윤곽에서, 들쑥날쑥한 부분을 매끄럽게 하거나, 흐릿한 부분을 선명하게 합니다.