사용자 설명서

검색

홈기능/설정 키 설명프록시 설정
검색

# 프록시 설정

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [시스템 접속]
      - [IS OpenAPI 설정]
        - [프록시 설정]

이 기기와 OpenAPI를 사용한 다른 시스렘을 연계시킬 때에, 서버를 사용하는 경우는, 사용하는 프록시 서버를 등록합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[포트 번호(HTTP)] | 필요에 따라서, HTTP에서 사용하는 프록시 서버의 포트 번호를 변경합니다. 보통은 그대로 사용할 수 있습니다. 초기값은 [8080]입니다.
[포트 번호(HTTPS)] | 필요에 따라서, HTTPS에서 사용하는 프록시 서버의 포트 번호를 변경합니다. 보통은 그대로 사용할 수 있습니다. 초기값은 [8080]입니다.
[포트 번호(FTP)] | 필요에 따라서, FTP에서 사용하는 프록시 서버의 포트 번호를 변경합니다. 보통은 그대로 사용할 수 있습니다. 초기값은 [21]입니다.
[프록시 서버 주소 / 프록시 인증] | 사용하는 프록시 서버의 정보를 등록합니다. [호스트 주소]:프록시 서버의 주소를 입력합니다. [사용자 이름]:프록시 서버에 로그인하기 위한 사용자명을 지정합니다(63문자 이내). [암호]:[사용자 이름]에서 입력한 사용자명의 암호를 입력합니다(63문자 이내).