사용자 설명서

검색

홈기능/설정 키 설명 LDAP 설정
검색

# LDAP 설정

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [네트워크 설정]
      - [LDAP 설정]

사용하는 LDAP 서버나 Active Directory에서 수신처 검색하기 위한 설정을 합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[LDAP 사용 설정] | 수신처 검색에 LDAP 서버의 사용 여부를 선택합니다. 스캔한 원고 데이터를 전송할 때에, LDAP 서버에서 메일 주소나 팩스 번호를 검색할 수 있습니다. 초기값은 [사용 OFF]입니다.
[LDAP 서버 등록] | 수신처 검색에 이용하는 LDAP 서버를 등록합니다. 미등록의 키를 선택하면, 필요한 정보를 입력합니다.
| [LDAP 서버 명칭] | LDAP 서버의 이름을 입력합니다(32문자 이내). 서버를 선택할 때에 알기 쉬운 이름을 지정합니다.
[LDAP 설정] | LDAP 검색의 동작에 관한 설정을 합니다. [최대 검색 수]:필요에 따라서, 검색 결과로 표시할 수신처의 최대 수를 변경합니다. 초기값은 [100]건입니다. [시간 초과]:필요에 따라서, LDAP 서버와 통신 타임 아웃 시간을 변경합니다. 초기값은 [60초]입니다. [세부검색 초기 설정]:항목별로, LDAP 검색을 실행하는 조건의 초기값을 설정합니다. 초기값은 [또는]입니다. [검색조건 속성 변경]:LDAP 검색을 할 때에 지정하는 속성을 선택합니다. [이름](cn)과 [닉네임](displayName)에서 전환할 수 있습니다. 초기값은 [이름]입니다. [검색]:이름의 일부를 입력했을 때, 후보의 수신처를 표시할지 선택합니다. 초기값은 [사용 OFF]입니다.
[서버 주소] | LDAP 서버의 주소를 입력합니다. 다음 포맷중의 하나를 입력합니다. 호스트명의 입력 예:"host.example.com" IP 주소(IPv4)의 입력 예:"192.168.1.1" IP 주소(IPv6)의 입력 예:"fe80::220:6bff:fe10:2f16"
[검색 베이스] | 인증하는 사용자를 검색할 때의, 검색 기점을 지정합니다(255문자 이내). 입력한 기점에서 아래의 트리 구조도 포함해서 검색합니다. 입력 예:"cn=users,dc=example,dc=com"
[SSL 사용 설정] | LDAP 서버의 통신에 SSL의 사용 여부를 선택합니다. 초기값은 [사용 OFF]입니다.
[포트 번호] | 필요에 따라서, LDAP 서버의 포트 번호를 변경합니다. 보통은 그대로 사용할 수 있습니다. 초기값은 [389]입니다.
[포트 번호(SSL)] | 필요에 따라서, SSL 통신용 포트 번호를 변경합니다. 보통은 그대로 사용할 수 있습니다. 초기값은 [636]입니다.
[증명서 검증 강도 설정] | SSL에서 통신할 때에 증명서의 검증을 수행하는 경우는, 검증하는 항목을 선택합니다. [유효기간]:증명서가 유효 기한 내인지 확인합니다. 초기값은 [확인]입니다. [키 사용법]:증명서의 발행자가 승인한 사용 용도에 따라서, 증명서가 사용되고 있는지 확인합니다. 초기값은 [확인 안 함]입니다. [체인]:증명서의 체인(증명서의 경로)에 문제가 없는지 확인합니다. 체인의 확인은, 이 기기에서 관리하고 있는 외부 증명서를 참조해서 수행합니다. 초기값은 [확인 안 함]입니다. [유효 기간 확인]:증명서가 실효되어 있지 않은지 확인합니다. 초기값은 [확인 안 함]입니다. [CN]:증명서의 CN(Common Name)이, 서버의 주소와 일치하는지 확인합니다. 초기값은 [확인 안 함]입니다.
[인증 형식] | LDAP 서버로 로그인 할 때의, 인증 방식을 선택합니다. 사용하는 LDAP 서버에서 채용한 인증 방식에 맞춰 선택합니다. [Anonymous] [Simple] [Digest-MD5] [GSS-SPNEGO] [NTLM v1] [NTLM v2] 초기값은 [Anonymous]입니다.
[서버 인증 방식 선택] | LDAP 서버의 인증 방식을 선택합니다. [설정치를 사용]:[로그인 이름], [암호], [도메인 이름]의 설정값을 사용합니다. [사용자 인증을 사용]:이 기기의 사용자 인증과 연동시킵니다. 이 기기의 등록 사용자의 사용자명과 암호를 [로그인 이름], [암호]로 사용합니다. [Dynamic 인증]:LDAP 검색을 할 때에, 사용자명과 암호가 요구됩니다. 초기값은 [설정치를 사용]입니다.
[referral 설정] | 필요에 따라서, referral 기능의 사용 여부를 선택합니다. LDAP 서버의 환경에 따라서 설정하십시오. 초기값은 [사용 ON]입니다.
[로그인 이름] | LDAP 서버에 로그인해서, 사용자의 검색을 수행할 수 있는 로그인명을 입력합니다(64문자 이내).
[암호] | [로그인 이름]에 입력한 사용자명의 암호를 입력합니다(64문자 이내).
[도메인 이름] | LDAP 서버에 로그인하기 위한 도메인명을 입력합니다(64문자 이내). [인증 형식]에서 [GSS-SPNEGO]를 선택한 경우는, Active Directory의 도메인명을 입력합니다.
[검색 속성을 통한 인증] | [인증 형식]에서 [Simple]을 선택하고, 동시에 [서버 인증 방식 선택]에서 [Dynamic 인증]을 선택한 경우에, 검색 속성에 의한 인증을 유효하게 할지 선택합니다. LDAP 서버에서 인증할 때에, 사용자가 DN(Distinguished Name)을 모두 입력할 필요가 있습니다. 초기값은 [무효]입니다.
[검색 속성] | 사용자명의 앞에 자동으로 추가하는 검색 속성을 입력합니다(64문자 이내). 속성값은, 영문자로 시작할 필요가 있습니다. 초기값은 [uid]입니다.
[접속 확인] | 입력한 내용으로 LDAP 서버에 연결을 시행해서, 등록 내용이 올바른지 확인합니다. [LDAP 사용 설정]에서 [사용 ON]을 선택한 경우에 표시됩니다.
[전체 설정 초기화] | 입력한 내용을 내용을 모두 초기화합니다.
[검색 기본 설정] | 수신처를 검색할 때에, 기본으로 이용하는 LDAP 서버를 선택합니다. 복수의 LDAP 서버를 등록한 경우는, 자주 사용하는 LDAP 서버를 기본으로 설정해두면 편리합니다.
[검색 결과 표시 초기 설정] | 옵션의 팩스 키트를 장착한 경우에, 수신처를 LDAP 서버에서 검색했을 때의 검색 표시 결과에, E-mail 주소, 팩스, I-Fax 중 어느 것을 우선으로 표시할지 선택합니다. 팩스 키트가 장착되지 않았으며, 동시에 인터넷 팩스 기능이 무효인 경우는 표시되지 않습니다. 초기값은 [E-Mail]입니다.