사용자 설명서

검색

홈기능/설정 키 설명 IPv6 설정
검색

# IPv6 설정

##### 표시하려면:

- [유틸리티]
  - [관리자 설정]
    - [네트워크 설정]
      - [TCP/IP설정]
        - [IPv6 설정]

이 기기에 IP 주소(IPv6)를 할당합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[사용 ON]/[사용 OFF] | IPv6 사용 여부를 선택합니다. 초기값은 [사용 ON]입니다.
[IPv6 자동 설정] | 이 기기의 IPv6 전역 주소를 자동 할당할지 선택합니다. 초기값은 [사용 ON]입니다.
| [사용 ON] | 라우터에서 통지되는 Prefix 길이와 이 기기의 MAC 주소부터, IPv6 전역 주소를 자동으로 할당합니다.
[사용 OFF] | IPv6 전역 주소를 수동으로 할당합니다. [전역 주소]:IPv6 전역 주소를 입력합니다. [게이트웨이 주소]:게이트웨이 주소를 입력합니다. [링크 로컬 주소]:이 기기의 MAC 주소에서 자동으로 설정된 링크 로컬 주소를 표시합니다.
[DHCPv6 설정] | DHCPv6에 의해 IPv6 전역 주소를 자동 할당할지 선택합니다. 초기값은 [사용 ON]입니다.