사용자 설명서

검색

홈기능/설정 키 설명직접 입력
검색

# 직접 입력

##### 표시하려면:

- [팩스/스캔]
  - [직접 입력]

저장 또는 전송 방법에 따라서, 수신처의 정보를 입력합니다.

설정 | 설명
--- | ---
[팩스] | 읽어 들인 원고 데이터를 팩스 전송할 때에, 수신처로 할 팩스 번호를 입력합니다.
[E-Mail] | 읽어 들인 원고 데이터를 E-mail 첨부 파일로 전송할 때에, 수신처로 할 메일 주소를 입력합니다.
[박스] | 읽어 들인 원고 데이터를 이 기기의 박스에 저장할 때에, 저장처로 할 박스를 선택합니다.
[인터넷 팩스] | 읽어 들인 원고 데이터를 인터넷 팩스 전송할 때에, 수신처로 할 메일 주소를 입력합니다.
[IP 주소 팩스] | 읽어 들인 원고 데이터를 IP 주소 팩스 전송할 때에, 수신처로 할 IP 주소나 메일 주소 등을 입력합니다.
[파일 송신 (SMB)] | 읽어 들인 원고 데이터를 네트워크 상의 컴퓨터의 공유 폴더에 전송할 때에, 수신처로 할 컴퓨터명(호스트명) 또는 IP 주소를 입력합니다.
[파일 송신 (FTP)] | 읽어 들인 원고 데이터를 FTP 서버에 전송할 때에, 수신처로 할 FTP 서버의 호스트명 또는 IP 주소를 입력합니다.
[파일 송신 (WebDAV)] | 읽어 들인 원고 데이터를 WebDAV 서버에 전송할 때에, 수신처로 할 WebDAV 서버의 호스트명 또는 IP 주소를 입력합니다.
[파일 송신 (DPWS)] | 읽어 들인 원고 데이터를 WebDAV 서비스로 검출한 컴퓨터에 전송할 때에, 수신처로 할 컴퓨터를 선택합니다.
[스캔 서버] | 읽어 들인 원고 데이터를, 스캔 서버를 통해서 2차 전달합니다. 수신처를 선택하는 조작에서, 임의의 스캔 프로세스를 선택합니다. 스캔 프로세스에는, 이차 전달하는 전송처 등이 등록되어 있습니다.

#####

- 사용자에 대해서, 수신처의 직접 입력을 허가할지 선택합니다(초기값:[모두 허가]). 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.

#####

- 직접 입력한 수신처를, 단축 수신처로 등록할 수 있습니다. 등록 방법에 대한 자세한 내용은, 여기를 읽어주십시오.