사용자 설명서

검색

홈유지 관리이 기기를 관리하기

# 이 기기를 관리하기

- 슬릿 유리의 청소
- 원고면 유리, 제어판, 롤러의 청소
- 외장 커버, 원고 발판 패드의 청소

## 슬릿 유리의 청소

- 자동원고이송장치 DF-628을 장착하고 있는 경우에 수행합니다.

1. ADF를 엽니다.

2. 마르고 깨끗한 천으로 슬릿 유리의 얼룩을 닦아냅니다.

   #####

   - 슬릿 유리를 손으로 건드리지 마십시오.

## 원고면 유리, 제어판, 롤러의 청소

부드러운 마른 천으로 표면을 닦아서, 얼룩을 없앱니다.

#####

- 조작키, 터치 패널이 손상될 우려가 있으므로, 제어판을 강하게 누르지 마십시오.

#####

- 이 제품의 내부에는 화상을 입을 정도의 고온 부위가 있습니다. 용지공급 불량 같은 오작동으로 인해 장치 내부를 확인하는 경우, "고온 주의" 경고 라벨로 표시된 위치(융합 장치 주변 등)는 만지지 마십시오. 화상을 입을 수 있습니다.

## 외장 커버, 원고 발판 패드의 청소

부드러운 천에 가정용 중성세제를 묻혀서, 표면의 얼룩을 지웁니다.

#####

- 원고 발판 패드의 청소에, 벤진이나 신너 등의 용제는 절대로 사용하지 마십시오.